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1、赤峰向阳煤业有限责任公司煤矿2024年度矿山地质环境治理工程部署图

                                                     比例尺1:10000
赤峰向阳煤业有限责任公司煤矿

2024年度矿山地质环境治理计划书
一、矿山基本情况

	矿山企业基本信息

	矿山名称
	赤峰向阳煤业有限责任公司煤矿

	采矿权人
	赤峰向阳煤业有限责任公司
	法人代表
	岳志刚

	采矿许可证号
	C1500002011081110116508
	发证机关
	内蒙古自治区自然资源厅

	有效期限
	2020年10月2日至2027年10月2日
	发证日期
	2022年6月23日

	矿区地址
	元宝山区平庄镇向阳村

	经纬度坐标
	东经：119°15′45″-119°18′15″；北纬：42°04′00″-42°06′45″

	经济类型
	其他有限责任公司
	生产规模
	 中型  

	开采矿种
	煤
	采矿方式
	井工

	矿区面积
	9.9674km2
	生产现状
	新建

	建矿时间
	  2011  年 4 月 22 日
	设计生产能力
	60万吨/年

	设计服务年限
	    33.7年
	实际生产能力
	

	剩余服务年限
	33.7年
	开采深度
	600m至-350m标高

	查明资源储量
	51Mt
	剩余资源储量
	51Mt

	矿区范围

拐点坐标
	见附页

	基金计提
	已计提0万元
	基金使用
	 未使用

	矿山企业联系方式

	联系人
	岳志刚
	手机号
	0476-2817777

	通讯地址
	元宝山区平庄镇向阳村
	邮 编
	024076

	固定电话
	-
	E-mail
	cfxymyyxzrgs@163.com


附页

	拐点

编号
	1980年西安坐标系3度带
	2000国家大地坐标系3度带

	
	X
	Y
	X
	Y

	1
	4664412.21
	40442395.06
	4664407.7900
	40442513.1000

	2
	4663838.20
	40442515.05
	4663833.7800
	40442633.0900

	3
	4662283.16
	40442515.03
	4662278.7400
	40442633.0700

	4
	4662228.16
	40442745.04
	4662223.7400
	40442863.0800

	5
	4661705.15
	40442595.03
	4661700.7300
	40442713.0700

	6
	4661778.15
	40442350.02
	4661773.7300
	40442468.0600

	7
	4660978.13
	40442555.02
	4660973.7100
	40442673.0600

	8
	4660620.12
	40442395.01
	4660615.7000
	40442513.0500

	9
	4660288.12
	40442330.00
	4660283.7000
	40442448.0400

	10
	4660003.11
	40441994.99
	4659998.6900
	40442113.0300

	11
	4659625.11
	40441894.98
	4659620.6900
	40442013.0200

	12
	4659561.11
	40441876.98
	4659556.6900
	40441995.0200

	13
	4659489.11
	40441749.98
	4659484.6900
	40441868.0200

	14
	4659337.10
	40441735.97
	4659332.6800
	40441854.0100

	15
	4659167.10
	40441518.97
	4659162.6800
	40441637.0100

	16
	4659227.11
	40441267.96
	4659222.6900
	40441386.0000

	17
	4659028.11
	40440879.95
	4659023.6900
	40440997.9900

	18
	4659338.12
	40440287.94
	4659333.7000
	40440405.9800

	19
	4659313.12
	40440169.94
	4659308.7000
	40440287.9800

	20
	4659803.14
	40439834.94
	4659798.7200
	40439952.9800

	21
	4659813.15
	40439194.92
	4659808.7300
	40439312.9600

	22
	4660963.17
	40439444.94
	4660958.7500
	40439562.9800

	23
	4661463.17
	40440444.97
	4661458.7500
	40440563.0100

	24
	4662463.19
	40440945.00
	4662458.7700
	40441063.0400

	25
	4663463.20
	40441445.02
	4663458.7800
	40441563.0600

	26
	4664418.22
	40441445.04
	4664413.8000
	40441563.0800

	矿区面积：9.9674km2；开采深度：600m至-350m


二、矿山地质环境治理方案的编制与执行情况

一、方案编制概况

2011年8月由中国有色金属工业西安勘察设计研究院编制了《赤峰向阳煤业有限责任公司平庄煤田古山深部区（煤矿）矿山地质环境保护与治理恢复方案》。2011年9月14日，内蒙古自治区国土资源厅组织有关专家对治理方案进行了审查，9月24日，评审结论获得通过。2011年10月24日在赤峰市国土资源局进行了备案，备案编号：11052。矿山地质环境保护与恢复治理方案规划年限为32年，即从2012年～2043年。治理方案适用年限为5年，编制基准年为2011年，由于该治理方案已过适用期，2020年7月，我公司委托辽宁有色勘察研究院有限责任公司重新编制了《内蒙古自治区赤峰市元宝山区(赤峰向阳煤业有限责任公司)煤矿矿山地质环境治理方案》(以下简称“治理方案”)。

2014年3月我公司委托内蒙古第十地质矿产勘查开发有限责任公司编写了《内蒙古自治区赤峰向阳煤业有限责任公司煤矿矿山地质环境分期治理方案（2011.10～2014.8）》 (以下简称“分期治理方案”)。2014年5月24日，赤峰市国土资源局组织有关专家对分期治理方案进行了审查，6月6日，评审结论获得通过。2014年6月17日在赤峰市国土资源局进行了备案，备案编号：赤国土环分治字[2014]20号。分期治理方案使用年限为采矿权领取之日至2014年8月1日。编制基准年为2014年。

因为煤矿从2015年8月份至今处于停建状态，没有编制二期分期治理方案。

2022年，我公司编制了《赤峰向阳煤业有限责任公司煤矿2022年度矿山地质环境治理计划书》；2023年，我公司编制了《赤峰向阳煤业有限责任公司煤矿2023年度矿山地质环境治理计划书》。

二、矿山地质环境治理方案执行情况
（一）分期治理方案

2014年3月由内蒙古第十地质矿产勘查开发有限责任公司编制的《内蒙古自治区赤峰向阳煤业有限责任公司煤矿矿山地质环境分期治理方案（2011.10～2014.8）》，方案设计主要治理内容如下：

1、2011年10月2日～2012年10月1日

对工业场地南侧黄土坡体进行滑坡监测，对掘进竖井进行含水层监测。

2、2012年10月2日～2013年10月1日

对工业场地南侧黄土坡体进行滑坡监测，对掘进巷道进行含水层监测。

3、2013年10月2日～2014年8月1日

对临时排矸石场进行覆土、土方平整、种树；对临时取土场（拟建）取土完毕后进行土方平整、种草；对工业场地南侧黄土坡体进行滑坡监测，对掘进巷道进行含水层监测。

设计矿山地质环境治理年度实施计划见表2-1。

表2-1  分期治理方案设计矿山地质环境治理实施计划表

	日期
	治理

区域
	主要工程技术措施
	治理工程量
	投资

（万元）

	2011.10.2

-

2012.10.1
	工业场地
	对工业场地南侧黄土坡体进行滑坡监测，对掘进竖井进行含水层监测。
	监测1年
	0.06

	2012.10.2

-

2013.10.1
	工业场地
	对工业场地南侧黄土坡体进行滑坡监测，对掘进竖井进行含水层监测。
	监测1年
	0.06

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	2013.10.2

-

2014.8.1
	工业场地

临时排矸石场

临时取土场

（拟建）
	对工业场地南侧黄土坡体进行滑坡监测，对掘进竖井进行含水层监测；

对临时排矸石场进覆土、土方平整、种树；

对临时取土场（拟建）进土方平整、种草。
	监测1年
	0.06

	
	
	
	覆土量8315m3，土方平整量

10565m3，种树4350株，种草面积4500m2。
	19.67


表2-2 分期治理区域坐标表

	治 理 区
	1980西安坐标系

	
	拐点编号
	X
	Y
	拐点编号
	X
	Y

	临时排矸石场
	1
	4661834
	40441675
	4
	4661608
	40441684

	
	2
	4661716
	40441651
	5
	4661661
	40441736

	
	3
	4661649
	40441646
	6
	4661757
	40441735


表2-3  滑坡监测点坐标一览表

	点号
	（1980年西安坐标系）

	
	X
	Y

	1
	4661459
	40441363

	2
	4661437
	40441410

	3
	4661437
	40441569

	4
	4661437
	40441718


2015年11月30日赤峰市国土资源局聘请有关专家对赤峰向阳煤业有限责任公司煤矿矿山地质环境分期治理工程进行了验收，矿山对临时排矸石场覆土、整平、种树：工业场地南侧设置了4处地质灾害监测点，监测资料完整。专家组认为赤峰向阳煤业有限责任公司煤矿基本完成了分期治理设计的内容，一致同意该工程通过验收，同时下发《内蒙古自治区矿山地质环境分期治理工程验收意见书》（编号15071）。
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照片2-1  临时排矸石场治理
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照片2-2  监测点

矿山现状完成了对临时排矸石场覆土、整平、种树：工业场地南侧设置了4处地质灾害监测点，监测资料完整，并对切坡上部设置了警示牌。
（二）《治理方案》规划的近期治理内容

内容见表2-4

表2-4  《治理方案》规划近期治理工程内容

	治理分期
	治理时限（年）
	治理工程场地
	治理措施
	治理工程量

	
	
	
	
	

	首期
	2020年7月1日至2020年12月31日
	工业场地切坡
	垫坡整形（m3）
	52490

	
	
	
	覆土（m3）
	9600

	
	
	
	种树（株）
	800

	
	2021年1月1日至2021年12月31日
	评估区
	基建、监测
	1年

	
	2022年1月1日至2022年12月31日
	预测地面塌陷区
	警示牌（块）
	12

	
	2023年1月1日至2023年12月31日
	采空区
	充填（m3）
	400000

	
	2024年1月1日至2024年12月31日
	采空区
	充填（m3）
	400000

	
	
	工业场地
	种树（株）
	300

	
	2025年1月1日至2025年7月1日
	采空区
	充填（m3）
	400000

	
	
	预测地面塌陷区
	网围栏（m）
	7247

	
	监测、管护
	5年


（三）2022年度治理计划

因为我矿从2015年8月份至今处于停建状态，本年度的治理计划如下：

1、对矿山前期治理工程验收的警示牌进行维护

2、对工业场地南部边坡稳定性进行监测。

3、对矿山土地资源及地形地貌景观的矿山地质环境问题进行监测，布置监测路线一条，该路线为不规则曲线，主要布置在矿业活动影响区域，路线长度1.7km。

（四）2023年度治理计划设计和完成情况

1、治理设计情况

因为我矿从2015年8月份至今处于停产状态，本年度的治理计划如下：

对工业场地边坡进行混凝土面喷浆，施工前需对坡面进行修整，将坡面风化严重面去除后安装防护网，再对坡面进行喷浆作业。边坡长约540m，平均坡高10m，安装防护网面积5400m2，喷浆面积约5400m2，喷浆厚度2cm，喷浆方量108m3。

2、完成情况

2023年度由于征地手续未办理完成，且在工业场地南侧一部分边坡上部为当地百姓坟地，亟需对此处边坡进行治理，矿山本着绿色矿山建设、和谐开采的原则，对该处边坡进行了植草砖护坡工作，以及对边坡下部建设了毛石挡土墙，具体工作量见表2-5。

表2-5  2023年度治理工程量

	治理区域
	治理工程措施
	面积（m2）
	长度（m）
	治理工程量（m³）
	投资

（元）

	工业场地南侧西侧边坡
	毛石挡土墙
	1024.66
	615.88
	4776.905
	1711842.36

	
	植草砖护坡
	316.5
	--
	--
	317803


2023年度治理效果见照片2-3。
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照片2-3  2023年度治理效果

（五）前期治理存在问题

2023年度计划的工作任务尚未全部完成，计划2024年度在征地手续办理完成的前提下，对其继续进行治理。

三、本年度矿山生产计划

本年度矿山处于基建期，计划继续进行矿井建设，无开采生产计划。

四、矿山地质环境问题

（一）矿山地质环境问题现状
主要包括工业场地、临时排矸场和矿区道路3个单元。

1、工业场地

工业场地位于矿区中部，场地内单身宿舍、食堂、办公楼、车库、库房、锅炉房、副井附属设施等部分建筑已建成，主井井口房、机修车间、通风井井房等建筑正在建设，工业场地占地面积119200m2。（见照片4-1～4-7）。
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照片4-1 宿舍楼
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照片4-2 锅炉房
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照片4-3  主井
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照片4-4  副井
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照片4-5 办公楼
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照片4-6  工业场地南侧边坡
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照片4-7  工业场地南侧边坡
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照片4-8  工业场地中部场地边坡
（1）地质灾害现状

工业场地南侧西侧切割坡体，坡体岩性为第四系上更新统黄体，切割坡体标高为644-623m，坡体高度2-23m，坡度50°左右，局部近直立，现状条件下未发生崩塌地质灾害；工业场地中部场地边坡坡体高度2-3m，坡度60°左右，局部近直立，现状条件下未发生崩塌地质灾害，其余单元现状条件下不会发生地质灾害。

（2）含水层破坏现状

经现状调查，矿山正处于建设阶段，工业场地建设、生活用水来自于矿区外的四家村，生活废污水经处理后排放，基本无污染，目前地表工程建设未对含水层造成破坏；主井、副井均已掘进726m，井底巷道现掘进标高为-100m，矿山开采深度由600至-350m标高，煤系地层地下水含水层主要为碎屑岩类孔隙--裂隙承压水，当地侵蚀基准面标高为442.37m，单位涌水量为0.0028 L/s·m，属于弱富水含水层，现状条件下已对含水层结构造成一定破坏。

（3）地形地貌景观现状

工业场地的建设破坏了原有地形地貌景观。

（4）占用损毁土地资源现状

工业场地占地面积119200m2，占用土地类型为乔木林地、其它林地、其它草地及采矿用地，现状条件下对土地造成一定损毁。

2、临时排矸场

临时排矸石场位于工业场地东侧，现状条件下已破坏土地面积14230m2，堆放高度4～6m，坡角约为30°，目前堆放废石量约为71150m3，见照片4-7。
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照片4-7  临时排矸场

（1） 地质灾害现状

临时排矸场内无高陡边坡、沟谷，矸石堆放高度较低、坡度较小，现状条件下地质灾害不发育。

（2）含水层破坏现状

临时排矸场的建设未揭露含水层，场地内矸石直接排放于地表，未影响含水层。

（3）地形地貌景观现状

临时排矸场的建设破坏了原有地形地貌景观。

（4）占用损毁土地资源现状

临时排矸场占地面积14230㎡，占用土地类型为乔木林地和采矿用地，现状条件下对土地造成一定损毁。

3、矿区道路

矿区道路主要包括矿业活动区外道路、临时排矸石场及工业场地内公路，为砂石土路，与村村通板油路想连接，占地面积9660m2，道路宽8-10m，长850m。
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照片4-8  矿区道路

（1） 地质灾害现状

矿区道路无切坡，现状条件下地质灾害不发育。

（2）含水层破坏现状

矿区道路直接建于地表，未破坏地下含水层结构。
（3）地形地貌景观现状

矿区道路的建设破坏了原有地形地貌景观。

（4）占用损毁土地资源现状

矿区道路占地面积9660㎡，占用土地类型为乔木林地和采矿用地，现状条件下对土地造成一定损毁。
矿区及采矿活动影响范围的航卫片见图片4-1。
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图片4-1  矿业活动影响航片卫图

综上所述矿山地质环境问题现状见表4-1。

表4-1 矿山地质环境问题现状说明表

	破坏单元
	面 积

（m2）
	矿山地质环境问题

	
	
	地 质

灾 害
	含水层
	地形地貌景观
	土地资源
	破坏

类型

	工业场地
	119200
	不发育
	破坏
	对地形地貌景观造成了破坏
	乔木林地、其它林地、其它草地及采矿用地
	挖损

占压

	临时排矸场
	14230
	不发育
	未破坏
	对地形地貌景观造成了破坏
	乔木林地、采矿用地
	占压

	矿区道路
	9660
	不发育
	未破坏
	对地形地貌景观造成了破坏
	乔木林地、采矿用地
	压占

	合  计
	143090
	—
	—
	—
	—
	—


（二）矿山土地利用现状

矿业活动影响的区域包括工业场地、临时排矸场、矿区道路，总面积143090m2，土地权属为元宝山区平庄镇四家村，其中，乔木林地面积48060m2，其它林地面积4525m2，其它草地面积6310m2，采矿用地面积84195m2（见表4-2）。
表4-2  已损毁土地利用现状及权属表

	破坏单元
	一级地类
	二级地类
	面积

（m2）
	土地权属

	
	编号
	名称
	编号
	名称
	
	

	工业场地
	03
	林地
	0301
	乔木林地
	28480
	元宝山区

平庄镇四家村

	
	03
	林地
	0307
	其它林地
	4525
	

	
	04
	草地
	0404
	其它草地
	6310
	

	
	06
	工矿用地
	0602
	采矿用地
	79885
	

	临时排

矸石场
	03
	林地
	0301
	乔木林地
	13090
	

	
	06
	工矿用地
	0602
	采矿用地
	1140
	

	矿区道路
	03
	林地
	0301
	乔木林地
	6490
	

	
	06
	工矿用地
	0602
	采矿用地
	3170
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图4-2  土地利用现状图

（三）矿山地质环境问题预测

1、工业场地

（2）地质灾害预测

工业场地南侧切割坡体，坡体岩性为第四系上更新统黄体，切割坡体标高为644-623m，坡体高度3-23m，坡度50°左右，局部近直立，边坡主要岩性为黄土，黄土自然状态下稍湿、结构疏松，柱状节理发育，失水后土中即开始出现裂缝，近地表处呈开口状，向深处渐弱，呈网状闭合微裂隙，容易形成片帮、崩塌等地质灾害，存在崩塌、滑坡地质灾害隐患，预测将来在有地震、融雪、降雨、地表水的冲刷、浸泡情况下可能发生崩塌、滑坡等地质灾害。

（2） 含水层破坏预测

矿山正处于建设阶段，工业场地建设、生活用水来自于矿区外的四家村，生活废污水经处理后排放，基本无污染，目前地表工程建设未对含水层造成破坏；主井、副井均已掘进726m，井底巷道现掘进标高为-100m，矿山开采深度由600至-350m标高，煤系地层地下水含水层主要为碎屑岩类孔隙--裂隙承压水，当地侵蚀基准面标高为442.37m，单位涌水量为0.0028 L/s·m，属于弱富水含水层，预测会对含水层结构造成一定破坏。

（3） 地形地貌景观预测

工业场地的建设将将继续对原有地形地貌景观造成破坏。

（4）占用损毁土地资源预测

工业场地占地面积119200m2，占用土地类型为乔木林地、其它林地、其它草地及采矿用地，现状条件下对土地造成一定损毁。

2、临时排矸场

临时排矸石场位于工业场地东侧，现状条件下已破坏土地面积14230m2，堆放高度4～6m，坡角约为30°，目前堆放废石量约为71150m3，矿山现处于基建期，预测临时排矸场本年度无变化，与现状保持一致。

（1） 地质灾害预测

临时排矸场内无高陡边坡、沟谷，矸石堆放高度较低、坡度较小，预测地质灾害不发育。

（2）含水层破坏预测

临时排矸场的建设未揭露含水层，场地内矸石直接排放于地表，预测不会影响含水层。

（3）地形地貌景观预测

预测临时排矸场的建设将继续破坏原有地形地貌景观。

（4）占用损毁土地资源预测

临时排矸场占地面积14230㎡，占用土地类型为乔木林地和采矿用地，预测将继续对土地造成损毁。

3、矿区道路

矿区道路主要包括矿业活动区外道路、临时排矸石场及工业场地内公路，为砂石土路，与村村通板油路想连接，占地面积9660m2，道路宽8-10m，长850m。

（1） 地质灾害预测

矿区道路无切坡，预测地质灾害不发育。

（2）含水层破坏预测

矿区道路直接建于地表，预测不会破坏地下含水层结构。
（3）地形地貌景观预测

预测矿区道路的建设将继续破坏原有地形地貌景观。

（4）占用损毁土地资源预测

矿区道路占地面积9660㎡，占用土地类型为乔木林地和采矿用地，预测将继续对土地造成损毁。

根据上述矿山地质环境问题及其影响，综合进行矿山地质环境影响预测分析详见表4-3。

表4-3  矿山地质环境问题预测说明表

	破坏单元
	面 积

（m2）
	矿山地质环境问题

	
	
	地 质

灾 害
	含水层
	地形地貌景观
	土地资源
	破坏

类型

	工业场地
	119200
	不发育
	破坏
	对地形地貌景观造成了破坏
	乔木林地、其它林地、其它草地及采矿用地
	挖损

占压

	临时排矸场
	14230
	不发育
	未破坏
	对地形地貌景观造成了破坏
	乔木林地、采矿用地
	占压

	矿区道路
	9660
	不发育
	未破坏
	对地形地貌景观造成了破坏
	乔木林地、采矿用地
	压占

	合  计
	143090
	—
	—
	—
	—
	—


（四）矿山土地利用预测
矿业活动影响的区域包括工业场地、临时排矸场、矿区道路，总面积143090m2，土地权属为元宝山区平庄镇四家村，其中，乔木林地面积48060m2，其它林地面积4525m2，其它草地面积6310m2，采矿用地面积84195m2（见表4-4）。
表4-4  已损毁土地利用预测及权属表

	破坏单元
	一级地类
	二级地类
	面积

（m2）
	土地权属

	
	编号
	名称
	编号
	名称
	
	

	工业场地
	03
	林地
	0301
	乔木林地
	28480
	元宝山区

平庄镇四家村

	
	03
	林地
	0307
	其它林地
	4525
	

	
	04
	草地
	0404
	其它草地
	6310
	

	
	06
	工矿用地
	0602
	采矿用地
	79885
	

	临时排矸石场
	03
	林地
	0301
	乔木林地
	13090
	

	
	06
	工矿用地
	0602
	采矿用地
	1140
	

	矿区道路
	03
	林地
	0301
	乔木林地
	6490
	

	
	06
	工矿用地
	0602
	采矿用地
	3170
	


五、矿山地质环境防治工程

（一）矿山地质环境治理区的确定

根据《内蒙古自治区矿山地质环境分期治理方案编制技术要求》(2015年5 月内蒙古自治区国土资源厅编)，治理区域范围包括已存在矿山地质环境问题的区域及本期开采区、矿业活动的影响区域。根据《土地复垦方案编制规程》(TD/T1031-2011)，土地复垦责任范围为复垦区中已损毁和拟损毁的土地及土地复垦方案涉及的生产年限结束后不再留续使用的永久性建设用地共同构成的区域。要坚持“边开采，边治理”、“预防为主，防治结合”、“在保护中开发，在开发中保护”、“谁损毁，谁恢复”的原则，对于本期能够治理及土地复垦的区域进行矿山地质环境治理及土地复垦。

矿山本年度即将继续进行矿山的基础建设工作， 根据矿山本年度开采计划、矿山现状以及2020年7月辽宁有色勘察研究院有限责任公司编制的《内蒙古自治区赤峰市元宝山区(赤峰向阳煤业有限责任公司)煤矿矿山地质环境治理方案》规划的2024年度治理内容，结合治理进度情况，工业场地、临时排矸场、矿区道路等单元后期还要继续使用，为避免土地资源的破坏和浪费，本期不进行治理，所以不列入本期土地复垦责任范围。
工业场地南侧、西侧边坡本计划2023年度治理，但由于征地手续问题，未能全部治理，计划本年度在征地手续完成后，对未完成部分继续治理；
工业场地车库与库房之间存在一条长133m，平均高约2.5m，坡角50°-60°的切坡，存在地质灾害安全隐患，需要对其进行治理。

综上所述，确定本期矿山地质环境治理区主要为工业场地南侧、西侧边坡和工业场地内切坡。由于工业场地边坡上部为林地，树林茂密，树木长势好，如进行削坡治理措施将对林地造成破坏，并且将超过矿山征地范围，故无法对其进行削坡治理措施，边坡下部紧邻工业场地，工业场地内房屋建筑、井口设施等距离边坡较近，没有进行垫坡所需的场地。经过再三权衡，并根据《内蒙古自治区绿色矿山建设要求》，决定在征地手续完成的前提下，对工业场地南侧、西侧边坡和场地内切坡进行混凝土面喷浆（有钢筋网）护坡的工程治理措施和对前期治理区进行植被管护。治理区范围拐点坐标见表5-1。

表5-1  治理区主要拐点坐标

	治理单元
	面积m2
	点号
	X
	Y
	点号
	X
	Y

	工业场地南侧、西侧边坡
	5140
	1
	4661642.86
	40441415.14
	11
	4661404.01
	40441606.32

	
	
	2
	4661583.39
	40441415.40
	12
	4661400.38
	40441623.15

	
	
	3
	4661484.27
	40441414.98
	13
	4661409.44
	40441636.87

	
	
	4
	4661420.58
	40441415.75
	14
	4661410.48
	40441679.33

	
	
	5
	4661415.40
	40441413.94
	15
	4661390.28
	40441709.88

	
	
	6
	4661409.96
	40441480.48
	16
	4661391.58
	40441718.43

	
	
	7
	4661413.07
	40441499.38
	17
	4661406.34
	40441734.22

	
	
	8
	4661413.33
	40441523.46
	18
	4661406.34
	40441748.98

	
	
	9
	4661407.11
	40441537.70
	19
	4661417.21
	40441781.86

	
	
	10
	4661407.89
	40441564.11
	20
	4661426.01
	40441786.52

	工业场地内切坡
	333
	1
	4661556.02
	40441440.22
	3
	4661597.26
	40441435.21

	
	
	2
	4661557.13
	40441532.12
	
	
	

	2000国家大地坐标系


（二）矿山地质环境治理工作部署
1、工业场地南侧、西侧边坡

（1）混凝土面喷浆（有钢筋网）

对工业场地边坡进行混凝土面喷浆，施工前需对坡面进行修整，将坡面风化严重面去除后安装防护网，再对坡面进行喷浆作业。边坡长约514m，平均坡高10m，安装防护网面积5140m2，喷浆面积约5140m2，喷浆厚度2cm，喷浆方量103m3。治理后，土地利用类型不变，依然为采矿用地。

2、工业场地内切坡

（1）混凝土面喷浆（有钢筋网）

对工业场地内切坡进行混凝土面喷浆，施工前需对坡面进行修整，将坡面风化严重面去除后安装防护网，再对坡面进行喷浆作业。边坡长约133m，平均坡高2.5m，安装防护网面积333m2，喷浆面积约333m2，喷浆厚度2cm，喷浆方量7m3。治理后，土地利用类型不变，依然为采矿用地。
表5-2  工程量统计表

	治理单元
	面积
(m2)
	工程措施
	恢复地类类型

	
	
	混凝土面喷浆
(m3)
	安装防护网
（m2）
	

	工业场地南侧、西侧边坡
	5140
	103
	5140
	采矿用地

	工业场地内切坡
	333
	7
	333
	采矿用地

	合计
	5473
	110
	5473
	--


（三）矿山地质环境监测工程

根据矿山地质环境预测及本期治理工程，需对工业场地边坡可能引发的崩塌地质灾害进行监测。

1、地质灾害监测

监测内容：工业场地边坡稳定性监测，具体检测内容见表5-2。

表5-2  边坡稳定性监测表

	矿山名称：
	日期：   年   月    日
	天气：

	设置时坐标
	监测数值
	边坡稳定性评价

	点号
	X
	Y
	Z
	X
	Y
	Z
	

	J1
	
	
	
	
	
	
	

	J2
	
	
	
	
	
	
	

	J3
	
	
	
	
	
	
	

	J4
	
	
	
	
	
	
	

	J5
	
	
	
	
	
	
	

	J6
	
	
	
	
	
	
	


填表人：             审核人：                       

监测方法：边坡稳定性监测方法为定点检测法。

监测频率：监测频率为每月一次，并做好记录，进入雨季或者地质灾害体发生变形较大时要增加监测次数。共计监测12次/年。

监测地点：在工业场地南部边坡设置6处监测点，监测点坐标见表5-3，监测点位置可根据边坡开采情况进行移动，达到更好的监测作用。

表5-3   边坡稳定性监测点坐标表

	序 号
	2000国家大地坐标系

	
	X
	Y

	JC1
	4661506 
	40441403 

	JC2
	4661407 
	40441414 

	JC3
	4661399 
	40441506 

	JC4
	4661393 
	40441605 

	JC5
	4661395 
	40441698 

	JC6
	4661399 
	40441781 


2、巷道稳定性监测

矿山现阶段属于基建期，煤矿巷道观测是煤矿安全生产中的重要环节，通过对巷道变形、岩层变化等情况进行观测，可以及时发现并处理潜在的安全隐患，保障矿工的生命安全。因此，制定科学合理的煤矿巷道观测工作方案对于保障煤矿安全生产具有重要意义。

（1）巷道观测的频次，根据巷道的不同情况，制定巷道观测的频次，一般情况下对于主要巷道，每日进行一次观测;对于次要巷道，每周进行一次观测。

（2）观测项目，主要包括巷道变形、岩层裂隙、瓦斯涌出量、水位变化等情况的观测。

（3）观测方法，采用激光测距仪、倾斜仪、测绘仪等专业设备进行巷道观测，确保数据的准确性。

（4）数据处理，对观测到的数据进行及时处理，建立巷道观测数据库，为后续的分析和决策提供依据。

在建设的巷道内设置7处监测点，监测点坐标见表5-7，监测点位置可根据巷道建设情况进行移动，达到更好的监测作用。

表5-7   巷道稳定性监测点坐标表

	2000国家大地坐标系

	序 号
	X
	Y
	序 号
	X
	Y

	XJ1
	4660883.22 
	40441177.10 
	XJ5
	4661003.69 
	40441380.15 

	XJ2
	4660833.68 
	40441207.63 
	XJ6
	4661244.62 
	40441537.46 

	XJ3
	4661091.23 
	40441384.26 
	XJ7
	4661450.31 
	40441781.66 

	XJ4
	4661045.41 
	40441383.57 
	　
	　
	　


3、土地资源监测

矿山存在的地质环境问题有土地资源及地形地貌景观的破坏，针对土地资源及地形地貌景观的矿山地质环境问题进行监测工作布置，布置监测路线一条，该路线为不规则曲线，主要布置在矿业活动影响区域，路线长度1.7km。监测路线具体内容见表5-5。
监测内容：土地资源破坏情况。

监测方法：路线调查法。
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生产班组长兼职安全员日常监测，矿山安全领导小组监测每月2次。监测资料及时整理建档，填写监测日志，发现异常及时进行分析与治理，并提供监测报告。

表5-5    地形地貌及土地复垦监测记录表                

	监测单元名称
	

	监测内容
	损毁土地面积（m2）
	

	
	破坏土地利用类型
	

	
	损毁方式
	

	
	损毁程度
	

	
	治理难度
	

	监测人
	

	存在问题
	

	处理意见
	

	处理结果
	


六、经费估算

矿山地质环境治理方案中的工程项目施工原则上由采矿权人自主完成。经估算，2024年度矿山地质环境治理费用为12.17万元。工程经费估算总额和各单项工程经费估算结果如下：

表6-1  矿山地质环境治理工程经费预算总表单位：万元

	序号
	工程或费用名称
	预算金额
	各费用占总费用的比例（%）

	
	（1）
	（2）
	（3）

	一
	工程施工费
	11.81
	97.04

	二
	监测费
	0.36
	2.96

	本年度总治理费用
	12.17
	100.00 


表6-2  监测管护费用计算表

	序号
	费用名称
	数量

（个）
	单点费用（元）
	次数
	费用（万元）

	
	-1
	-2
	-3
	-4
	（1）=（2）×（3）×（4）

	1
	监测费
	6
	50
	12
	0.36

	总计
	—
	—
	—
	0.36


表6-3 工程施工费概算表

	序号
	定额编号
	单项名称
	单位
	工程量
	综合单价（元）
	合计（万元）

	
	-1
	-2
	-3
	-4
	-5
	-6

	一
	　
	混凝土工程
	　
	　
	　
	0.86

	1
	40038
	混凝土面喷浆
	100m3
	1.1
	7810.73
	0.86

	二
	　
	辅助工程
	　
	　
	　
	10.95

	1
	
	安装防护网
	m2
	5473
	20
	10.95

	总计
	　
	　
	　
	11.81


表6-4  混凝土面喷浆工程单价计算表

	混凝土面喷浆（有钢筋网）工程单价计算表

	工作内容：凿毛、配料、上料、拌和、喷射、处理回弹料、养护及清理施工现场                   

	定额编号：40038         单位：100m³            金额单位：元

	序号
	项目名称
	单位
	数量
	单价
	小计

	一
	直接费
	　
	　
	　
	6992.76 

	（一）
	直接工程费
	　
	　
	　
	6749.77 

	1 
	人工费
	　
	　
	　
	3811.97 

	　
	甲类工
	工日
	11.20 
	94.15 
	1054.48 

	　
	乙类工
	工日
	39.90 
	69.11 
	2757.49 

	2 
	机械费
	　
	　
	　
	1590.50 

	　
	双轮胶车
	台班
	0.30 
	3.22 
	183.22 

	　
	喷浆机（L)
	台班
	1.30 
	635.61 
	71.34 

	　
	风水（砂）枪
	台班
	1.18 
	921.22 
	1335.94 

	3 
	材料费
	　
	　
	　
	929.40 

	　
	水泥42.5
	t
	1.50 
	300.00 
	450.00 

	　
	砂子
	m³
	2.18 
	80.00 
	174.40 

	　
	水
	m³
	3.00 
	5.00 
	15.00 

	　
	防水粉
	kg
	72.50 
	4.00 
	290.00 

	4 
	其他费用
	%
	6.60 
	6331.87 
	417.90 

	（二）
	措施费
	%
	3.60 
	6749.77 
	242.99 

	二
	间接费
	%
	5.00 
	6992.76 
	349.64 

	三
	利润
	%
	3.00 
	7342.40 
	220.27 

	四
	材料价差
	　
	　
	　
	　

	五
	税金
	%
	3.28 
	7562.67 
	248.06 

	合计
	　
	　
	　
	7810.73 


表6-5  材料预算价格计算表

	序号
	名称及规格
	单位
	单价（元）

	1
	防护网
	m2
	20

	2
	水泥42.5
	t
	300

	3
	砂子
	m³
	80

	4
	水
	m³
	5

	5
	防水粉
	kg
	4


