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[bookmark: _Toc66989668]一、矿山基本情况
矿山基本信息表
	矿山企业基本信息

	矿山名称
	赤峰全盛炭质泥岩有限责任公司15万吨炭质泥岩矿

	采矿权人
	赤峰全盛炭质泥岩有限责任公司
	法人代表
	赵文宇

	采矿许可证号
	C1504002010126220103037
	发证机关
	赤峰市自然资源局

	有效期限
	2019年8月15日至2020年8月15日
	发证日期
	2019年10月8日

	矿区地址
	赤峰市元宝山区平庄镇山前村

	经纬度坐标
	东经：119°15′39″～119°15′52″；
北纬：42°03′48″～42°03′59″。

	经济类型
	有限责任公司
	生产规模
	小

	开采矿种
	泥炭
	采矿方式
	露天

	矿区面积
	0.1298km2
	生产现状
	停产

	建矿时间
	2007年08月
	设计生产能力
	15×104t/年

	设计服务年限
	2011年1月至2024年12月
	实际生产能力
	0

	剩余服务年限
	4.3年
	开采深度
	540m至530m标高

	查明资源储量
	97.46×104t
	剩余资源储量
	64.14×104m3

	矿区范围
拐点坐标
	见下附表

	基金计提
	已计提0.02万元
	基金使用
	未使用

	矿山企业联系方式

	联系人
	赵文宇
	手机号
	18748057007

	通讯地址
	元宝山区平庄镇山前村
	邮 编
	024076

	固定电话
	无
	E-mail
	606999373@qq.com

	2000国家大地坐标系

	点号
	X
	Y
	点号
	X
	Y

	1
	4656850.0884
	40436987.7877
	8
	4657204.0899
	40437326.7778

	2
	4656904.0889
	40437195.7882
	9
	4657324.0900
	40437210.7872

	3
	4656921.0890
	40437262.7883
	10
	4657234.0896
	40437130.7872

	4
	4656946.0892
	40437352.7784
	11
	4657158.0893
	40437092.7873

	5
	4657062.0897
	40437438.7784
	12
	4657083.0890
	40437028.7873

	6
	4657137.0899
	40437439.7783
	13
	4657048.0889
	40436973.7872

	7
	4657234.0900
	40437367.7778
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[bookmark: _Toc66989669]二、矿山地质环境治理方案的编制与执行情况
[bookmark: _Toc66989670]一、方案编制概况
2010年4月由中化矿山地质总局内蒙古地质勘查院编制的《赤峰全盛炭质泥岩有限责任公司15万吨炭质泥岩矿矿山地质环境保护与治理恢复方案》（备案文号：10039），方案于2010年05月评审。方案的规划年限为2011年1月至2024年14月，方案的适用年限为5年。
2015年7月由赤峰冠城地质勘查有限责任公司编制的《赤峰市元宝山区赤峰全盛炭质泥岩有限责任公司15万吨炭质泥岩矿矿山地质环境分期治理及土地复垦方案（2011.1-2014.8.1）》（赤国土环分治备字【2015】314号），分期方案于2015年09月评审，分期方案的规划年限为3年。
2018年8月由赤峰冠城地质勘查有限责任公司编制的《赤峰市元宝山区（赤峰全盛炭质泥岩有限责任公司）15万吨炭质泥岩矿矿山地质环境分期治理（变更）方案》（赤分治字（2018）变更04号），变更方案于2018年09月评审。
2019年08月由内蒙古自治区煤田地质局104勘探队编制的《赤峰全盛炭质泥岩有限责任公司15万吨炭质泥岩矿矿山地质环境分期治理方案（2014.8.1-2017.7.31）》（以下简称二分期方案），分期方案于2019年11月评审，分期方案的规划年限为3年，备案文号：赤分治字（2019）072号。
[bookmark: _Toc66989671]二、治理方案规划的近期治理工程内容
1、方案首期治理时间为2011年1月至2013年12月，近期防治区为对露天采场设置网围栏，对松动的边坡及时削坡，对近期形成的平台进行平整。
2、变更方案规划的治理时间为2011年1月1日-2014年7月31日。变更方案规划的治理单元、工程措施、治理面积、治理工程量与资金估算见表2-1。
3、二分期方案规划的治理时间为2014年8月1日-2017年7月31日，二分期方案规划的治理单元、工程措施、治理面积、治理工程量与资金估算见表2-2、表2-3。

表2-1  变更规划内容一览表
	单元名称
	治理面积
	网围栏
	削坡
	垫坡
	清理
	回填
	石方整平
	压实
	覆土
	土方整平
	边坡整形
	种草
	费用（万元）

	
	m2
	m
	m3
	m3
	m3
	m3
	m3
	m3
	m3
	m3
	m2
	m2
	

	露天采坑（剔除滑坡体）
	70858
	1060
	5500
	3500
	
	145000
	9270
	
	
	7000
	
	44858
	577.33

	露天采坑内滑坡体
	27216
	
	1000
	
	1000
	
	
	2073
	
	888
	
	27216
	

	排渣场
	169422
	
	5000
	
	
	
	
	
	83000
	53570
	
	178564
	

	挡水梗（挡土墙）
	350
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	350
	
	

	合  计
	267846
	1060
	11500
	3500
	1000
	145000
	9270
	2073
	83000
	61458
	350
	250638
	



表2-2  二分期方案规划内容一览表
	日期
	治理区域
	主要工程技术措施
	治理工程量
	投资
（万元）

	2014.8.1-
2017.7.31
	露天采坑西北侧
	回填、覆土、种草、种树
	回填79600m3，覆土3980m3，恢复耕地7960m2，管护12次
	133.60

	
	各个单元
	采场边坡稳定性监测、地形地貌景观及土地资源监测
	监测3年，共计监测次数108次
	


表2-3  二分期治理单元拐点坐标一览表
	治 理 区
	2000国家大地坐标系

	
	拐点编号
	X
	Y
	X
	Y

	露天采坑西北侧
	1
	4657244.3489 
	40437034.1479
	4657368.5389 
	40437144.9979

	
	2
	4657213.7089 
	40437066.7979
	4657360.9189 
	40437118.8679

	
	3
	4657349.1189 
	40437176.6479
	4657254.7589 
	40437049.2279



[bookmark: _Toc66989672]三、矿山地质环境治理方案执行情况
1、前期矿山地质环境治理情况
矿山完成了对变更方案中的露天采坑设置网围栏，对采坑坑底进行局部回填，对越界开采区域修整平台，对场地平整，治理后效果见照片2-1、2-2、2-3。对二分期治理方案规划情况已经进行治理。
[image: IMG_20190425_141649]
照片2-1采坑坑底回填治理效果
[image: ]
照片2-2  对越界开采区治理效果
[image: ]
照片2-3  排渣场治理效果
四、2022年度矿山治理情况
矿山2022年利用建筑垃圾、废渣等符合相关部门要求的回填物对露天采场西南部破坏的耕地已经进行了回填，场地进行了覆土，根据现场治理情况，治理效果已经达到恢复旱地的标准，治理效果见照片2-4。
[image: C:\Users\Administrator\AppData\Local\Temp\WeChat Files\98331f2e7418a1c5987b1346bf43438.jpg]
照片2-4  2022年度治理效果
五、2023年度矿山治理情况
矿山2023年利用建筑垃圾、废渣等符合相关部门要求的不含有毒有害物质的回填物对露天采场西南部破坏的耕地已经进行了回填，场地进行了覆土，根据现场治理情况，治理效果已经达到恢复旱地的标准。
表2-4  治理范围坐标表
	治理单元
	面积m2
	编号
	X
	Y
	编号
	X
	Y

	部分露天采坑
	5698
	1
	4656896
	40437142
	6
	4656865
	40437003

	
	
	2
	4656885
	40437146
	7
	4656877
	40437065

	
	
	3
	4656843
	40437083
	8
	4656907
	40437000

	
	
	4
	4656861
	40437043
	9
	4656913
	40437021

	
	
	5
	4656865
	40437003
	10
	4656919
	40437047


表2-5  治理工程量汇总表
	治理时限
	治理场地名称
	治理工程措施及工程量

	（年）
	
	回填
	覆土
	恢复耕地

	
	
	m3
	m3
	m2

	2023.1.1
-
2023.12.31
	部分露天采坑
	28490
	2849
	5698

	合计
	28490
	2849
	5698


六、验收情况
2018年10月30日，赤峰市自然资源局聘请有关专家组成验收组根据“分期治理方案（变更）”对赤峰全盛炭质泥岩有限责任公司15万吨炭质泥岩矿矿山地质环境分期治理工程进行现场验收（内蒙古自治区矿山地质环境分期治理工程验收意见书[编号181045]）专家组认为，赤峰全盛炭质泥岩有限责任公司15万吨炭质泥岩矿已经完成矿山地质环境分期治理方案设计的主体治理工程，基本实现了分期方案设计治理工程目的。经专家组讨论同意该工程通过验收。矿山应加强后期植被的补植与管护工作。
赤峰市自然资源局2020年组织专家对二分期治理工程进行了验收，专家一致认为治理效果达到预期目的，经专家组讨论同意该工程验收通过。
七、存在的问题
前期治理工程部分管护不到位，矿山应对前期治理工程加强管护。


[bookmark: _Toc66989673]三、本年度矿山生产计划
[bookmark: _Toc66989674]一、本年度的主要生产指标计划
本年度矿山计划不生产，无新计划建设的生产单元。
[bookmark: _Toc66989675]二、开采范围
本年度矿山计划不生产。




[bookmark: _Toc66989676]四、矿山地质环境问题
[bookmark: _Toc66989677]一、矿山地质环境问题现状
赤峰全盛炭质泥岩有限责任公司15万吨炭质泥岩矿现状已形成的单元为：露天采坑、矿区道路。各单元按照现状条件下从矿山地质灾害现状、含水层破坏现状、地形地貌景观影响现状及土地资源影响现状四个方面进行叙述。
（一）矿山地质环境现状
1、露天采坑
（1）地质灾害现状
露天采坑属于深凹露天开采，面积174951m2。采坑东北侧边坡已与元宝山区永兴煤矿相连；采坑西北侧，呈缓坡状，坡度45°～65°；采坑西南侧，自坑底中部至西南侧，呈台阶状，现状分为5个台阶，台阶宽度4-5m，即505m水平、510m水平、515m水平、525m水平、530m水平，平台边坡呈缓坡状，坡度25°～35°；采坑东南侧边坡，呈缓坡状，坡度45°～65°；采坑底部开采标高为479m。
根据现场调查，现状边坡稳定，露天采坑地质灾害不发育，见照片4-1。
[image: 1.jpg]
照片4-1  现状采坑
（2）含水层破坏现状
根据现场调查，采坑坑底西北处局部出现揭露含水层情况，此处采坑破坏的含水层为局部低洼处赋存的透镜体状上层滞水。
（3）地形地貌景观现状
该矿山属于深凹型露天开采，开采对原始地形地貌进行大面积的开挖，破坏了原有的地形地貌景观。
（4）土地资源现状
露天采坑已破坏土地面积174951m2，破坏土地类型为水浇地12609m2、旱地12798m2、其它草地11630m2、有林地305m2、裸地125405m2、采矿用地12204m2。
2、矿区道路
（1）地质灾害现状
矿区道路主要用于矿山生产，矿石运输，道路平缓，长约294m，宽约5m，占地面积1461m2。矿区道路见照片4-2。
[image: ]
照片4-3  矿区道路
（2）含水层破坏现状
矿区道路的仅为对地表的压占，对含水层无影响。
（3）地形地貌景观现状
矿区道路连接各功能单元，长约294m，宽约5m，占地面积1461m2，矿区道路的建设破坏了原有地形地貌景观。
（4）土地资源现状
矿区道路占用土地面积1461m2，占用土地类型为采矿用地1290m2、裸地171m2。
矿山地表工程单元航片卫图（见图4-1）。
[image: 2024年航拍图.JPG]
图4-1  矿业活动影响航片卫图
综上所述矿山地质环境问题现状见下表（表4-1）。
表4-1 矿山地质环境问题现状说明表
	名 称
	面积
（m2）
	现状矿山地质环境问题

	
	
	地质
灾害
	含水层
	地形地貌景观
	土地资源

	
	
	
	
	
	

	露天采坑
	[bookmark: OLE_LINK16][bookmark: OLE_LINK1]174951
	不发育
	破坏了含水层结构
	破坏了原有地形地貌景观
	损毁水浇地、旱地、其它草地、有林地、裸地、采矿用地

	矿区道路
	1461
	不发育
	无影响
	破坏了原有地形地貌景观
	占用采矿用地、裸地

	合  计
	176412
	—
	—
	—
	—



（二）矿山土地利用现状
矿业活动影响的各单元总面积176412m2，根据土地利用现状图山前镇幅（K50G047084）和《土地利用现状分类标准》（GB/T21010-2007），确定项目区破坏土地利用情况为水浇地、旱地、其它草地、有林地、裸地、采矿用地、裸地等类型，土地权属为元宝山区平庄镇新景村所有，权属明确，界线明显，不存在权属争议。各单元占地类型与面积（见表4-2）。
表4-2矿区已损毁土地利用现状表
	破坏单元
	一级地类
	二级地类
	面积
（m2）
	土地
权属

	
	编号
	名称
	编号
	名称
	
	

	露天采坑
	01
	耕地
	0102
	水浇地
	12609
	元宝山区
平庄镇新景村

	
	01
	耕地
	0103
	旱地
	12798
	

	
	04
	草地
	0404
	其它草地
	11630
	

	
	03
	林地
	0301
	乔木林地
	305
	

	
	12
	其他土地
	1207
	裸土地
	125405
	

	
	06
	工矿用地
	0602
	采矿用地
	12204
	

	矿区道路
	12
	其他土地
	1207
	裸土地
	171
	

	
	06
	工矿用地用地
	0602
	采矿用地
	1290
	



[image: D:\111111\全盛\土地利用现状图插图\3土地利用现状图(CJ).JPG]
图4-2  土地利用现状图
[bookmark: _Toc66989678]二、矿山地质环境问题预测
本年度矿山计划不生产，预测矿山地质环境问题与现状一致，以下不再赘述。
[bookmark: _Toc66989679]
五、矿山地质环境防治工程
[bookmark: _Toc66989680]一、矿山地质环境治理区的确定
[bookmark: _Toc66989681]根据《内蒙古自治区矿山地质环境分期治理方案编制技术要求》(2015年5 月内蒙古自治区国土资源厅编)，治理区域范围包括已存在矿山地质环境问题的区域及本期开采区、矿业活动的影响区域。根据《土地复垦方案编制规程》(TD/T1031-2011)，土地复垦责任范围为复垦区中已损毁和拟损毁的土地及土地复垦方案涉及的生产年限结束后不再留续使用的永久性建设用地共同构成的区域。要坚持“边开采，边治理”、“预防为主，防治结合”、“在保护中开发，在开发中保护”、“谁损毁，谁恢复”的原则，对于本期能够治理及土地复垦的区域进行矿山地质环境治理及土地复垦。
结合矿山现状及前期治理情况，露天采坑后期将不再继续使用。
综上所述，本期确定的治理区域区为：露天采坑，由于露天采坑面积较大，本期继续对露天采坑西南部分区域进行回填，由于回填区域是后续治理行车的必经之地，故回填后暂不覆土，治理区主要拐点坐标见表5-1。
表5-1  2024年度治理区主要拐点坐标表（2000坐标系）
	治理单元
	面积m2
	编号
	X
	Y
	编号
	X
	Y

	部分露天采坑
	3277
	1
	4656974
	40437200
	8
	4656935
	40437180

	
	
	2
	4656976
	40437170
	9
	4656937
	40437199

	
	
	3
	4656960
	40437150
	10
	4656941
	40437215

	
	
	4
	4656939
	40437139
	11
	4656943
	40437222

	
	
	5
	4656901
	40437122
	12
	4656946
	40437219

	
	
	6
	4656902
	40437127
	13
	4656946
	40437219

	
	
	7
	4656917
	40437156
	
	
	


二、矿山地质环境治理工程
（一）露天采坑
1、回填
本年度计划对露天采坑西南部分区域，利用建筑垃圾、废渣等符合相关部门要求的不含有毒有害物质的回填物建筑垃圾、废渣等符合相关部门要求的回填物进行回填，回填面积3277m2，回填深度约12m，回填方量39324m3。




表5-2治理工程量汇总表
	治理时限（年）
	治理场地名称
	治理工程措施及工程量

	
	
	回填
m3

	2024.1.1
-
2024.12.31
	部分露天采坑
	39324

	合计
	39324



[bookmark: _Toc66989682]（三）矿山地质环境监测工程
根据矿山地质环境预测及本期治理工程，需对露天采场采矿可能引发的崩塌地质灾害进行监测。
1、地质灾害监测
监测内容：露天采场边坡稳定性监测，具体检测内容见表5-3。
表5-3 边坡稳定性监测调查表
	矿区名称
	
	天气
	

	记录点号
	

	记录点坐标
	X:                 Y:               H:

	点间情况
	

	记录点情况
	边坡情况
	崩塌情况
	危岩体情况
	治理情况
	备注

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	记录现状高度、长度、坡度等情况
	是否已经崩塌，崩塌位置、体积、距离等情况
	危岩体的大小、裂缝、产状及预测发生崩塌等情况
	现状和预测的崩塌体、危岩体处理(防护)等情况
	其它情况说明


填表人：审核人：填表日期：年月日

监测方法：露天采场边坡稳定性监测方法为定点检测法。
监测地点：利用2023年度治理计划设置的11处监测点，监测点坐标见表5-4，监测点位置可根据边坡开采情况进行移动，达到更好的监测作用。
表5-4边坡稳定性监测点坐标表（2000坐标系）
	点号
	X
	Y
	点号
	X
	Y

	JC1
	4657289.54
	40436941.94
	JC7
	4657080.35
	40437463.55

	JC2
	4657165.00
	40436863.00
	JC8
	4657205.29
	40437409.70

	JC3
	4657020.62
	40436940.65
	JC9
	4657365.01
	40437241.31

	JC4
	4656871.17
	40436955.60
	JC10
	4657411.74
	40437124.55

	JC5
	4656896.77
	40437130.30
	JC11
	4657385.51
	40437009.00

	JC6
	4656974.20
	40437364.82
	
	
	


2、土地资源监测
矿山存在的地质环境问题有土地资源及地形地貌景观的破坏，针对土地资源及地形地貌景观的矿山地质环境问题进行监测工作布置，布置监测路线一条，该路线为不规则曲线，主要布置在矿业活动影响区域，路线长度2.15km。监测路线具体内容见表5-5。
监测内容：土地资源破坏情况。
监测方法：路线调查法。
监测频率：每月一次。
生产班组长兼职安全员日常监测，矿山安全领导小组监测每月2次。监测资料及时整理建档，填写监测日志，发现异常及时进行分析与治理，并提供监测报告。
表5-5矿山监测记录样表 
	矿山名称
	赤峰全盛炭质泥岩有限责任公司15万吨炭质泥岩矿

	地理位置
	元宝山区平庄镇新景村

	监测方法
	路线调查法

	监测时间
	监测内容

	
	








	年月日
	挖损
	土地资源利用情况

	
	类型
	面积（m2）
	类型
	面积（m2）



[bookmark: _Toc66989683][bookmark: _Toc65420956]六、经费估算
赤峰全盛炭质泥岩有限责任公司15万吨炭质泥岩矿2024年矿山地质环境治理费用为26.53万元，其中：工程施工费26.35万元，监测费0.92万元，各单项工程经费估算结果详见表6-1。
表6-1矿山地质环境治理工程经费预算总表单位：万元
	序号
	工程或费用名称
	预算金额
	各费用占总费用的比例（%）

	
	（1）
	（2）
	（3）

	一
	工程施工费
	25.43
	96.51

	二
	监测费
	0.92
	3.49

	本期总治理费用
	26.35
	100


表6-2工程施工费预算表单位：万元
	序号
	定额编号
	单项名称
	单位
	工程量
	综合单价（元）
	合计（元）

	
	1
	2
	3
	4
	5
	6

	一
	　
	土方工程
	　
	　
	　
	25.43

	2
	10226
	回填
	100m3
	393.24
	646.48
	25.43

	总计
	—
	—
	　
	25.43


表6-3监测费计算表
	序号
	费用名称
	计算式
	预算金额（万元）

	
	1
	2
	3

	一
	监测费
	工程施工费*0.3%*12
	0.92


表6-4  回填工程单价表
	工作内容：推松、运送、卸除、拖平、空回

	定额编号：10226       单位：100m³        金额单位：元

	序号
	项目名称
	单位
	数量
	单价
	小计

	一
	直接费
	　
	　
	　
	484.80 

	（一）
	直接工程费
	　
	　
	　
	467.95 

	1 
	人工费
	　
	　
	　
	31.58 

	　
	甲类工
	工日
	　
	　
	　

	　
	乙类工
	工日
	0.50 
	63.16 
	31.58 

	2 
	机械费
	　
	　
	　
	414.09 

	　
	推土机74kw
	台班
	0.66 
	627.41 
	414.09 

	3 
	其他费用
	%
	5.00 
	445.67 
	22.28 

	（二）
	措施费
	%
	3.60 
	467.95 
	16.85 

	二
	间接费
	%
	5.00 
	484.80 
	24.24 

	三
	利润
	%
	3.00 
	509.04 
	15.27 

	四
	材料价差
	　
	　
	　
	　

	　
	柴油
	kg
	36.30 
	2.80 
	101.64 

	五
	税金
	%
	3.28 
	625.95 
	20.53 

	合计
	　
	　
	　
	646.48 
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