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[bookmark: _Toc93587168]第一章  矿山基本情况
矿山基本信息表
	矿山企业基本信息

	矿山名称
	赤峰市建昌营煤业有限责任公司煤矿

	采矿权人
	赤峰市建昌营煤业有限责任公司
	法人代表
	姜海利

	采矿许可证号
	C1500002011071120116160
	发证机关
	内蒙古自治区自然资源厅

	有效期限
	2014年12月22日至2024年12月24日
	发证日期
	2014年12月24日

	矿区地址
	内蒙古自治区赤峰市元宝山区元宝山镇

	经纬度坐标
	东经119°18′40″-119°20′10″；北纬42°21′45″-42°22′26″

	经济类型
	有限责任公司
	生产规模
	中型

	开采矿种
	煤炭
	采矿方式
	地下开采

	矿区面积
	1.4257km2
	生产现状
	生产

	建矿时间
	1992年08月
	设计生产能力
	45万吨/年

	设计服务年限
	43年
	实际生产能力
	45万吨/年

	剩余服务年限
	13年
	开采深度
	488m至0m标高

	查明资源储量
	4753万吨
	剩余资源储量
	3343.4万吨

	矿区范围
拐点坐标
		2000国家大地坐标系

	点号
	X
	Y
	点号
	X
	Y

	1
	4692108.69
	40444982.64
	5
	4692728.70
	40443252.62

	2
	4692598.70
	40445312.64
	6
	4692390.69
	40443252.62

	3
	4693378.70
	40443792.63
	7
	4692135.69
	40443735.63

	4
	4692918.70
	40443442.62
	8
	4692510.69
	40444154.63




	基金计提
	已提取
	基金使用
	使用

	矿山企业联系方式

	联系人
	高大虎
	手机号
	16647639918

	通讯地址
	赤峰市元宝山区元宝山镇
	邮 编
	024076

	固定电话
	无
	E-mail
	13789461334@163.com


[bookmark: _Toc93587169]

第二章  矿山地质环境治理方案的编制与执行情况
[bookmark: _Toc93587170]一、方案编制概况
2012年10月，中国有色金属工业西安勘察设计研究院编制了《内蒙古自治区元宝山煤田元宝山露天矿-老公营子矿区（赤峰市建昌营煤业有限责任公司）煤矿矿山地质环境保护与治理恢复方案》，评审时间为2012年11月19日（备案文号：2013036），方案的规划年限为38年，适用年限5年，即2013-2017年，方案的基准年为2012年，于2012年11月8日进行评审，评审编号为（内矿治评2012[125]号），并于2012年11月29日进行备案登记。备案登记号2012036。以下简称“原治理方案”。
2015年12月，赤峰冠诚地质勘查有限责任公司编制了《赤峰市元宝山区赤峰市建昌营煤业有限责任公司煤矿矿山地质环境分期治理方案（2011.1.1－2014.8.1）》以下简称“一分期”，2016年3月25日评审，备案号2012036。
2019年9月，内蒙古龙旺地质勘探有限责任公司编制了《赤峰市元宝山区建昌营煤业有限责任公司煤矿矿山地质环境分期治理方案（2014.8.1-2017.7.31）》以下简称“二分期”，于2019年11月26日评审，备案文号“赤分治字（2019）063号”。
2022年12月，中核（内蒙古）矿业投资有限公司编制了《赤峰市建昌营煤业有限责任公司煤矿矿山地质环境保护与土地复垦方案》。以下简称“新治理方案”。
[bookmark: _Toc93587171]二、矿山地质环境治理方案执行情况
（一）一分期设计治理内容
2013年12月赤峰市建昌营煤业有限责任公司委托赤峰冠诚地质勘查有限责任公司编制了《赤峰市元宝山区建昌营煤业有限责任公司煤矿矿山地质环境分期治理方案（2013.1.1-2014.8.1）》审查文号赤分治字(2016)071号，方案设计主要治理内容如下：
1、塌陷区周边设立警示牌15块；
2、塌陷区范围内伴生地裂缝回填，回填工程量：39609.65m3；
3、塌陷区及矿业活动影响区（村庄区域）分别设置监测点47个、19个，地质灾害监测线17.44km，地形地貌景观及土地资源监测线1045m。
设计投入资金119.56万元。
设计矿山地质环境治理年度实施计划见表2-1。
表2-1  第一分期治理方案治理内容
	治理区域
	主要工程技术措施
	治理工程量
	投资（万元）

	塌陷区、矿业活动影响区
	在塌陷区周边设立警示牌，伴生地裂缝回填，对地质灾害、地下水位、地形地貌景观进行监测
	设立警示牌15块，回填39609.65m3，塌陷区地质灾害监测点47个，矿业活动影响区监测点19个，地质灾害监测线长17.44km，地形地貌景观及土地资源监测线1045m
	119.56



《赤峰市元宝山区建昌营煤业有限责任公司煤矿矿山地质环境分期治理方案（2013.1.1-2014.8.1）》评审备案后采矿权人组织现场技术人员及施工人员按照设计内容对矿山进行了治理，截止2016年10月矿山治理情况如下：
1、对塌陷区周边设置警示牌15块，警示牌见照片1-3。
2、对塌陷区范围内的伴生地裂缝进行了回填，调查期间塌陷区地裂缝区域已经恢复耕地使用，治理效果见照片1-4。
3、塌陷区内已经设置了地质灾害监测点，监测点见照片1-5。
应采矿权人的申请，2016年10月10日赤峰市国土资源局聘请相关专家组成验收组对赤峰市元宝山区建昌营煤业有限责任公司煤矿矿山地质环境分期治理工程进行现场验收，经现场调查，一致同意该工程通过验收，同时下发《内蒙古自治区矿山地质环境分期治理工程验收意见书》（编号16130）
[image: IMG_1399]
照片2-1  塌陷区外围警示牌
[image: IMG_1398]
照片2-2  伴生地裂缝回填区域
[image: DSC_0028]
照片2-3  监测点
（二）二分期设计治理内容
2019年9月，内蒙古龙旺地质勘探有限责任公司编制的《赤峰市元宝山区（赤峰市建昌营煤业有限责任公司）煤矿矿山地质环境分期治理方案(2014.8.1～2017.7.31) 》，其治理内容见表1-5。



表2-3  二分期治理方案治理内容
	日期
	治理区域
	主要工程技术措施
	治理工程量

	2014.8.1
-2015.7.31
	地面塌陷区及村庄区域
	采用目测和仪器相结合的方式，对地面塌陷区及村庄区域进行定时监测；对矿区地下水水位及水质监测。村庄区域受灾房屋所居住人员建议避让。
	塌陷区地质灾害监测点47个村庄区域监测点19个

	
	矿区活动影响范围
	对矿区活动影响范围进行土地资源监测
	土地资源监测线长1045m

	2015.8.1
-2016.7.31
	地面塌陷区及村庄区域
	采用目测和仪器相结合的方式，对地面塌陷区及村庄区域进行定时监测；对矿区地下水水位及水质监测。村庄区域受灾房屋所居住人员建议避让。
	塌陷区地质灾害监测点47个村庄区域监测点19个

	
	
	
	

	
	矿区活动影响范围
	对矿区活动影响范围进行土地资源监测
	土地资源监测线长1045m

	2016.8.1
-2017.7.31
	地面塌陷区及村庄区域
	采用目测和仪器相结合的方式，对地面塌陷区及村庄区域进行定时监测；对矿区地下水水位及水质监测。村庄区域受灾房屋所居住人员建议避让。
	塌陷区地质灾害监测点47个村庄区域监测点19个

	
	地面塌陷区
	地面塌陷区内伴生地裂缝回填。
	回填量：32722.16m3

	
	矿区活动影响范围
	对矿区活动影响范围进行土地资源监测
	土地资源监测线长1045m


截止目前，二分期治理内容已经全部完成，已进行验收。治理效果见照片2-4、2-5。
[image: 采空区地表现状.jpg]
照片2-4  地面塌陷区地裂缝回填
[image: 监测点.jpg]
照片2-5监测点
（三）2021年度治理计划
该矿二分期已评审，治理工程一直按分期方案执行，本年度的治理计划继续完善二分期治理内容。
根据现场调查及矿山生产建设情况，地面塌陷区现未稳定，且前期治理工程已对其外围设置了警示牌，本年度继续利用前期治理设置的警示牌进行预警。2021年度治理计划完善二分期治理内容，即拟对其发育的伴生地裂缝进行回填，并利用前期设计的地质灾害监测点继续进行监测，不设计其他治理工程措施。
（四）2022年度治理计划
根据矿山本年度开采计划，2022年度矿山地质环境治理区为矿业活动破坏且在后期不会继续利用的范围。随着采矿的进行，采空区上方可能出现地面塌陷或地裂缝，发现后应马上回填；设计对预测塌陷区进行监测预警； 
2022年度设计进行治理的工程场地主要为地面塌陷区。
对采空区上方出现的地面塌陷坑或地裂缝进行回填，实际回填方量约500m3。
（五）2023年度治理计划
2023年度设计治理任务为采空区井下填充；预测地面塌陷区警示牌、监测，对可能出现的塌陷坑、地裂缝进行回填、覆土；对前期塌陷切坡进行垫坡、覆土。
矿山已完成2023年度设计治理工程。
（六）矿山自主治理情况
矿山自主在塌陷区的西北侧（稳定区）回填了一部分，回填面积120113m2，治理效果达到了与原始地形地貌景观相一致，较平整，治理效果较好，已恢复为耕地，土地权属人已经自行种植。见照片2-7。
[image: ]
照片2-7  矿山自主治理区
（七）存在问题
1、矿山开采形成的塌陷区还没有稳定，随时有塌陷坑、地裂缝产生；
2、监测点、警示牌大多在耕地里，不能长期保存，丢失现象严重，应及时进行巡视补充。
[bookmark: _Toc93587172]

第三章  本年度矿山生产计划
2023年度，在开发利用方案设计的6号煤层继续采掘，计划年采掘量45万吨，井下运输采用轨道运输方式和胶带运输方式，采煤方法综合机械化采煤，计划回采率88％。
表3-1  矿山开采范围坐标表
	2000国家大地坐标

	序号
	X
	Y
	序号
	X
	Y

	1
	4692583
	40445269
	1
	4692853
	40444471

	2
	4692186
	40445000
	2
	4692723
	40444379

	3
	4692344
	40444831
	3
	4692472
	40444862

	4
	4692715
	40445032
	4
	4692607
	40444947



[bookmark: _Toc93587173]

第四章  矿山地质环境问题
[bookmark: _Toc93587174]一、矿山地质环境问题现状
根据现场踏勘调查，赤峰市建昌营煤业有限责任公司煤矿属生产矿山，现状调查形成的破坏单元为地面塌陷区、竖井场地、选煤厂、邵术恒煤场、办公生活区，现对上述单元从地质灾害、含水层、地形地貌景观及土地资源四个方面分别进行叙述：
（一）地面塌陷区
1、地质灾害现状
现状地面塌陷区为农田，面积为920228m2，其地表测量最高点标高490.018m，最低点标高475.257m。矿山前期治理对部分地面塌陷区进行了回填、平整等治理措施，治理效果较好，主要位于地面塌陷区西北部；但地面塌陷区中东部未恢复到到原始地形地貌，形成了一个四周高，中间低的盆状地貌，最低点标高与周边原始地形标高相差约6m，平均高差约1.5m，面积约140867m2。见照片4-1。
[image: ]
照片4-1  地面塌陷区
2、对含水层的影响现状
地面塌陷区为矿山开采煤层形成采空区引发塌陷所致，采空区对地下含水层的影响主要为含水层结构遭到破坏，煤层采空后形成的垮落带及裂缝带可能影响到上部含水层，导致地下含水层沟通，产生地下水水力联系，从而使含水层结构遭到破坏，水位下降。
根据矿山提供的资料显示矿山开采过程中对地下水进行了疏干，现状地下水水位标高约为445m。
3、对地形地貌景观影响
地面塌陷区的形成改变了原始地形地貌景观，同时塌陷区内伴生地裂缝的形成使地形地貌景观的和谐性降低。
4、对土地资源的影响
地面塌陷区总占地面积：920228m2；破坏土地类型为：水浇地，面积：830234 m2；乔木林地，面积：50207m2；其他林地，面积：12463m2；沟渠，面积：27324 m2。
（二）竖井场地
1、地质灾害现状
竖井场地位于矿区南侧，形状为多边形，总占地面积16580m2，主要有主井、副井、风井及砖混结构的建筑组成。主井：井深208m，井口直径4.5m；副井：井深208m，井口直径4.5m；风井：井深168m，井口直径3.5m；建筑物面积约3322m2，平均高约3m。现状条件下，竖井场地地质灾害不发育，见照片4-2、4-3。
2、对含水层的影响现状
现状调查矿区水位标高约为445m，矿山开采煤层过程中已破坏了含水层结构。
据矿山提供的资料显示，矿井一般涌水量为90m3/d，最大涌水量为120m3/d，井内疏干水经沉淀净化后用于工业生产、井下消防、绿化等，主要污染因子为SS，经沉淀处理后，基本无有害物质，对地下水质无影响。
3、对地形地貌景观的影响现状
竖井场地的建设与原有自然景观不协调，场地的建设，竖井的开挖破坏了原生地形地貌景观，与自然地貌景观不和谐。
4、对土地资源的影响现状
竖井场地占地总面积16580m2，破坏土地类型为：采矿用地16580m2。
[image: 建昌营煤矿矿山地质环境治理方案（审定稿）]
照片4-2  主井
[image: 建昌营煤矿矿山地质环境治理方案（审定稿）]
照片4-3  副井
（三）选煤厂
1、地质灾害现状
选煤厂位于竖井场地西南侧，占地面积46430m2，主要由砖混结构建筑组成，建筑物占地面积8401m2，平均高约5m。场地内建有充填站一处。现状条件下，选煤厂地质灾害不发育。见照片4-4、4-5。
2、对含水层的影响现状
选煤场地的建设未揭露含水层，选矿用水主要来源于井巷，选矿废水通过管道直接排放至沉淀池，经回水装置重复利用，对含水层影响较轻。
3、对地形地貌景观的影响现状
场地的建设与原有自然景观不协调，地基的开挖破坏了原生地形地貌景观，与自然地貌景观不和谐。
4、对土地资源的影响现状
选煤厂占地总面积46430m2，破坏土地类型为：水浇地16482m2、乔木林地5871m2、采矿用地24077m2。
[image: 建昌营煤矿矿山地质环境治理方案（审定稿）]
照片4-3  选煤厂
[image: 建昌营煤矿矿山地质环境治理方案（审定稿）]
照片4-5  充填站
（四）邵术恒煤场
1、地质灾害现
邵术恒煤场位于矿区南部，与选煤厂紧邻，为私营企业，与建昌营煤矿无关，占地面积32097m2，主要有砖混结构房屋组成，房屋占地面积约1650m2，平均高约3m。现状条件下地质灾害不发育。见照片4-6。
2、对含水层的影响现状
邵术恒煤场的建设未揭露含水层，场地内煤的堆积降雨淋滤不易分解，直接排放于地表，未影响含水层。
3、对地形地貌景观的影响现状
场地的建设与原有自然景观不协调，地基的开挖破坏了原生地形地貌景观，与自然地貌景观不和谐。
4、对土地资源的影响现状
邵术恒煤场占地总面积32097m2，破坏土地类型为：水浇地1635m2、采矿用地30462m2。
[image: IMG_2659.JPG]
照片4-6  邵术恒煤场
（五）办公生活区
1、地质灾害现状
办公生活区位于矿区南部，占地面积18770m2，其中房屋占地面积4286m2，平均高度约5m，为砖混结构。现状条件下地质灾害不发育。见照片4-7。
2、对含水层的影响现状
建筑物直接建于地表，未破坏地下含水层。
3、对地形地貌景观的影响现状
场地的建设与原有自然景观不协调，地基的开挖破坏了原生地形地貌景观，与自然地貌景观不和谐。
4、对土地资源的影响现状
办公生活区占地总面积18770m2，破坏土地类型为：采矿用地18770m2。
[image: IMG_2645.JPG]
照片4-7  办公生活区
矿山地表工程单元相对位置示意图，见照片4-8。
[image: 工业场地.jpg]
照片4-8  矿业活动影响航片卫图
综上所述矿山地质环境问题现状见下表4-1。



表4-1   矿山地质环境现状问题说明表
	分区名称
	面积(m2)
	矿山地质环境影响程度

	
	
	地质灾害
	含水层
	地形地貌景观
	土地资源

	地面塌陷区
	920228
	地面塌陷
	破坏
	对地形地貌景观产生影响
	水浇地、乔木林地、其他林地、沟渠

	竖井场地
	16580
	不发育
	破坏
	对地形地貌景观产生影响
	采矿用地

	选煤厂
	46430
	不发育
	未破坏
	对地形地貌景观产生影响
	水浇地、乔木林地、采矿用地

	邵术恒煤场
	32097
	不发育
	未破坏
	对地形地貌景观产生影响
	水浇地、采矿用地

	办公生活区
	18770
	不发育
	未破坏
	对地形地貌景观产生影响
	水浇地、乔木林地、其他林地、沟渠


[bookmark: _Toc93587175]二、矿山土地利用现状
现状矿山损毁土地单元包括地面塌陷区、竖井场地、选煤厂、邵术恒煤场、办公生活区，目前根据全国第三次土地利用现状调查资料，本矿山涉及K50G044085、K50G044086幅土地利用现状图和《土地利用现状分类标准》（GB/T 21010-2017），矿山现状单元损毁土地类型为水浇地、乔木林地、其它林地、采矿用地、沟渠5种土地类型。现状条件下，地表各单元对土地损毁情况见表4-2。
表4-2  损毁土地利用现状及权属表
	破坏单元
	一级地类
	二级地类
	面积（m2）
	土地
权属

	
	编号
	名称
	编号
	名称
	
	

	地面
塌陷区
	01
	耕地
	0102
	水浇地
	569351
	648218
	松山区安庆沟镇良种场村

	
	03
	林地
	0301
	乔木林地
	41383
	
	

	
	
	
	0307
	其它林地
	12463
	
	

	
	11
	水域及水利设施用地
	1107
	沟渠
	25021
	
	

	
	01
	耕地
	0102
	水浇地
	260883
	272010
	元宝山区元宝山镇南荒村

	
	03
	林地
	0301
	乔木林地
	8824
	
	

	
	11
	水域及水利设施用地
	1107
	沟渠
	2303
	
	

	竖井场地
	06
	工矿用地
	0602
	采矿用地
	16580
	16580
	

	选煤厂
	01
	耕地
	0102
	水浇地
	16482
	46430
	

	
	03
	林地
	0301
	乔木林地
	5871
	
	

	
	06
	工矿用地
	0602
	采矿用地
	24077
	
	

	邵术恒煤场
	01
	耕地
	0102
	水浇地
	1635
	32097
	

	
	06
	工矿用地
	0602
	采矿用地
	30462
	
	

	办公生活区
	06
	工矿用地
	0602
	采矿用
	18770
	18770
	

	合计
	10
	耕地
	0102
	水浇地
	848351
	1034105
	

	
	03
	林地
	0301
	乔木林地
	56078
	
	

	
	
	
	0307
	其它林地
	12463
	
	

	
	11
	水域及水利设施用地
	1107
	沟渠
	27324
	
	

	
	06
	工矿用地
	0602
	采矿用地
	89889
	
	


[bookmark: _Toc93587176]三、矿山地质环境问题预测
[bookmark: _Toc364105007][bookmark: _Toc364105219]（一）本期可能影响的区域
[bookmark: _Toc364105220][bookmark: _Toc364105008]根据国内外采矿经验，一般认为，当煤层采深采厚比小于30时，煤层开采面积达到一定大小后，会引起岩层移动角波动并波及到地表引起地表变形，由于上覆岩石力学性质差异，其地表变形在空间上、时间上都有明显的不连续特征，地表变形剧烈，煤矿采空区上方会出现较大的地裂缝及塌陷坑；当煤层采深采厚比在30-100之间，在没有较大的地质破坏的情况下，煤层开采出一定面积后，会引起岩层移动并波及到地表，其地表变形在空间上时间上都有明显的连续性和一定的分布规律，常表现为地面沉陷，本期开采的6煤层、7煤层可能会引发地面塌陷。
（二）矿山地质环境预测
1、地面塌陷区
（1）地面塌陷区灾害预测
1）塌陷范围预测
本期计划开采的6煤预测会引发地面继续塌陷（沉陷），塌陷范围不会随着6煤开采而增大，预测塌陷范围面积为920228m2。
2）塌陷区最大沉降量计算
依据国家煤炭工业局制定的《建筑物、水体、铁路及主要井巷煤柱留设与压煤开采规程》（以下简称《规程》）中的经验公式，对煤层开采后地表变形最大沉降量值进行计算。采用公式如下：
最大沉降量：Wmax= mηcosα
式中：W max——最大沉降量（m）；
η——下沉系数；
m——煤层开采厚度（m）；
α——煤层倾角。
根据地表变形量预测模式，以及煤层的赋存条件和开采方法，对评估区内预测地面塌陷区计算了最大沉降量预测模式中下沉系数的大小由岩层产状、力学强度、岩体完整程度、岩体的结构及矿山开采方式、顶底板处理程度等因素综合确定，同时，考虑野外调查期间，周边矿区地面下沉有关资料，下沉系数取为0.5，煤层平均倾角取12°。本次计算中煤层的厚度取值为：计算采深采厚比小于30范围内的煤层平均厚度，采深采厚比大于30小于60时，本次不计算沉降量。
表4-3  地表变形预测结果
	位  置
	煤层平均厚度
	下沉系数
	煤层倾角
	最大沉降量

	
	(m)
	（η）
	(°)
	(m)

	4-2
	1.62
	0.5
	12
	0.7938

	4
	3.58
	0.5
	12
	1.7542

	5-2
	3.69
	0.5
	12
	1.8081

	5
	11.92
	0.5
	12
	5.8408

	6-2A
	5.42
	0.5
	12
	2.6558

	6-2
	2.09
	0.5
	12
	1.0241

	6-1A
	2.43
	0.5
	12
	1.1907

	6-1
	6.23
	0.5
	12
	3.0527

	6
	4.25
	0.5
	12
	2.0825

	6-0
	2.22
	0.5
	12
	1.0878

	7-1
	1.77
	0.5
	12
	0.8673

	7
	1.43
	0.5
	12
	0.7007


由表4-3并结合煤层分布特征，预测矿区12个煤层地面塌陷下沉量累加，得地表最大下沉量22.86m。最小下沉量(7煤层)为0.70，平均下沉量为11.78m。
3）地质灾害危险性预测
综上计算可知，地面塌陷区，预测影响面积为920228m2，塌陷区预测最大下沉量可达到22.86m，平均下沉量为11.78m，因塌陷未稳定，预测本期将继续塌陷，同时会发育伴生地裂缝。
2、含水层影响情况预测
采空引发其上覆岩层形成垮落带及裂缝带，随着塌陷下沉量的不断增大，从而加剧含水层结构的破坏，导水裂隙带将将上下含水层沟通，使地下水水位继续降低，从而使含水层遭到破坏。
3、地形地貌景观影响预测
根据前述地质灾害预测结果，本期地面塌陷造成的地表变形结果是：随着时间的推移，塌陷下沉量不断增大，进而会发育伴生的地裂缝，加剧了地形地貌景观破坏。
4、土地资源影响预测
地面塌陷区预测占地面积仍为：920228m2；破坏土地类型为：水浇地面积：830234m2；乔木林地面积：50207m2；其他林地面积：12463m2；沟渠面积：27324m2。
（二）其他区域
由于工业场地及其他区域与现状规模保持一致，无新增面积，因此矿山地质环境预测与现状一致。
根据上述矿山地质环境问题及其影响，综合进行矿山地质环境影响预测分析详见表4-4。
表4-4  矿山地质环境预测分析说明表
	分区名称
	面积(m2)
	矿山地质环境影响程度

	
	
	地质灾害
	含水层
	地形地貌景观
	土地资源

	地面塌陷区
	920228
	地面塌陷
	破坏
	对地形地貌景观产生影响
	水浇地、乔木林地、其他林地、沟渠

	竖井场地
	16580
	不发育
	破坏
	对地形地貌景观产生影响
	采矿用地

	选煤厂
	46430
	不发育
	未破坏
	对地形地貌景观产生影响
	水浇地、乔木林地、采矿用地

	邵术恒煤场
	32097
	不发育
	未破坏
	对地形地貌景观产生影响
	水浇地、采矿用地

	办公生活区
	18770
	不发育
	未破坏
	对地形地貌景观产生影响
	水浇地、乔木林地、其他林地、沟渠


四、矿山土地利用预测
预测本年度矿山损毁土地单元包括地面塌陷区、竖井场地、选煤厂、邵术恒煤场、办公生活区，目前根据全国第三次土地调查K50G044085、K50G044086幅土地利用现状图和《土地利用现状分类标准》（GB/T 21010-2017），预测矿山单元损毁土地类型为水浇地、有林地、其它林地、采矿用地、沟渠5种土地类型。预测地表各单元对土地损毁情况见表4-5。


表4-5  预测损毁土地利用及权属表
	破坏单元
	一级地类
	二级地类
	面积（m2）
	土地
权属

	
	编号
	名称
	编号
	名称
	
	

	地面
塌陷区
	01
	耕地
	0102
	水浇地
	569351
	648218
	松山区安庆沟镇良种场村

	
	03
	林地
	0301
	乔木林地
	41383
	
	

	
	
	
	0307
	其它林地
	12463
	
	

	
	11
	水域及水利设施用地
	1107
	沟渠
	25021
	
	

	
	01
	耕地
	0102
	水浇地
	260883
	272010
	元宝山区元宝山镇南荒村

	
	03
	林地
	0301
	乔木林地
	8824
	
	

	
	11
	水域及水利设施用地
	1107
	沟渠
	2303
	
	

	竖井场地
	06
	工矿用地
	0602
	采矿用地
	16580
	16580
	

	选煤厂
	01
	耕地
	0102
	水浇地
	16482
	46430
	

	
	03
	林地
	0301
	乔木林地
	5871
	
	

	
	06
	工矿用地
	0602
	采矿用地
	24077
	
	

	邵术恒煤场
	01
	耕地
	0102
	水浇地
	1635
	32097
	

	
	06
	工矿用地
	0602
	采矿用地
	30462
	
	

	办公生活区
	06
	工矿用地
	0602
	采矿用
	18770
	18770
	

	合计
	10
	耕地
	0102
	水浇地
	848351
	1034105
	

	
	03
	林地
	0301
	乔木林地
	56078
	
	

	
	
	
	0307
	其它林地
	12463
	
	

	
	11
	水域及水利设施用地
	1107
	沟渠
	27324
	
	

	
	06
	工矿用地
	0602
	采矿用地
	89889
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[image: 21、矿山土地利用现状图.JPG]
图4-1  土地利用现状图

[bookmark: _Toc93587177]第五章  矿山地质环境防治工程
[bookmark: _Toc93587178]一、矿山地质环境治理区的确定
矿山已存在矿山地质环境问题的区域包括：地面塌陷区、竖井场地、选煤厂、邵术恒煤场、办公生活区，预测本年度矿山各单元变化不大。
首期（2023年01月至2027年12月）对应治理该治理的矿山地质环境影响破坏单元进行治理：治理任务为采空区井下填充，预测地面塌陷区警示牌、监测，对可能出现的塌陷坑、地裂缝进行回填、覆土；对前期塌陷切坡进行垫坡、覆土。新治理方案首期设计的本年度（2024年度）治理内容为：对采空区进行充填，对预测塌陷区进行回填、覆土。
本着“应治、可治”和“继续完成新治理方案首期工程”的原则，根据矿山实际生产计划及实际情况：
综上所述，本年度设计治理任务为采空区井下填充，对地面塌陷区沉稳地段可能的塌陷坑、地裂缝进行回填、覆土（注：由于地面塌陷沉稳时间的不确定性，地面塌陷区的治理面积以本年度实际沉稳面积为准）。本期各治理单元拐点坐标见表5-1。
表5-1  治理单元坐标表（2000国家大地坐标系）
	复垦责任范围
	序号
	X
	Y
	序号
	X
	Y

	预测地面塌陷区
	1
	4692109
	40444983
	16
	4692117
	40443779

	
	2
	4692392
	40445173
	17
	4692247
	40443966

	
	3
	4692392
	40445173
	18
	4692333
	40444071

	
	4
	4692402
	40445175
	19
	4692356
	40444086

	
	5
	4692488
	40445228
	20
	4692417
	40444151

	
	6
	4692595
	40445285
	21
	4692400
	40444185

	
	7
	4692613
	40445285
	22
	4692400
	40444185

	
	8
	4692613
	40445285
	23
	4692457
	40444176

	
	9
	4693259
	40444025
	24
	4692457
	40444177

	
	10
	4693259
	40444025
	25
	4692483
	40444213

	
	11
	4693121
	40443797
	26
	4692652
	40444392

	
	12
	4693087
	40443638
	27
	4692593
	40444461

	
	13
	4693087
	40443638
	28
	4692458
	40444672

	
	14
	4693020
	40443520
	29
	4692261
	40444669

	
	15
	4692103
	40443630
	30
	4692109
	40444983

	近期计划
开采区（采空区）
	1
	4692583
	40445269
	1
	4692853
	40444471

	
	2
	4692186
	40445000
	2
	4692723
	40444379

	
	3
	4692344
	40444831
	3
	4692472
	40444862

	
	4
	4692715
	40445032
	4
	4692607
	40444947


[bookmark: _Toc93587179]二、矿山地质环境治理工程
本年度矿山地质环境治理具体治理工程如下：
（一）采空区充填
边开采边对采空区进行充填，用粉煤灰、矸石、白灰等，经粉碎、按一定比例混合，掺入一定数量的凝石粉、水后经搅拌机搅拌（浓度达75%），通过加压泵加压后，通过铺设于井筒、大巷的专用管路输入井下，经管路注入拟充填的采空区域，对采空区充填。
根据《开发利用方案》，生产规模45万吨每年，煤的视密度按1.30g/cm3计算，根据本年度生产计划，矿山本年度采空区充填工程量为321429m3。
（二）地面塌陷区
1、回填
根据对矿山调查，矿山实际形成对地面的破坏，一般表现为不连续的塌陷坑或地裂缝。该矿山预测地面塌陷区面积约为1368362m2，由于矿山对采空区进行了井下填充，预测矿山终采后地面塌陷面积为预测面积的20%，需治理面积约为273672m2，回填深度取平均值11.78m，预测总回填量约3223860m3，本年度回填方量为230276m3。
2、覆土
在对塌陷坑、地裂缝进行回填后，在其上部进行覆土。覆土面积为19548m2，覆土厚度1m，覆土量为19548m3。
3、恢复耕地
按照耕地标准进行恢复治理，治理后土地具体用途由土地权属人自行确定。
表5-3   工程量统计表
	防治亚区
	治理面积
	工程措施

	
	(m2)
	采空区充填
	回填
	覆土

	
	
	(m3)
	(m3)
	(m3)

	采空区
	/
	321429
	
	

	预测地面塌陷区
	19548
	
	230276
	19548

	合计
	19548
	321429
	230276
	19548


注：1、由于地面塌陷的不确定性，预测地面塌陷区的治理面积以本年实际塌陷面积为准；
2、预测塌陷区的回填方量为预测值，以矿山本年度实际发生塌陷后的回填、覆土方量为准。
[bookmark: _Toc93587180]三、矿山地质环境监测工程
赤峰市建昌营煤业有限责任公司煤矿存在的矿山地质环境问题主要有：采煤活动引发的地面塌陷；塌陷区及工业场地的形成造成土地资源及地形地貌景观遭到破坏；采煤活动造成含水层的破坏。
针对上述矿山地质环境问题，进行监测工程布署。
（一）地质灾害监测
矿山对地面塌陷（沉陷）区进行监测，主要是对预测地面塌陷（沉陷）区及附近的裂缝、位移等进行监测。矿山环境监测要设置专门人员和设备监测其位移和变形，通过采区变形监测指导恢复治理工作。
1、监测点的布设
当矿山开采到一定程度，在矿区预测形成采空区确定监测点，监测内容为地面塌陷在地表发育的长度、宽度、面积以及地表变形范围、深度稳定情况等。监测点坐标见表5-4。
表5-4  监测点位坐标表
	单元
名称
	序号
	X
	Y
	序号
	X
	Y

	地面塌陷区
	1
	4692705.621 
	40443209.689 
	34
	4692727.046 
	40443934.724 

	
	2
	4692650.332 
	40443174.634 
	35
	4692896.016 
	40444042.553 

	
	3
	4692593.547 
	40443138.230 
	36
	4693064.304 
	40444149.607 

	
	4
	4692539.084 
	40443103.460 
	37
	4692958.593 
	40444319.589 

	
	5
	4692485.087 
	40443189.921 
	38
	4692789.979 
	40444212.324 

	
	6
	4692539.786 
	40443224.329 
	39
	4692621.055 
	40444104.594 

	
	7
	4692596.903 
	40443260.166 
	40
	4692452.679 
	40443997.294 

	
	8
	4692652.799 
	40443295.009 
	41
	4692283.513 
	40443889.477 

	
	9
	4692600.116 
	40443379.701 
	42
	4692115.720 
	40443782.702 

	
	10
	4692544.295 
	40443344.152 
	43
	4691946.874 
	40443675.184 

	
	11
	4692487.557 
	40443307.942 
	44
	4691841.371 
	40443844.219 

	
	12
	4692433.190 
	40443273.482 
	45
	4692010.161 
	40443952.054 

	
	13
	4692380.213 
	40443358.139 
	46
	4692178.187 
	40444059.254 

	
	14
	4692434.665 
	40443392.714 
	47
	4692347.007 
	40444166.714 

	
	15
	4692491.535 
	40443428.728 
	48
	4692515.277 
	40444274.099 

	
	16
	4692547.438 
	40443464.632 
	49
	4692684.514 
	40444381.898 

	
	17
	4692748.639 
	40443140.480 
	50
	4692852.865 
	40444489.150 

	
	18
	4692434.126 
	40443157.966 
	51
	4692915.418 
	40444766.351 

	
	19
	4692590.763 
	40443492.071 
	52
	4692746.970 
	40444658.953 

	
	20
	4692770.062 
	40443488.100 
	53
	4692578.527 
	40444551.746 

	
	21
	4692938.598 
	40443595.475 
	54
	4692409.689 
	40444443.982 

	
	22
	4693107.645 
	40443703.095 
	55
	4692303.776 
	40444613.679 

	
	23
	4693276.158 
	40443810.424 
	56
	4692472.388 
	40444721.304 

	
	24
	4693170.343 
	40443980.196 
	57
	4692640.994 
	40444828.766 

	
	25
	4693001.848 
	40443872.799 
	58
	4692809.649 
	40444936.044 

	
	26
	4692832.834 
	40443765.113 
	59
	4692703.873 
	40445106.012 

	
	27
	4692664.279 
	40443657.665 
	60
	4692535.183 
	40444998.541 

	
	28
	4692494.536 
	40443549.657 
	61
	4692366.616 
	40444891.023 

	
	29
	4692327.507 
	40443443.014 
	62
	4692197.846 
	40444783.570 

	
	30
	4692052.865 
	40443505.042 
	63
	4692598.113 
	40445275.686 

	
	31
	4692221.722 
	40443612.654 
	64
	4692429.386 
	40445168.096 

	
	32
	4692389.189 
	40443719.352 
	65
	4692260.817 
	40445060.753 

	
	33
	4692558.567 
	40443827.299 
	66
	4692092.052 
	40444953.103 


2、监测内容
地面塌陷、地裂缝及地表变形情况(表5-5)。
表5-5  地表变形情况调查表
	矿区名称
	
	天气
	

	记录点号
	

	仪器型号
	
	测量人
	

	记录点坐标
	X:                 Y:               H:

	记录点情况
	监测点原高程
	本次测量高程
	垂直变化情况
	地表变化情况
	其他情况说明

	
	

























	
	
	
	


[bookmark: _Toc3304_WPSOffice_Level3]3、监测方法及技术要求
首先通过实地调查或人工测量方法，调查地面塌陷发生的地段及规模，圈定发生地面塌陷和地裂缝的范围；其次对已形成的地面塌陷坑和地裂缝，用水准、全站仪、皮尺、照相等方法测量其大小及深度。
4、监测频率
正常情况下每月监测2次；在汛期、雨季，对已存在地表变形的地段应每周监测1次，或者进行连续跟踪监测。
5、监测时间
矿山生产期间，自2024年01月01日至2024年12月31日。
（二）地下水水位、水质监测
1、监测点的布设
该区采掘工作属富含水层之下开采，受采动影响，煤系地层的原始状态将发生变化，在煤层采出后，采空区顶板岩石发生移动，变形以至破坏和冒落，随着采空区的不断扩大，可能导致与上部含水层的连通。因此由沈阳煤矿设计院，对该区勘查后确定360m标高以上留设防水煤柱。
因此监测点布设在矿区主井水平、水平大巷水仓处各2个动态监测点，观测地下水水位，并采集地下水水样。
2、监测项目
监测水位、监测水质（总硬度、PH值、氟、铅、硝酸盐、Fe3+、Fe2+、Mn等）。
3、监测方法
水位监测为采用水位仪对地下水水位监测，水质监测为取井底巷道排水送相关部门进行水质分析，进行水样化验。
4、监测频率
按照丰水期、枯水期对地下水进行取样，进行水质监测，每年两次。
5、监测技术要求
每次监测都要做好观测笔记，记录观测时间、地点、水位标高、涌水量以及水质的化验结果，并对引发的变化与矿山开采活动进行分析。
6、监测时限
2024年01月01日至2024年12月31日。
（三）地形地貌及土地复垦监测
1、监测内容
为保护采矿必要破坏土地以外土地免受破坏，对评估区内土地资源、地形地貌景观进行监测。
2、监测方法
采用目测及拍照摄像相结合的方式，采用路线法，设置监测路线长度为6276m，对工程场地的外观表现特征参数进行监测，对各区破坏的土地类型进行实地调查。
3、监测频率
每月目测1-2次，每年对场地占用情况进行一次仪器测量并拍照摄像。
4、监测时间
2024年01月01日～2024年12月31日。监测记录格式见表5-6。
表5-6  地形地貌及土地复垦监测记录表
	监测
时间
	监测人
	监测内容
	监测位置
	损毁类型

	
	
	地形地貌
景观
	土地
资源
	随意堆放
情况
	
	挖损
	压占
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第六章  经费估算
矿山地质环境治理方案中的工程项目施工原则上由采矿权人自主完成。经估算，2024年度矿山地质环境治理费用为181.71万元（注：预测地面塌陷区的回填覆土方量为预测值，最终治理费用以矿山实际治理费用为准）。工程经费估算总额和各单项工程经费估算结果如下：
表6-1  矿山地质环境治理工程经费预算总表         单位：万元
	序号
	工程或费用名称
	预算金额
	各费用占总费用的比例（%）

	
	（1）
	（2）
	（3）

	一
	工程施工费
	178.54 
	98.26 

	二
	监测费
	3.17 
	1.74 

	本期总治理费用
	181.71 
	100.00 



表6-2  监测费用计算表
	序号
	费用名称
	个数
	单价
	次数
	费用（万元）

	
	
	（个）
	（元）
	
	

	
	（1）
	（2）
	（3）
	（4）
	（1）=（2）×（3）×（4）

	1
	监测费
	66
	40/点
	12
	3.17

	总     计
	—
	—
	—
	3.17


表6-3 工程施工费概算表
	序号
	定额编号
	单项名称
	单位
	工程量
	市场价（元）
	合计

	
	
	
	
	
	
	（万元）

	
	1
	2
	3
	4
	5
	6

	一
	
	土方工程
	
	
	
	3.91 

	1
	市场价
	覆土
	100m3
	195.48
	200
	3.91 

	二
	
	石方工程
	
	
	
	174.63 

	1
	市场价
	回填
	100m3
	2302.76
	200
	46.06 

	2
	市场价
	井下填充
	100m3
	3214.29
	400
	128.57 

	总计
	
	
	—
	—
	—
	178.54 


注：预测地面塌陷区的回填覆土方量为预测值，最终治理费用以矿山实际治理费用为准。
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