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附  图

1、赤峰西拉沐沦(集团)公格营子煤业有限公司煤矿2024年度矿山地质环境治理工程部署图（比例尺1：2000）；

一、矿山基本情况
	矿山企业基本信息

	矿山名称
	赤峰西拉沐沦（集团）公格营子煤业有限公司

	采矿权人
	赤峰西拉沐沦（集团）公格营子煤业有限公司
	法人代表
	任君贵

	采矿许可证号
	C1500002010111120083164
	发证机关
	内蒙古自治区自然资源厅

	有效期限
	自2023年6月14日至2025年6月14日
	发证日期
	2023年6月14日

	矿区地址
	赤峰市元宝山区美丽河镇公格营子村

	经纬度坐标
	东经119°19′31″～119°20′36″；北纬 42°04′29″～ 42°06′15″

	经济类型
	有限责任公司
	生产规模
	小型

	开采矿种
	煤
	采矿方式
	地下开采

	矿区面积
	1.8408km2
	生产现状
	生产

	建矿时间
	2003年4月
	设计生产能力
	30万吨/年

	设计服务

年限
	33.7年
	实际生产能力
	30万吨/年

	剩余服务年限
	32.97年
	开采深度
	488m至100m

	查明资源储量
	2753.4万吨
	剩余资源储量
	

	矿区范围

拐点坐标
	拐点编号

2000国家大地坐标系（3°带）

X

Y

1

4661367.6690 

40444816.6069 

2

4661359.9190 

40444768.8669 

3

4660356.5390 

40444742.4869 

4

4660356.4990 

40444833.4069 

5

4661235.4690 

40445378.5669 

6

4661955.4690 

40445589.5669 

7

4662645.6321 

40445540.4716 

8

4663087.8328 

40444986.0183 

9

4663150.8390 

40444717.9069 

10

4662464.5990 

40444450.9069 

11

4661851.6698 

40444752.6057 

12

4661397.6688 

40444722.6067 



	矿山企业联系方式

	联系人
	李天奇
	手机号
	15764769111

	通讯地址
	赤峰市元宝山区美丽河镇公格营子村
	邮 编
	024088


二、矿山地质环境治理方案编制与执行情况

（一）方案编制概况

1、2022年3月提交的《赤峰市元宝山区赤峰西拉沐沦（集团）公格营子煤业有限公司煤矿2022年度矿山地质环境治理计划书》（以下简称“2022年度计划书”）。

2、2023年3月，由内蒙古赤峰市地质矿产勘查开发有限责任公司编制的《赤峰西拉沐沦（集团）公格营子煤业有限公司煤矿矿山地质环境保护与土地复垦方案》，备案编号：赤矿治字[2023]18号；
3、2023年3月提交的《赤峰市元宝山区赤峰西拉沐沦（集团）公格营子煤业有限公司煤矿2023年度矿山地质环境治理计划书》（以下简称“2023年度计划书”）。
（二）前期治理内容

1、2022年计划书设计治理工程
（1）矿区道路（靠近水渠一侧）

种树：

对场地进行植被恢复所选择的植被和群落类型应与矿区所处的地理位置、气候条件、土石环境相匹配，确保植被重建的成效和当地景观相协调。树种选择适宜当地生长的杨树，单排株距2m，种植430m，种植面积860m2，种植杨树215株。

（2）沉淀池内暂不使用场地

种草：

对场地进行植被恢复所选择的植被和群落类型应与矿区所处的地理位置、气候条件、土石环境相匹配，确保植被重建的成效和当地景观相协调。对沉淀池内暂不使用场地种草，草种选择紫花苜蓿，种草面积9989m2。

（3）监测预警

对可能发生的地表沉陷区，延用第二分期所设83个监测点，继续进行监测。

2、2023年《赤峰西拉沐沦（集团）公格营子煤业有限公司煤矿矿山地质环境保护与土地复垦方案》计划治理工程

(1)对预测地面塌陷区周围设立警示牌。

(2)对矿区道路西侧栽植杨树。

(3)对充填站北部粉煤灰堆清运至南部集中堆放。

(4)对采空区上方布设新的地面移动监测点，对前期矿山已布设的地面移动监测点继续监测，监测地面移动情况；对周围水井进行观测，观测地下水位变化情况；对评估区地形地貌景观进行监测；对植被恢复区域进行管护。

表6-11   矿山地质环境治理工程进度表
	治理期限(年)
	治理单元
	治理工程内容
	治理工程量

	近期
	2023.01.01-2023.12.31
	预测地面塌陷区
	警示牌（块）
	35

	
	
	矿区道路（西侧）
	种树（株）
	182

	
	
	评估区
	地质灾害、地形地貌景观、地下水监测、植被管护(年)
	1

	
	2024.01.01-2024.12.31
	评估区
	地质灾害、地形地貌景观、地下水监测、植被管护(年)
	1

	
	2025.01.01-2025.12.31
	评估区
	地质灾害、地形地貌景观、地下水监测、植被管护(年)
	1

	
	2026.01.01-2026.12.31
	充填站
	场地北部粉煤灰堆清运至南部集中堆放（m3）
	81200

	
	
	评估区
	地质灾害、地形地貌景观、地下水监测、植被管护(年)
	1

	
	2027.01.01-2027.12.31
	评估区
	地质灾害、地形地貌景观、地下水监测、植被管护(年)
	1


3、2023年计划书治理工程

矿区道路（西侧）

种树：

对场地惊醒植被恢复所选择的植被和群落类型应与矿区所处的地理位置、气候条件、土石环境相匹配，确保植被重建的成效和当地景观相协调。树种选择适合当地生长的杨树，矿区道路西侧长约546m，面积1638m2，栽植杨树网格间距按3m×3m计，栽植杨树182株。

预测地面塌陷区

矿山在未来由于地下开采活动可能引发地面塌陷地质灾害，设计在预测地面塌陷区外围安全线外设置警示牌，建立地面变形监测系统；做好地面塌陷预警工作，防止人畜误入。警示牌按200m间距布置，共布置35块。

监测预警

根据矿山实际生产情况，采用人工肉眼巡视监测和设备监测相结合的方法，由矿方确定2名专业监测人员，定时对采空区上方地表变形情况进行测量、记录、分析、总结、汇报。矿山共设置监测点33处，位于矿区预测地面塌陷区、铁路及公路区域。对地面垂直变形和水平位移量实施监测。

（三）矿山地质环境治理方案执行情况

1、2022年计划书环境治理完成情况
矿山已完成2022年年度治理计划设计内容，且通过专家现场核查。

2、2023年计划书环境治理完成情况

矿山已完成2023年年度治理计划设计内容，未进行过现场核查，附上现场拍摄的照片（照片）。
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照片 警示板
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照片 已建设监测点
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照片 栽植的杨树
（四）前期地质环境治理存在的问题

矿井虽然采用充填开采，但仍需对矿区范围内地表进行实时监测，发现有缓沉和地表变形现象及时进行治理。
三、本年度的主要生产指标计划

2024年我矿计划回采的工作面为16204、16205、16207，掘进北翼运输大巷开拓工程，全年同时回采的工作面为两个，计划完成原煤产量27万吨。采空区充填率100%，充满率98%。
四、矿山地质环境问题

（一）矿山地质环境现状

矿山现状工程场地为工业场地、充填站、炸药库、办公生活区、矿区道路、充填区等。

按照现状条件下各破坏单元从矿山地质灾害现状、含水层破坏现状、地形地貌景观影响现状及土地资源影响现状四个方面进行叙述：
1、工业场地

（1）地质灾害现状

工业场地内设有主立井、副立井、修理车间、锅炉房、休息室、厂房等，建筑物均为混凝土、砖瓦结构，场地内设施建于平坦稳定地势之上，地质灾害不发育。

（2）含水层破坏现状
目前矿山建有主立井和副立井各1处，已形成开拓中段，现正开采6-2号煤层水平标高为+320m，地下水位标高487.15-473.08m，开采标高位于地下水位标高以下，故地下采场及开拓联络巷道破坏了地下含水层结构，改变了地下水的赋水层位。

2023年矿井平均涌水量为97.1m3/h，小于3000m3/d，基岩裂隙含水层富水性弱，涌水量小，虽局部地下水位略有下降，但对区域含水层影响小，矿区及周边主要含水层水位下降幅度小。
（3）地形地貌景观影响现状

工业场地位于矿区北部，形状近似矩形，长约136m，宽约120m，面积15694m2。场地内设有两个竖井（分别为主立井、副立井）、修理车间、锅炉房、休息室、厂房等，建筑高3-15m，建筑物均为混凝土、砖瓦结构。场地的建设破坏了原生的地形地貌景观和植被。见照片4-1。
（4）土地资源影响现状

工业场地面积15694m2，破坏土地类型全部为采矿用地。
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照片4-1    工业场地
2、充填站

（1）地质灾害现状

充填站内设有料仓、充填车间、粉煤灰堆等，为矿山制作采空区填料和施工场所，粉煤灰堆堆高2～11m，边坡坡度约30°，总堆放量184101m3，边坡稳定，场地所处地势平坦、稳定，地质灾害不发育。

（2）含水层破坏现状
场地建设于地表，未对含水层造成破坏。

（3）地形地貌景观影响现状
充填站位于工业场地南东侧，呈不规则多边形状，面积73660m2。场地内设有料仓、充填车间、粉煤灰堆等，为矿山制作采空区填料和施工场所，粉煤灰堆堆高2～11m，边坡坡度约30°，总堆放量184101m3，边坡稳定。场地的建设破坏了原生的地形地貌景观和植被。见照片4-2。

（4）土地资源影响现状

充填站面积73660m2，破坏土地类型全部为采矿用地。
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照片4-2    充填站
3、停车场
（1）地质灾害现状

现状为临时停车场地，场地所处地势平坦、稳定，地质灾害不发育。

（2）含水层破坏现状
场地建设于地表，未对含水层造成破坏。

（3）地形地貌景观影响现状

停车场位于充填站西侧，面积25642m2。场地呈不规则多边形状，长约380m，宽30-70m，地势较平坦，作为临时停车场地。场地的建设破坏了原生的地形地貌景观与植被。见照片4-3。
（4）土地资源影响现状

停车场面积25642m2，破坏土地类型全部为采矿用地。
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照片4-3    停车场
4、炸药库
（1）地质灾害现状
炸药库所处地势稳定，地质灾害不发育。
（2）含水层破坏现状
场地建设于地表，未对含水层造成破坏。
（3）地形地貌景观影响现状
炸药库位于沉淀池北东侧，面积5431m2。场地形状近似矩形，长约120m，宽约50m，场地内设有房屋，建筑物皆为砖混结构，建筑高度2-3m，围墙长约163m。炸药库的修建破坏了原生的地形地貌景观和植被。见照片4-4。
（4）土地资源影响现状
炸药库面积5431m2，破坏土地类型全部为采矿用地。
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照片4-4   炸药库
5、办公生活区
（1）地质灾害现状

办公生活区所处地势稳定，地质灾害不发育。
（2）含水层破坏现状
场地建设于地表，未对含水层造成破坏。
（3）地形地貌景观影响现状
办公生活区位于工业场地西侧，面积1883m2。场地形状近似矩形，长约43m，宽约40m，内设有办公楼，建筑物为混凝土结构，主要为矿山人员办公、生活场所。办公生活区的修建破坏了原生的地形地貌景观和植被。见照片4-5。

（4）土地资源影响现状
办公生活区面积1883m2，破坏土地类型全部为采矿用地。
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照片4-5   办公生活区
6、矿区道路
（1）地质灾害现状

矿区道路所处地势稳定，地质灾害不发育。

（2）含水层破坏现状
场地建设于地表，未对含水层造成破坏。

（3）地形地貌景观影响现状
矿区道路位于停车场西侧，面积8335m2。地面均已硬化，长约932m，宽约8-10m，矿区道路连接区内各工程场地。矿区道路的修建破坏了原生的地形地貌景观和植被。见照片4-6。

（4）土地资源影响现状
矿区道路面积8335m2，破坏土地类型为沟渠1546m2，采矿用地6789m2。
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照片4-6   矿区道路
7、充填区
（1）地质灾害现状

目前矿山+320m标高6-2煤部分采空，2006年矿山引进“凝石”专利技术，通过专用管路输入井下，至今矿山一直采取边开采边充填，充填材料为粉煤灰，现状充填区面积206663m2。现状地表处于稳定状态，充填区上方范围内未见地裂缝、塌陷坑等。

（2）含水层破坏现状
矿山及时充填了采空区，对各井口、巷道进行回填，使得因矿山开采活动破坏的基岩裂隙水含水层的结构基本得到最大限度的恢复。

（3）地形地貌景观影响现状
充填区位于地下，地表上方未出现岩移，未破坏地表地形地貌景观。

（4）土地资源影响现状
充填区位于地下，地表上方未出现岩移，未破坏地表土地资源及植被。
（二）土地损毁现状

根据全国第三次土地利用现状调查资料，涉及1:1万土地利用现状图图幅为[K50G046086]和[K50G047086]，矿山现状损毁的土地利用类型包括采矿用地(面积129099m2)、沟渠 (面积1546m2)，现状矿山各场地损毁土地资源情况详见表4-1。

表4-1  现状损毁土地资源情况表

	场地名称
	面积(m2)
	一级地类
	二级地类
	面积
	土地权属

	
	
	编号
	名称
	编号
	名称
	(m2)
	

	工业场地
	15694
	06
	工矿用地
	0602
	采矿用地
	15694
	元宝山区美丽河镇四家村和公格营子村

	充填站
	73660
	06
	工矿用地
	0602
	采矿用地
	73660
	

	停车场
	25642
	06
	工矿用地
	0602
	采矿用地
	25642
	

	炸药库
	5431
	06
	工矿用地
	0602
	采矿用地
	5431
	

	办公生活区
	1883
	06
	工矿用地
	0602
	采矿用地
	1883
	

	矿区道路
	8335
	06
	工矿用地
	0602
	采矿用地
	6789
	

	
	
	11
	水域及水利设施用地
	1107
	沟渠
	1546
	

	合计
	130645
	


（三）矿山地质环境预测

1、矿山地质环境预测

根据矿山2024年采掘计划，矿山生产将继续利用原有建设场地及开拓运输系统，地表工程场地与现状保持一致。随着矿山采矿活动的进行，地下采空区面积和空间将逐渐增大，可能引发地面塌陷灾害。矿山地质环境问题预测说明见表4-2。
表4-2  矿山地质环境问题预测说明表
	预测单元
	面积(m2)
	预测矿山地质环境问题

	
	
	地质灾害
	含水层影响
	地形地貌景观影响
	土地

资源影响

	预测地面塌陷区
	1972614
	严重
	较严重
	严重
	重度

	充填站
	73660
	不发育
	未影响
	较严重
	中度

	工业场地
	15694
	较轻
	较严重
	较严重
	中度

	停车场
	25642
	不发育
	未影响
	较轻
	轻度

	炸药库
	5431
	不发育
	未影响
	较严重
	轻度

	办公生活区
	1883
	不发育
	未影响
	较严重
	中度

	矿区道路
	8335
	不发育
	未影响
	较严重
	轻度

	总计
	2103259
	--
	--
	--
	--

	注：部分预测地面塌陷区面积与工业场地、充填站、停车场、炸药库、办公生活区及部分矿区道路总面积重叠，已剔除重叠区面积157996m2。


2、土地损毁预测
根据全国第三次土地利用现状调查资料，涉及1:1万土地利用现状图图幅为[K50G046086]和[K50G047086]，预测矿山损毁的土地利用类型包括水浇地、旱地、乔木林地、其他草地、商业服务业设施用地、工业用地、采矿用地、城镇住宅用地、农村宅基地、科教文卫用地、公用设施用地、公路用地、城镇村道路用地、农村道路和沟渠。土地权属归元宝山区美丽河镇四家村和公格营子村所有，权属明确，不存在权属争议。预测矿山各场地损毁土地资源情况详见表4-3。
表4-3  预测损毁土地资源情况表
	场地名称
	面积(m2)
	一级地类
	二级地类
	面积
	土地权属

	
	
	编号
	名称
	编号
	名称
	(m2)
	

	预测地面塌陷区
	1972614
	01
	耕地
	0102
	水浇地
	1473254
	元宝山区美丽河镇四家村和公格营子村

	
	
	01
	耕地
	0103
	旱地
	1075
	

	
	
	03
	林地
	0301
	乔木林地
	68000
	

	
	
	04
	草地
	0404
	其他草地
	26566
	

	
	
	05
	商业服用业用地
	05H1
	商业服务业设施用地
	4393
	

	
	
	06
	工矿用地
	0601
	工业用地
	1540
	

	
	
	06
	工矿用地
	0602
	采矿用地
	125638
	

	
	
	07
	住宅用地
	0701
	城镇住宅用地
	807
	

	
	
	07
	住宅用地
	0702
	农村宅基地
	160852
	

	
	
	08
	公共管理与公共服务用地
	08H2
	科教文卫用地
	670
	

	
	
	08
	公共管理与公共服务用地
	0809
	公用设施用地
	1584
	

	
	
	10
	交通运输用地
	1003
	公路用地
	16393
	

	
	
	10
	交通运输用地
	1004
	城镇村道路用地
	5645
	

	
	
	10
	交通运输用地
	1006
	农村道路
	10093
	

	
	
	11
	水域及水利设施用地
	1107
	沟渠
	76104
	

	工业场地
	15694
	06
	工矿用地
	0602
	采矿用地
	15694
	

	充填站
	73660
	06
	工矿用地
	0602
	采矿用地
	73660
	

	停车场
	25642
	06
	工矿用地
	0602
	采矿用地
	25642
	

	炸药库
	5431
	06
	工矿用地
	0602
	采矿用地
	5431
	

	办公生活区
	1883
	06
	工矿用地
	0602
	采矿用地
	1883
	

	矿区道路
	8335
	06
	工矿用地
	0602
	采矿用地
	6789
	

	
	
	11
	水域及水利设施用地
	1107
	沟渠
	1546
	

	合计
	2103259
	

	注：部分预测地面塌陷区面积与工业场地、充填站、停车场、炸药库、办公生活区及部分矿区道路总面积重叠，已剔除重叠区面积157996m2。


五、矿山地质环境防治工程
（一）矿山地质环境治理区的确定

根据《矿山地质环境保护与恢复治理方案编制规范》（DZ/T 0223-2011），治理区域范围包括已存在矿山地质环境问题的区域及本年度开采区、矿业活动的影响区域。根据《土地复垦方案编制规程》(TD/T1031-2011)，土地复垦责任范围为复垦区中已损毁和拟损毁的土地及土地复垦方案涉及的生产年限结束后不再留续使用的永久性建设用地共同构成的区域。
结合矿山现状及前期治理情况，停车场、炸药库、办公生活区、矿区道路等各个工程单元随着后续开采都仍将利用，本年度计划不设计治理。
本年度确定治理区为工业场地及充填站（面积89354m2）。本年度治理单元拐点坐标见表5-1。
表5-1  治理区主要拐点坐标一览表
	治理区
	拐点编号
	2000国家大地坐标系（3度带）
	拐点编号
	2000国家大地坐标系（3度带）

	
	
	X
	Y
	
	X
	Y

	工业场地
	1
	4661562.96
	40444903.45
	9
	4661513.48
	40445065.46

	
	2
	4661523.36
	40444921.18
	10
	4661513.48
	40445065.46

	
	3
	4661517.30
	40444933.04
	11
	4661569.30
	40444916.10

	
	4
	4661473.29
	40444953.51
	12
	4661574.42
	40444913.49

	
	5
	4661468.57
	40444945.04
	13
	4661588.25
	40444942.99

	
	6
	4661439.25
	40444960.26
	14
	4661586.72
	40444943.77

	
	7
	4661466.82
	40445016.80
	15
	4661616.64
	40445015.87

	
	8
	4661491.18
	40445007.92
	16
	4661596.51
	40445024.46

	充填站
	1
	4661454.52
	40444991.69
	9
	4661637.78
	40445352.13

	
	2
	4661193.81
	40445111.92
	10
	4661599.20
	40445280.83

	
	3
	4661264.04
	40445251.67
	11
	4661564.91
	40445183.81

	
	4
	4661348.26
	40445217.55
	12
	4661542.91
	40445137.54

	
	5
	4661401.38
	40445172.62
	13
	4661519.24
	40445147.93

	
	6
	4661411.76
	40445168.82
	14
	4661484.99
	40445077.88

	
	7
	4661441.31
	40445197.38
	15
	4661513.08
	40445065.76

	
	8
	4661528.19
	40445398.20
	16
	4661490.95
	40445007.83


（二）矿山地质环境治理工程

1、工业场地

（1）栽植花卉
在工业场地的主立井楼梯附近花坛中种植花卉，栽植面积70m2，在主副井绞车房前花坛处栽植花卉33m2，在工业场地东南侧泵车房前花坛中栽植花卉38m2（照片5-1、照片5-2）。根据当地实际情况，选择采用翠菊花苗进行栽植。

[image: image10.jpg]



照片5-1  主立井
[image: image11.jpg]



照片5-2  工业场地花坛

2、充填站
（1）栽种树苗
对充填站西侧区域栽种树苗，树种选择为小叶黄杨，栽种区域总长度150m，按种植行距2m计算，则需要种植小叶黄杨75株。
表5-3  工程量汇总表

	治理单元
	治理面积(m2)
	工程量

	工业场地
	15694
	141（m2）

	充填站
	73660
	75（株）

	合计
	89354
	


（三）矿山地质环境监测工程
矿山应安排专业的矿山地质环境监测人员(也可由矿山负责安全管理的人员兼任)，定期或不定期对矿山地质环境进行监测，对已存在的隐患进行动态观测，对新出现的地质环境问题及时上报和记录，并做好预警和安全处置方案，对矿山地质环境影响进行长期动态监测，设计监测工程如下：
1、地质灾害监测
（1）监测内容
针对矿山存在的及需要预防的地质环境问题，矿山地质环境监测内容主要是预测地面塌陷区地面变形监测和地裂缝监测。
（2）监测方法及技术要求
监测方法采用相对位移法，在预测塌陷区内设置固定桩做为参照物，采用水准测量和GPS测量对地面的水平变形量和垂直变形量进行测量。
（3）监测点的布设
根据矿山实际生产情况，采用人工肉眼巡视监测和设备监测相结合的方法，由矿方确定2名专业监测人员，定时对采空区上方地表变形情况进行测量、记录、分析、总结、汇报。继续观测前期在预测塌陷区域布置的33个监测点，矿山监测点坐标见表5-4。
表5-4   地表变形监测点位坐标表

	场地单元
	2000国家大地坐标系

	
	拐点编号
	X
	Y
	拐点编号
	X
	Y

	预测地面塌陷区
	JC1
	4661601.20 
	40444959.46 
	JC18
	4662349.35 
	40444918.85 

	
	JC2
	4661733.16 
	40445228.87 
	JC19
	4662383.75 
	40444508.34 

	
	JC3
	4661865.12 
	40445498.29 
	JC20
	4662578.14 
	40444272.92 

	
	JC4
	4662094.97 
	40445429.96 
	JC21
	4662389.01 
	40444364.37 

	
	JC5
	4661934.10 
	40445077.40 
	JC22
	4662163.69 
	40444473.83 

	
	JC6
	4661737.05 
	40444783.68 
	JC23
	4661964.30 
	40444570.47 

	
	JC7
	4661991.88 
	40444673.17 
	JC24
	4661787.03 
	40444633.03 

	
	JC8
	4662119.26 
	40444924.19 
	JC25
	4661604.82 
	40444660.73 

	
	JC9
	4662254.93 
	40445191.76 
	JC26
	4661424.68 
	40444659.59 

	
	JC10
	4662391.22 
	40445446.93 
	JC27
	4661235.82 
	40444654.59 

	
	JC11
	4662720.17 
	40445416.80 
	JC28
	4661040.94 
	40444649.64 

	
	JC12
	4662604.34 
	40445254.20 
	JC29
	4661134.09 
	40444444.21 

	
	JC13
	4662777.41 
	40445104.54 
	JC30
	4661514.35 
	40444557.13 

	
	JC14
	4662966.82 
	40444935.55 
	JC31
	4661898.02 
	40444517.91 

	
	JC15
	4663115.40 
	40444735.49 
	JC32
	4662201.83 
	40444398.84 

	
	JC16
	4662776.12 
	40444692.10 
	JC33
	4662446.19 
	40444289.07 

	
	JC17
	4662565.22 
	40444794.90 
	　
	　
	　


（4）监测方法
首先通过实地调查或人工测量方法，调查地面塌陷发生的地段及规模，圈定发生地面塌陷和地裂缝的范围；其次对形成的塌陷坑和地裂缝设置观测点，用水准、全站仪、皮尺、照相等方法测量其大小及深度。

[image: image12.wmf]
图5-2   监测标桩示意图
（5）监测频率
正常情况下每季度监测1次；在汛期、雨季，对已存在地表变形的地段应每月监测1次，或者进行连续跟踪监测。
（6）技术要求
每次的观测应做好记录，如出现地面塌陷坑，要仔细分析塌陷变形原因，准确测量塌陷深度、位置，不能宏观进行记录塌陷深度、面积，及时采取防治措施。
（7）监测时间
矿山生产期间，即2024年1月1日～2024年12月31日。
2、地下水水位、水质监测
（1）监测任务
掌握周边地下水水位的影响以及对地下水水质的影响，在取水点设置监测点进行监测。
（2）监测方法与技术要求
监测的频率、次数和时间：
①地下水水位监测要求
a、一般情况下应每隔一个季度观测一次地下水水位。
b、每年的丰水期和枯水期应统测矿区范围内的地下水位。
c、当矿坑排水量急剧变化时，应增加地下水位监测次数，地下水位的监测应尽可能与地下水量的监测同步进行。
②地下水水质监测要求：
一般每季度采取一次水质分析水样，每年的丰水期和枯水期各取一次水质分析水样，发现地下水污染时适当增加取样次数。
（3）地下水监测工作量
监测频率根据实际情况进行调整，地下水数字监测点布置在矿山水源井和矿井涌水处，水位监测内容主要为矿区地下水水位，做到先探后采，确保生产的安全进行。监测频率每季度一次。
（4）监测时限
矿山生产期间，即2024年1月1日～2024年12月31日。
3、地形地貌景观及土地资源监测
定期指定专人对矿山开采活动影响地段的地形地貌景观及土地损毁情况进行监测，防止矿山开采乱采乱挖以及废弃物的随意堆放。
监测内容主要为挖损、压占和占用破坏土地资源，影响地形地貌景观情况，随时掌握影响状况，制定相应对策。
监测方法：按监测路线进行监测，监测路线主要沿工程场地边缘布置，路线总长8766m，可根据表5-5记录监测情况。
监测频率：每季度一次，每年4次。
监测时间：即2024年1月1日～2024年12月31日。
表5-5  地形地貌景观及土地资源监测记录表
时间：         年      月     日          星期                 天气：
	监测单元
	

	监测内容
	损毁土地面积(m2)
	

	
	破坏土地利用类型
	

	
	损毁方式
	

	
	损毁程度
	

	
	治理难度
	

	监测人员
	

	监测情况：

	

	存在问题
	

	处理意见
	

	处理结果
	


六、经费预算
（一）投资估算的依据
1、本年度计划实物工作量及相关图件及说明；

2、财政部、国土资源部《土地开发整理项目预算定额标准》(2011)；

3、《内蒙古自治区人民政府办公厅关于调整我区最低工资标准和非全日制工作小时最低工资标准的通知》(内政办发[2011]106号)；

4、内蒙古自治区财政厅、国土资源厅《内蒙古自治区矿山地质环境治理工程预算定额标准(试行)》及相关配套文件；

5、《内蒙古自治区矿山地质环境治理工程定额》(内财建[2013]600号)；

6、赤峰市材料价格信息(2024年1季度)及元宝山区材料价格市场询价；

7、工程量汇总表（表5-3）。

（二）费用计算
经计算，2024年度矿山地质环境治理经费估算总额为17940.11元。工程经费估算总额和各单项工程经费估算结果详见下表6-1至表6-4。

表6-1  矿山地质环境治理工程经费预算总表
	序号
	工程或费用名称
	预算金额(元)
	各费用占总费用的比例(%)

	
	（1）
	（2）
	（3）

	一
	工程施工费
	11500.11
	64.10

	二
	其他费用
	-
	-

	三
	不可预见费
	-
	-

	四
	监测费
	4140.00
	23.08

	五
	管护费
	2300.00
	12.82

	合计
	17940.11
	100.00


表6-2  工程施工费预算总表
	序号
	单项名称
	预算金额(元)
	各费用占工程施工费的比例(%)

	1
	土方工程
	-
	-

	2
	石方工程
	-
	-

	3
	砌体工程
	-
	-

	4
	混凝土工程
	-
	-

	5
	植被恢复工程
	17940.11
	100.00

	6
	辅助工程
	-
	-

	总      计
	17940.11
	100.00


表6-3   监测管护费预算表
	序号
	费用名称
	费用(次)
	次数
	费用(元)

	
	1
	2
	3
	1=2×3

	1
	监测费
	1035
	4
	4140.00

	2
	管护费
	575
	4
	2300.00

	总计
	6440.00



表6-4   撒播草籽工程单价分析表
	定额编号：50030
	单位：/hm2

	序号
	项目名称
	单位
	数量
	单价
	小计

	一
	直接费
	　
	　
	　
	2055.46

	（一）
	直接工程费
	　
	　
	　
	1984.03

	1
	人工费
	　
	　
	　
	148.03

	　
	甲类工
	工日
	　
	　
	　

	　
	乙类工
	工日
	2.1
	69.11
	145.13

	　
	其他人工费
	%
	2
	145.13
	2.90

	2
	材料费
	　
	　
	　
	1836.00

	　
	草种
	kg
	60
	30
	1800.00

	　
	其他材料费
	%
	2
	1800.00
	36.00

	3
	机械使用费
	　
	　
	　
	　

	　
	其他机械使用费
	%
	　
	　
	　

	（二）
	措施费
	%
	3.6
	1984.03
	71.43

	二
	间接费
	%
	5
	2055.46
	102.77

	三
	利润
	%
	3
	2158.23
	64.75

	四
	材料价差
	　
	　
	　
	　

	五
	未计价材料
	　
	　
	　
	　

	六
	税  金
	%
	3.28
	2222.98
	72.91

	合      计
	2295.89 


表6-5   栽植杨树工程单价分析表
	定额编号：50007
	单位：元/100株

	序号
	项目名称
	单位
	数量
	单价
	小计

	一
	直接费
	　
	　
	　
	649.93

	（一）
	直接工程费
	　
	　
	　
	627.35

	1
	人工费
	　
	　
	　
	103.67

	　
	甲类工
	工日
	　
	　
	　

	　
	乙类工
	工日
	1.5
	69.11
	103.67

	2
	材料费
	　
	　
	　
	520.56

	　
	树苗
	株
	102
	5.00
	510.00

	　
	水
	m³
	3.2
	3.30
	10.56

	3
	机械使用费
	　
	　
	　
	　

	4
	其他材料费
	%
	0.5
	624.23
	3.12

	（二）
	措施费
	%
	3.6
	627.35
	22.58

	二
	间接费
	%
	5
	649.93
	32.50

	三
	利润
	%
	3
	682.43
	20.47

	四
	材料价差
	　
	　
	　
	510.00

	　
	乔木
	棵
	102
	5.00
	510.00

	五
	税  金
	%
	3.28
	1212.90
	39.78

	合      计
	　
	　
	1252.68


七、保障措施
我矿山高度重视矿山地质环境治理，尽量减少和避免因矿山生产而引发的地质环境问题，认真遵照执行国家及地方的政策法规，足额缴纳矿山地质环境保证金，经近几年的恢复治理，生态环境得到明显改善。
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