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第一章 矿山基本情况

表1-1 矿山基本信息表

	矿山企业基本信息

	矿山名称
	内蒙古平庄煤业（集团）有限责任公司风水沟煤矿

	采矿权人
	内蒙古平庄煤业（集团）有限责任公司
	法人代表
	王久伟

	采矿许可证号
	C1000002010091120076669
	发证机关
	中华人民共和国国土资源部

	有效期限
	2010年8月30日至2030年8月30日
	发证日期
	2012年1月11日

	矿区地址
	内蒙古赤峰市元宝山区风水沟镇

	经纬度坐标
	 东经：119°21′44.6″-119°24′15.1″，北纬：42°22′40.3″-42°24′53.8″

	经济类型
	股份有限公司
	生产规模
	大型

	开采矿种
	煤炭
	采矿方式
	井工

	矿区面积
	7.7495km2
	生产现状
	生产

	建矿时间
	1979年1月
	设计生产能力
	210（万吨/年）

	设计服务年限
	34年
	实际生产能力
	210（万吨/年）

	剩余服务年限
	8年
	开采深度
	+520m至-100m标高

	矿区范围

拐点坐标
	2000国家大地坐标系(3度带)

编号

X

Y

编号

X

Y

1
4693837.84
40448687.80
2
4695777.85
40450427.83
3
4697422.86
40451017.84
4
4697942.86
40450762.84
5
4696742.87
40447672.82
6
4694992.85
40447557.81
e
4694944.81
40448070.36
f
4694682.14
40447921.48
g
4694572.62
40447941.62
h
4694233.88
40447777.98
i
4693907.08
40447912.56
j
4693784.97
40447811.85
k
4693726.86
40447843.15
l
4694328.27
40448342.82
9
4694232.84
40448372.81
10
4694637.85
40448827.81
标高520m至-100m

剔除范围1

A
4695073.85
40447606.81
B
4695267.86
40448262.81
C

4695237.86
40448494.81
D

4695005.86
40448458.81
E

4694917.86
40448352.81
F

4694982.85
40447627.81
标高520m至300m

剔除范围2

a

4694519.85
40449082.81
b

4694282.85
40449167.82
c

4694017.85
40448872.82
d

4694197.85
40448812.81
标高520m至460m

剔除范围3

m

4694466.39
40448298.95
n

4694420.87
40448262.24
o

4694361.97
40448326.57
p

4693963.85
40447959.98
q

4693910.80
40447915.02
r

4694233.13
40447787.32
s

4694697.54
40448015.75
t

4694719.86
40448080.79
u

4694791.04
40448117.21
v

4694819.18
40448054.23
w

4694940.93
40448112.15
7

4694917.86
40448357.81
8

4694722.86
40448218.81
标高520m至-100m



	基金提取
	已计提4535.644万元
	基金使用
	使用441.4477万元，剩余4094.196267万元

	矿山企业联系方式

	联系人
	杨永军
	手机号
	13694761249

	通讯地址
	赤峰市元宝山区风水沟镇风水沟煤矿
	邮 编
	024081

	固定电话
	0476--3347014
	E-mail
	723150098@qq.com


第二章 矿山地质环境治理方案的编制与执行情况

1、矿山于2010年6月委托内蒙古自治区地质环境监测院编制了《内蒙古平庄能源股份有限公司风水沟煤矿矿山地质环境保护与恢复治理方案》（内矿治评【2010】069号评审备案）。

2、矿山于2013年12月委托赤峰冠诚地质勘查有限责任公司编制了《内蒙古自治区赤峰市元宝山区（内蒙古平庄能源股份有限公司）风水沟煤矿矿山地质环境分期治理与土地复垦方案（2010.1-2014.7）》（赤国土环分治备字【2014】131号评审备案）。 

3、矿山于2017年2月委托内蒙古第十地质矿产勘查开发院编制了《内蒙古平庄煤业(集团)有限责任公司风水沟煤矿矿山地质环境分期治理方案（2014.8.1-2017.7.31）》（赤分治字【2018】048号评审备案）。根据绿色矿山建设及环境保护的要求，对在用矸石山1的治理工作刻不容缓，原分期方案中对在用的矸石山1未设计进行治理工程，因此，矿山企业于2019年3月6日向元宝山区国土资源局提出“关于对《赤峰市元宝山区（内蒙古平庄能源股份有限公司）风水沟煤矿矿山地质环境分期治理方案》进行变更的请示”（风矿【2019】12号文），申请在原分期方案设计的治理工程量不减少的情况下，补充(增加)在用矸石山的治理工程。2019年3月15日赤峰市自然资源局元宝山区分局向赤峰市自然资源局请示变更《赤峰市元宝山区（内蒙古平庄能源股份有限公司）风水沟煤矿矿山地质环境分期治理方案》的治理工程内容（赤自然资元发【2019】84号文）。矿山于2019年7月委托内蒙古地矿地质工程勘查有限责任公司编制了《赤峰市元宝山区（内蒙古平庄能源股份有限公司）风水沟煤矿矿山地质环境分期治理（补充）方案（2014.8.1-2017.7.31）》（赤分治字【2019】变更011号评审备案）。

4、矿山于2019年8月委托内蒙古地矿地质工程勘察有限责任公司和中国有色金属工业西安勘察设计研究院有限公司编制《内蒙古自治区赤峰市元宝山区（内蒙古平庄能源股份有限公司）风水沟煤矿矿山地质环境治理方案》（赤矿治字【2020】059号评审备案）。

5、2020年4月矿山编制了《风水沟煤矿2020年度矿山地质环境治理计划书》。

6、2021年3月矿山编制了《内蒙古平庄能源股份有限公司风水沟煤矿2021年度矿山地质环境治理计划书》。
7、2022年3月矿山编制了《内蒙古平庄能源股份有限公司风水沟煤矿2022年度矿山地质环境治理计划书》。

8、2023年3月矿山编制了《内蒙古内蒙古平庄煤业（集团）有限责任公司风水沟煤矿2023年度矿山地质环境治理计划书》。

9、2024年3月矿山编制了《内蒙古内蒙古平庄煤业（集团）有限责任公司风水沟煤矿2024年度矿山地质环境治理计划书》。
二、治理方案规划的治理工程内容

1、《内蒙古平庄能源股份有限公司风水沟煤矿矿山地质环境保护与恢复治理方案》治理内容：

近期治理恢复时限为3年（2010年～2012年）具体治理措施及工程量见下表2-1。

表2-1 近期治理工程表

	时间进度
	治理恢复分区
	工程内容
	工程量
	直接治理费用（万元）

	2010年—2012年
	重点治理区

（Ⅰ）
	网围栏
	500（m）
	0.694

	
	
	警示牌
	10(个)
	0.10

	
	
	废弃物清理及回填
	421.75（100m3）
	95.569

	
	
	平整
	1456.66（100m2）
	27.385

	
	
	种树
	91.041（100株）
	23.916

	
	
	监测
	2年
	1.00


2、《内蒙古自治区赤峰市元宝山区（内蒙古平庄能源股份有限公司）风水沟煤矿矿山地质环境分期治理与土地复垦方案（2010.1-2014.7）》治理内容：

《一分期治理方案》设计本期矿山地质环境治理及土地复垦的主要工程为人工削放及找平、土地翻耕整平、预测塌陷区设置网围栏，具体治理措施及工程量见表2-2。

表2-2 第一分期设计治理工程表

	治理及复垦单元
	本期矿山地质环境治理及土地复垦工程

	
	面积（hm2）
	人工削放及找平（hm2）
	翻耕整平（hm2）
	网围栏（m）

	地面塌陷复垦区
	136.14
	9.8
	126.34
	—

	预测地面塌陷区
	19.32
	—
	—
	500

	合计
	155.46
	9.8
	126.34
	500


3、《内蒙古平庄煤业(集团)有限责任公司风水沟煤矿矿山地质环境分期治理方案（2014.8.1-2017.7.31）》和《赤峰市元宝山区（内蒙古平庄能源股份有限公司）风水沟煤矿矿山地质环境分期治理（补充）方案（2014.8.1-2017.7.31）》治理内容：

《二分期治理方案》设计本期矿山地质环境治理及土地复垦的主要工程为回填、土方整平、翻耕、清运、恢复植被，具体治理措施及工程量见表2-3。

表2-3 第二分期设计治理工程表

	工程名称
	面积
	治理工程措施及工程量

	
	
	回填
	土方整平
	翻耕
	清运
	种草
	种树

	
	m2
	m3
	m3
	m2
	m3
	m2
	株

	东南部地面

塌陷区
	533100
	21559
	26655
	
	
	53310
	13328

	中部地面塌 陷区
	1484221
	
	
	1484221
	
	
	

	矸石场 2
	5200
	
	
	5200
	25292
	5200
	1300

	合 计
	2022521
	21559
	26655
	1489421
	25292
	58510
	14628


补充方案增加了矸石场1的治理内容，具体工程量如下：

表2-4 补充方案拟增加工程量汇总表

	治理

单元
	拟增加工程量内容
	单位
	工程量合计

	
	
	
	

	矸石山1
	轨道拆除
	m3
	241.5

	
	轨道清运
	m3
	241.5

	
	剥离表土
	m3
	35965

	
	清运回填
	m3
	338371.5

	
	碾压平整
	m3
	424400

	
	覆土
	m3
	35965

	
	种草
	hm2
	7.913

	
	植树
	株
	17278

	
	修建排水沟
	土方开挖
	m3
	312.90

	
	
	排水沟浇筑
	m3
	178.80

	
	
	伸缩缝
	m2
	8.80

	
	毛石挡墙
	基础开挖
	m3
	150

	
	
	混凝土垫层
	m3
	10

	
	
	浆砌片石基础
	m3
	90

	
	
	浆砌片石挡墙
	m3
	100

	
	
	砂浆抹面
	m2
	50

	
	
	伸缩缝
	m2
	20

	
	铺设灌溉管道
	基础开挖
	m3
	470

	
	
	混凝土垫层
	m3
	23.5

	
	
	管道安装
	m
	502

	
	
	回填压实
	m3
	442.56

	
	铺筑混凝土道路
	天然砾砂路基铺筑
	m2
	4735.5

	
	
	混凝土路面铺筑
	m2
	4059

	
	
	伸缩缝
	m3
	156.6

	
	
	路肩培土
	m3
	157.65


4、《内蒙古自治区赤峰市元宝山区（内蒙古平庄能源股份有限公司）风水沟煤矿矿山地质环境治理方案》治理内容如下：

首期（2020年7月1日至2025年6月30日）对应治理该治理的矿山地质环境影响破坏单元进行治理，治理任务包括对预测地面塌陷区、矸石场1、临时取土场进行治理；对矿山地质环境采取监测措施；对复垦区域进行管护。

5、《内蒙古平庄能源股份有限公司风水沟煤矿2020年度矿山地质环境治理计划书》治理内容如下：

对东南地面塌陷区利用矸石山 2 煤矸石对塌陷坑及地表裂缝进行回填，然后利用周边土层进行整平并种草、种树，恢复土地类型为林地；中部地面塌陷区对旱地区域地表裂缝进行翻耕整平，恢复土地类型为旱地；对矸石山 2 清运、翻耕、种草、种树，恢复土地类型为林地；对预测地面塌陷区进行监测。

6、《内蒙古平庄能源股份有限公司风水沟煤矿2021年度矿山地质环境治理计划书》治理内容如下：

矸石场1的治理和矿山地质环境监测，对矸石场1种草、种树、修建挡墙和修建排水沟。对矿区进行矿山地质环境监测和植被管护等。

表2-5 矸石场1治理工程量统计表

	治理

单元
	工程量内容
	单位
	工程量合计

	
	
	
	

	矸石山1
	种草
	hm2
	7.913

	
	植树
	株
	17278

	
	修建排水沟
	土方开挖
	m3
	312.90

	
	
	排水沟浇筑
	m3
	178.80

	
	
	伸缩缝
	m2
	8.80

	
	毛石挡墙
	基础开挖
	m3
	150

	
	
	混凝土垫层
	m3
	10

	
	
	浆砌片石基础
	m3
	90

	
	
	浆砌片石挡墙
	m3
	100

	
	
	砂浆抹面
	m2
	50

	
	
	伸缩缝
	m2
	20


《内蒙古平庄能源股份有限公司风水沟煤矿2022年度矿山地质环境治理计划书》治理内容如下：

对东南部31.66hm2趋于稳定的塌陷区地裂缝进行回填、平整、种草，布设20个监测桩以及51个塌陷区警示牌，对矿区进行矿山地质环境监测和植被管护等。
8、《内蒙古内蒙古平庄煤业（集团）有限责任公司风水沟煤矿2023年度矿山地质环境治理计划书》治理内容如下：

对西南部68.04hm2趋于稳定的塌陷区地裂缝进行回填、平整、种草，对矿区进行矿山地质环境监测和植被管护等。

9、《内蒙古内蒙古平庄煤业（集团）有限责任公司风水沟煤矿2024年度矿山地质环境治理计划书》治理内容如下：

对南部、北部47.85hm2趋于稳定的塌陷区地裂缝进行回填、平整、种草，对矿区进行矿山地质环境监测和植被管护等。
三、矿山地质环境治理方案执行情况

1、矿山依据《内蒙古自治区赤峰市元宝山区（内蒙古平庄能源股份有限公司）风水沟煤矿矿山地质环境分期治理及土地复垦方案（2011年8月-2014年7月）》，2014年1-6月，风水沟煤矿进行了塌陷区治理，治理面积136.14hm2，网围栏1164m，灾害监测，地下水监测1次，投资86.44万元。此项工程于2015年9月24日通过了由赤峰市国土资源局组织的专家组验收（验收意见书编号15007）。

2、矿山依据《赤峰市元宝山区（内蒙古平庄能源股份有限公司）风水沟煤矿矿山地质环境分期治理方案（2014.8.1-2017.7.31）》开展矿山地质环境治理。此项工程于2019年12月6日通过平庄煤业组织的验收。

3、2020年6月至2021年3月矿山依据《赤峰市元宝山区（内蒙古平庄能源股份有限公司）风水沟煤矿矿山地质环境分期治理（补充）方案（2014.8.1-2017.7.31）》（赤分治字（2019）变更011号）开展矿山地质环境治理。
4、矿山依据《内蒙古平庄能源股份有限公司风水沟煤矿2020年度矿山地质环境治理计划书》开展治理内容，2020年4月24日，赤峰市自然资源局组织有关专家组成核查组对“内蒙古平庄能源股份有限公司风水沟煤矿《2020年度矿山地质环境治理计划书》”执行情况进行现场核查，现场核查，矿山对矸石山2的清运大部基本完成，其余就地整平成为平台，覆土后栽植了杏树，经整改对平台前缘存在的边坡面补充整形、覆土及植树工程。已完成东南地面塌陷区及地裂缝的回填、整平、种草、栽植杏树工作，其中对塌陷区边缘的陡坡（坎）进行了削坡及地面整形，有效改善了矿区地貌景观。已完成中部地面塌陷区地裂缝翻耕整平工作，该区域原为旱地，现状土地正常耕种使用。专家组认为，风水沟煤矿《2020年度矿山地质环境治理计划书》编制内容合规，矿山完成的治理工程量与治理工程效果基本符合年度治理计划书的要求。后期应继续做好治理单元的植被补植与管护工作，继续按照要求实施地面塌陷区监测工作。

5、2021年矿山对矸石场1进行治理工程，投入费用345万元。2022年3月4日赤峰市自然资源局元宝山分局组织有关专家组成核查组对“内蒙古平庄能源股份有限公司风水沟煤矿《2020年度矿山地质环境治理计划书》”进行现场核查，矿山完成对预测1号矿体地面塌陷区、预测2号矿体地面塌陷区外围设置警示牌；完成矸石场1场地种草、种树、修建挡墙和修建排水沟工程，但是树木成活率较低，地面塌陷区监测监测正常进行。治理工程效果基本符合年度治理计划书的要求，矿山后期应继续做好植被恢复、管护、补植与采空区地面塌陷灾害监测工作。
6、2022年矿山对塌陷区进行了治理，治理面积31.66hm2，警示牌51个，灾害监测12次，投资56.14万元。矿山完成的治理工程量与治理工程效果基本符合年度治理计划书的要求。2023年3月28日，赤峰市自然资源局元宝山分局组织有关专家进行现场核查，并出示了现场核查意见书。
7、2023年度治理区为趋于稳定的地面塌陷区的治理，矿山地质环境治理区面积为68.04hm2，监测范围为448.14hm2。2023年8月矿山完成了2023年矿山地质环境治理工程，完成的治理工程量与治理工程效果基本符合年度治理计划书的要求。

   8、2024年度治理区为完成现状地面塌陷区的治理工程，面积为47.85hm2。矿山地质环境监测范围为448.14hm2（现状塌陷区范围）。现状开采引发地面局部整体下沉或出现地裂缝，现状塌陷区损毁土地类型为有林地，矿山现状已存在由采空区引发的塌陷区为本年度治理区，采取对塌陷坑进行回填、平整，撒播草籽以及地面变形监测工程等。

第三章 本年度矿山生产计划
风水沟煤矿开采方式采用地下开采，矿井开拓采用平硐盲斜井分区分水平开拓方式。采煤方法为走向长壁采煤法，回采工艺为综采、综放，全部垮落法管理顶板。2025年度生产计划主要采、掘煤层为6-2B煤层，主要开采工作面见表3-1。

表3-1 风水沟矿2025年采、掘计划表

	地　　点
	开采煤层
	回采时间
	采出量

（万吨）
	动用量（万吨）
	回采率

（%）

	
	
	
	
	
	

	全　矿
	
	
	100
	130.6
	76.6

	6-2B西综放工作面
	6-2B
	1.1-2.12
	13.0
	17.3
	75.1

	6-2B东综放工作面
	6-2B
	2.13-4.21
	21.0
	28.0
	75.0

	6-3B煤大巷煤柱综放工作面（下段）
	6-2B
	4.22-8.11
	34.0
	45.3
	75.0

	6-3B煤大巷煤柱综放工作面（上段）
	6-3B
	9.25-12.11
	30
	40.0
	75.0

	掘进煤
	
	
	2
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图3-1 风水沟煤矿采区划分图
第四章 矿山地质环境问题

一、矿山地质环境问题现状

根据现场调查，现状破坏矿山地质环境的单元主要为工业场地、矸石场、塌陷区等损毁土地，共损毁土地面积499.78hm2。对矿山地质环境问题分别论述如下：

1、地质灾害现状

风水沟煤矿开采历史较早，早期周边无序开采在矿山形成了采空区，采空区面积为256.43hm2，并且引发了地面塌陷地质灾害，塌陷类型均为圆形或条形塌陷坑，向外延伸转为平行状或环状地裂缝。
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照片4-1 现状地表塌陷区
经现场调查，风水沟煤矿中部和南部分布有三个采空区，在采空区上存在地面塌陷。据调查地面塌陷始发于1987年，1993年至今为活跃期。早期塌陷区呈长条形沿N170°方向展布，塌陷区内分布有不规则排列的连体和单体塌陷坑，多数塌陷坑相互贯通，无单体边界，目测口径约3-70m不等，深度2-7m，塌陷幅度层次不齐。未治理区域内出现地裂缝，宽度0.3-1.8m，深度0.4-0.6m，中心地段塌陷幅度大，向边缘延伸逐渐转为宽窄不等的地面裂缝，由垂直位移逐渐过渡为水平位移，下塌幅度由大变小。塌陷区总面积为448.14hm2。现状风水沟煤矿对3处地面塌陷区已进行了治理，通过回填、平整、覆土、植树等措施使其与周边地形相协调。目前地面塌陷区还未稳定，矿山开采过程中应加强监测。综上所述，现状条件下地面塌陷区和采空区内地质灾害较发育。

②含水层破坏现状

风水沟煤矿为井工开采，第四系松散岩类含水层厚度小，仅分布在沟谷区，连续性差，局部地段位于塌陷区内，其结构被破坏，含水层内的地下水将被疏干，对含水层影响较严重；碎屑岩类孔隙裂隙含水层，赋存在煤系地层中，由泥岩、砂岩组成，岩石整体固结程度较好，孔隙裂隙发育程度较差，为弱含水层，但由于厚度较大，成为矿山开采主要涌水含水层，在采矿过程中，含水层结构均遭到破坏，尤其在地面塌陷区，裂隙带和冒落带与地面沟通，将含水层结构全部破坏，因此矿山开采对含水层结构的破坏严重；玄武岩孔洞裂隙含水层，覆于煤层之上，含层厚度较小，富水性较弱，在矿山采煤过程中，地面塌陷区内的玄武岩含水层，受地面塌陷影响，结构被破坏，该范围内的玄武岩空洞裂隙水将被彻底疏干，矿山开采对玄武岩含水层影响严重。

周边生产生活用水水源与矿山疏干含水层不属于同一个水文地质单元，因此，矿井疏干水对周边生产生活用水影响很小，矿山开采对矿区内含水层影响严重。矿区及周围无地表水体，据实地调查，在现状条件下，矿山活动对矿区及附近村庄居民生产生活用水影响较小。矿山所排废水包括矿井排水、地面生产排水和地面生活排水。矿井涌水不外排经沉淀后会用于井下生产用水，作为井下消防洒水及黄泥灌浆用水水源。地面生产排水、地面生活排水经过各自的化粪池沉淀，经处理后外排入英金河。

综上所述，矿山现状条件下对含水层影响程度较严重。

3、对地形地貌景观影响

1）地面塌陷区
2014年至今，矿山陆续对矿山内存在的3个地表塌陷区进行了治理和1处地表塌陷区未进行治理，治理区域通过回填、平整、覆土、植树等措施使其与周边地形相协调。现场踏勘期间暂未发现新的地面塌陷、地裂缝等地质灾害，虽然已进行了治理，但现状4处地面塌陷区对地形地貌景观影响较严重。

2）工业场地

工业场地共包括3个，即工业场地1、工业场地2、工业场地3和工业场地4。
工业场地1位于矿区范围外西南部风水沟村，场地内主要作为储煤场使用，与煤矿铁路线路相连，主要服务于煤炭的运输和储存。工业场地1占地面积22.53hm2，其中建筑物面积约7.51hm2，场地内建筑物包括办公室、储煤场、机械停放场等，建筑物高度3-10m，场地及周边较为平整。工业场地1的建设对原有的地形地貌景观破坏程度较大，对地形地貌景观影响较严重。
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照片4-2 工业场地1和工业场地2
工业场地2位于矿区范围外西南部，与工业场地1相邻，两处工业场地之间相隔一条乡村道路，并有传送廊道相连。所处位置地势平缓，工业场地2占地面积25.07hm2，其中建筑物面积约17.55hm2，大致可分为生产区、生活区、办公区，场地内建筑物包括办公楼、选煤场、车间、平硐等生产附属设施，建筑物高度3-10m。工业场地2的建设对原有的地形地貌景观破坏程度较大，对地形地貌景观影响较严重。

工业场地3位于一采区矿区范围内的西南部，所处位置地势较为平缓，工业场地3占地面积1.63hm2，其中建筑物面积约0.15hm2，场地内建筑物包括办公室、车间、新风井（一采区）、旧风井（一采区）等生产附属设施，建筑物高度3-10m。工业场地3的建设对原有的地形地貌景观破坏程度较大，对地形地貌景观影响较严重。

工业场地4位于二采区矿区范围内，距工业场地3西北约500m，所处位置位于山坡处，工业场地4占地面积0.66hm2，其中建筑物面积约0.06hm2，场地内建筑物包括绞车房、配电室、车间、主斜井（二采区）、副斜井（二采区）、回风斜井（二采区）等生产附属设施，建筑物高度3-10m。工业场地4的建设对原有的地形地貌景观破坏程度较大，对地形地貌景观影响较严重。
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照片4-3 工业场地3和工业场地4
3）办公生活区

办公生活区位于矿区范围外，距矿区南部约900m，所处位置地质平缓，在风水沟镇内，场地办公与集团其他公司共用。办公生活区占地面积1.47hm2，其中建筑物面积约0.45hm2，场地内建筑物包括停车场、办公楼、招待所等，建筑物高度3-20m。办公生活区的建设对原有的地形地貌景观破坏程度较大，对地形地貌景观影响较严重。

4）矸石场1

自1985年风水沟煤矿建成投产以来，共有矸石场1、矸石场2两座矸石场。现状风水沟煤矿仅存矸石场1部分区域。矸石场2早已被清运治理进行治理，现状已看不见该矸石场。现状治理矸石场1占地面积为0.28hm2，矸石场1的形成对原有的地形地貌景观破坏程度较大，对地形地貌景观影响较严重。

4、土地资源影响现状

根据土地利用现状图下坎幅（K50G039086）、下风水沟村幅（K50G039087），矿区内破坏、占用土地类型包括耕地、林地、草地、交通运输用地、其他土地、城镇村及工矿用。土地权属赤峰市元宝山区风水沟村所有，权属明确，界线明显，不存在权属争议。

现状矿山损毁土地单元包括地表塌陷区1、地表塌陷区2、地表塌陷区3、工业场地1、工业场地2、工业场地3、工业场地4、办公生活区、矸石场1等，对照全国第二次土地利用现状调查资料，地表各单元对土地损毁情况见表4-1。

表4-1 现状损毁土地资源情况表

	单元名称
	面积
	地类代码及名称
	面积（hm2）
	重叠单元
	重叠面积（hm2）

	
	（hm2）
	代码
	名称
	代码
	名称
	
	
	

	地表塌陷区1
	78.32
	03
	林地
	031
	有林地
	73.67
	与工业场地3重叠
	0.17

	
	
	04
	草地
	043
	其他草地
	0.24
	
	

	
	
	20
	城镇村及工矿用地
	204
	采矿用地
	4.41
	与工业场地3重叠
	0.80

	地表塌陷区2
	298.45
	01
	耕地
	013
	旱地
	145.37
	
	

	
	
	03
	林地
	031
	有林地
	152.90
	
	

	
	
	12
	其它土地
	122
	设施农用地
	0.18
	
	

	地表塌陷区3
	39.71
	03
	林地
	031
	有林地
	39.71
	
	

	地表塌陷区4
	31.66
	03
	林地
	031
	有林地
	31.66
	
	

	工业场地1
	22.53
	01
	耕地
	012
	水浇地
	0.84
	
	

	
	
	10
	交通运输用地
	101
	铁路用地
	1.49
	
	

	
	
	20
	城镇村及工矿用地
	204
	采矿用地
	20.20
	
	

	工业场地2
	25.07
	03
	林地
	031
	有林地
	0.58
	
	

	
	
	20
	城镇村及工矿用地
	204
	采矿用地
	24.49
	
	

	工业场地3
	1.63
	03
	林地
	031
	有林地
	0.76
	
	

	
	
	20
	城镇村及工矿用地
	204
	采矿用地
	0.87
	
	

	工业场地4
	0.66
	20
	城镇村及工矿用地
	204
	采矿用地
	0.66
	
	

	办公生活区
	1.47
	20
	城镇村及工矿用地
	202
	建制镇
	1.47
	
	

	矸石场1
	0.28
	20
	城镇村及工矿用地
	204
	采矿用地
	3.60
	
	

	合计
	499.78
	-
	-
	-
	-
	499.78
	-
	


表4-1 矿山地质环境现状说明表

	单元名称
	面积hm2
	现状矿山地质环境问题

	
	
	地质灾害
	含水层影响
	地形地貌景观影响
	土地资源影响

	地面塌陷区
	448.14
	较严重
	较严重
	较严重
	严重

	工业场地
	49.89
	不发育
	-
	较严重
	较严重

	办公生活区
	1.47
	不发育
	-
	较严重
	较轻

	矸石场
	0.28
	不发育
	-
	较严重
	较轻

	合计
	499.78
	-
	-
	-
	-


二、矿山地质环境问题预测

根据矿山提供的采掘计划，2025年1月1日-2025年12 月 31 日期间继续进行生产，矿山计划开采 4 个工作面，计划开采煤层为6-2B煤层、6-3B煤层。6-2B西综放工作面计划开采13.0万吨；6-2B东综放工作面计划开采21.0万吨；6-2B大巷煤柱综放工作面（下段）计划开采34.0万吨；6-2B大巷煤柱综放工作面（上段）计划开采30.0万吨。预测本期采矿区域上部可能发生地面塌陷地质灾害。

第五章 矿山地质环境防治工程

一、矿山地质环境治理区的确定

1、治理区的确定原则与依据：

1）根据矿山地质环境影响及土地利用现状调查和预测结果，确定本期治理区域、治理内容和治理工程量。

2）治理区的确定要与矿业生产相协调，要依据矿产资源开发利用说明书所确定的采矿活动进度，合理确定治理区；矿业生产中，要兼顾治理区矿山地质环境治理工程的实施，为矿山地质环境的恢复治理提供条件。

3）按照边开采边治理的原则，对于本期能够治理及土地复垦的区域进行矿山地质环境治理及土地复垦。

4）坚持在保护中开发，在开发中保护的原则，对于矿山建设，按照相应的设计规范进行作业，在施工中不随意破坏土地，维护周围地形地貌景观，建设绿色矿山。特别在矿区地质环境治理结合完善和改进矿区环境，提高资源综合利用、节能减排前提下开展治理，特别减少矸石升井，综合利用矸石。

5）治理区域现状存在的地面塌陷地质灾害区域到目前未进行治理过的区域。

2、治理区的确定：

    为了有效和按时完成年度矿山地质环境治理工作，本年度拟治理区为完成现状地面塌陷区的治理工程，面积为50.05hm2。矿山地质环境监测范围为448.14hm2（现状塌陷区范围）。现状开采引发地面局部整体下沉或出现地裂缝，现状塌陷区损毁土地类型为有林地，矿山现状已存在由采空区引发的塌陷区为本年度治理区，采取对塌陷坑进行回填、平整，撒播草籽以及地面变形监测工程等。
表5-1  2025年度矿山地质环境治理区拐点坐标（2000国家大地坐标系）

	地表塌陷区治理区域2拐点坐标

	序号
	X
	Y
	序号
	X
	Y

	2401
	4696946.111
	40449428.986
	2402
	4696805.460
	40449967.545

	2403
	4696738.374
	40449990.161
	2404
	4696732.902
	40449992.015

	2405
	4696732.094
	40449992.306
	2406
	4696713.561
	40449998.978

	2407
	4696692.746
	40450006.471
	2408
	4696685.681
	40450009.014

	2409
	4696674.648
	40450014.061
	2410
	4696669.901
	40450016.233

	2411
	4696662.527
	40450018.611
	2412
	4696576.123
	40450046.472

	2413
	4696559.890
	40450047.829
	2414
	4696442.332
	40450082.506

	2415
	4696432.749
	40450085.292
	2416
	4696363.616
	40450103.659

	2417
	4696280.061
	40450125.715
	2418
	4696233.804
	40450137.066

	2419
	4696227.748
	40450098.818
	2420
	4696259.717
	40450048.570

	2421
	4696637.321
	40449857.216
	
	
	

	林地消防通道拐点

	2422
	4696239.529
	40450211.921
	2423
	4696242.051
	40450222.111

	2424
	4696242.051
	40450222.111
	2425
	4696336.531
	40450200.495

	2426
	4696345.452
	40450239.488
	2427
	4696231.057
	40450265.659

	2428
	4696224.872
	40450238.623
	2429
	4696203.611
	40450236.908

	2430
	4696202.733
	40450221.132
	2431
	4696202.591
	40450219.742

	地表塌陷区治理区域1拐点坐标

	2432
	4695668.477
	40450777.569
	2433
	4695780.930
	40450839.416

	2434
	4695867.434
	40450882.871
	2435
	4695977.506
	40450740.318

	2436
	4695851.689
	40450251.537
	2437
	4695866.512
	40450251.161

	2438
	4695934.364
	40450219.079
	2439
	4695953.134
	40450214.156

	2440
	4695912.823
	40450065.886
	2441
	4695912.823
	40450065.886

	2442
	4695700.309
	40450026.853
	2443
	4695552.851
	40449970.472

	2444
	4695541.854
	40449953.977
	2445
	4695175.583
	40450312.589

	2446
	4695207.026
	40450361.494
	2447
	4695508.316
	40450631.726

	地表塌陷区治理区域1刨除面积拐点坐标

	F1
	4695539.307
	40450633.041
	F2
	4695551.748
	40450644.366

	F3
	4695558.197
	40450650.202
	F4
	4695593.583
	40450682.422

	F5
	4695605.356
	40450693.132
	F6
	4695651.957
	40450735.524

	F7
	4695658.187
	40450742.681
	F8
	4695673.296
	40450757.077

	F9
	4695686.176
	40450769.348
	F10
	4695690.665
	40450772.110

	F11
	4695710.222
	40450784.142
	F12
	4695727.567
	40450794.812

	F13
	4695742.827
	40450804.201
	F14
	4695753.759
	40450810.926

	F15
	4695786.807
	40450831.255
	F16
	4695875.919
	40450687.225

	F17
	4695780.406
	40450636.772
	F18
	4695778.763
	40450702.297

	F19
	4695737.868
	40450685.735
	F20
	4695699.353
	40450627.965

	F21
	4695695.566
	40450614.356
	F22
	4695682.965
	40450578.663

	F23
	4695684.116
	40450577.816
	F24
	4695690.889
	40450572.656

	F25
	4695690.069
	40450564.500
	F26
	4695689.644
	40450560.277

	F27
	4695688.657
	40450550.473
	F28
	4695697.023
	40450547.152

	F29
	4695676.873
	40450503.561
	F30
	4695673.632
	40450505.748

	F31
	4695655.138
	40450518.247
	F32
	4695644.564
	40450525.358

	F33
	4695622.993
	40450511.279
	F34
	4695616.754
	40450507.206

	F35
	4695579.341
	40450545.678
	F36
	4695520.897
	40450616.294
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图5-1   2025年度治理区域影像图
二、矿山地质环境治理工程

根据现状调查地面塌陷区内域内出现地裂缝，宽度0.3-1.8m，深度0.4-0.6m。由于采矿塌陷是一个动态的、不规律的活动，生产期间，要做好动态监测，做到边破坏边复垦。本次治理可视地表塌陷情况而定。塌陷区范围内为有林地，区域内局部出现塌陷坑和地裂缝，树木倾斜等。为了有效的恢复植被和减少原植被的破坏，对现状地面塌陷区内塌陷坑和地裂缝就地利用周边原土回填，平整，土方工程开始前在植被恢复方面采取把塌陷坑和地裂缝内未死树木扶正。土方工程结束后治理区域整体撒播草籽。

1、回填平整工程

对对塌陷坑及地裂缝进行回填，根据现场调查，区域1分界线以西为严重塌陷区域，面积14.42公顷，地裂缝及塌陷坑面积占治理区的25%，回填平整深度为0.6m，回填平整工程量为14.42×10000×0.6×25%=21630立方米。区域1分界线以东为轻度塌陷区域，面积23.39公顷，地裂缝及塌陷坑面积占治理区的10%，回填平整深度为0.6m,回填平整工程量为23.39×10000×0.6×10%=14034立方米。区域2分界线以东为严重塌陷区域，面积1.02公顷，地裂缝及塌陷坑面积占治理区面积的50%，回填平整深度为1.0m,回填平整工程量为1.02×10000×1.0×50%=5100立方米；区域分界线以西为轻度塌陷区域，的50%，回填平整深度为1.0m,回填平整工程量为1.02×10000×1.0×50%=5100立方米；区域分界线以西为轻度塌陷区域，=6414立方米。林地消防通道治理面积0.53公顷，地裂缝及塌陷坑面积占治理区的30%，回填平整深度为0.6m，回填平整工程量为0.53×10000×1×30%=1590立方米。地表塌陷区回填工程量总计为48768立方米。

2、种草工程

对治理后的区域种草。草籽首选披碱草，备选紫花苜蓿、沙打旺、柠条。设计种草面积=14.42*25%+23.39*10%+1.02*50%+10.69*10%=7.5公顷，草籽采用散播方式，每公顷散播草籽10公斤,总计散播草籽75公斤。
表5-2 治理工程量统计表

	治理单元
	面积（hm2）
	回填平整（m3)
	种草（hm2）

	地面塌陷区
	50.05
	48768
	7.5


三、矿山地质环境管护工程

对上期复垦为草地、林地的植被应进行人工管护，恢复植被后的管护期内进行植被管护，防止牲畜对恢复的植被造成损害，严格执行禁放牧、禁开荒、禁采石、禁狩猎、禁用火。

1、林地管护

①松土：入冬前浅翻地一次，深度约5-20cm，来年开冻后全面整平。

②修剪、整形

新种植苗木修剪、整形的主要目的是为了促进苗木恢复生长和提高观赏性。修剪以保留自然树形为主，主要修除徒长枝、病虫枝、交叉枝、下垂枝及枯枝烂头，促进其枝叶繁茂。修剪一般在秋季苗木进入休眠期进行，整形则主要在春季苗木萌发前进行。

③施肥、浇水

灌溉时间视天气变化进行控制。如久干无雨，土壤干燥（土壤泛白开裂）浇水灌溉，浇水灌溉宜在早晨或傍晚进行。施肥是促进苗木生长健壮的有效手段，施肥须等植物根系损伤恢复并开始生长后进行，即苗木种植约半年后，一般施用尿素、复合肥等根肥。

④病虫害防治

密切注意观察，一旦出现病虫害症状，立即对症下药，严防病虫害蔓延。

⑤苗木补缺

对死亡苗木进行清除，并在原有位置补栽新的植株；对人为破坏的缺空处也应进行补种，使整体的绿化面貌饱满整齐。

⑥地形整形

对土壤沉降、不整平部分进行整平、加土、及时撒入种植土进行地形修复。

2、草地管护

复垦草地选种的草种为羊草和针茅，其在苗期根系不够发达，遇旱则严重影响生长发育。有条件的地方，在出现干旱现象时应及时灌溉。羊草和针茅在苗期对肥的需求量不多，一般不需要施肥。但当出现明显的缺素症状时，亦应及时追肥。定期对种植的草种进行浇灌、补种，管护两年后可以恢复形成自然植物群落，景观恢复到自然状态。春、秋两季各浇灌、补种两次。

四、矿山地质环境监测工程

为保障边坡在生产期间的安全，对开采形成的采空区进行监测，以分析其表变形趋势，判断采空区地表的稳定性与危险性，做出实时预警预报。

1、监测范围

预测采空区地表可能发生地面塌陷地质灾害，根据矿体产状特点，考虑到采空区地表可能发生塌陷地质灾害，本期继续对预测塌陷区范围对其设置监测点进行监测。

表5-3 塌陷区地质灾害监测点坐标表

	2000国家大地坐标

	编号
	X
	Y
	编号
	X
	Y

	监2101
	4694514
	40449453
	监2111
	4694539
	40449024

	监2102
	4694560
	40449418
	监2112
	4694580
	40449072

	监2103
	4694605
	40449383
	监2113
	4694661
	40449119

	监2104
	4694650
	40449348
	监2114
	4694661
	40449166

	监2105
	4694740
	40449314
	监2115
	4694702
	40449213

	监2106
	4694740
	40449279
	监2116
	4694743
	40449261

	监2107
	4694786
	40449244
	监2117
	4694783
	40449308

	监2108
	4694831
	40449210
	监2118
	4694825
	40449403

	监2109
	4694525
	40449175
	监2119
	4694865
	40449403

	监2110
	4694876
	40448735
	监2120
	4694906
	40449450

	1
	4695900 
	 40449255 
	2
	4695886 
	 40449275 

	3
	4695870 
	 40449294 
	4
	4695855 
	40449314 

	5
	4695840 
	 40449334 
	6
	4695824 
	 40449354 

	7
	4695916 
	 40449235 
	8
	4695932 
	40449215 

	9
	4695947 
	40449195 
	10
	4695962 
	40449176 

	11
	4695978 
	40449156 
	12
	4695882 
	40449238 

	13
	4695863 
	40449222 
	14
	4695844 
	40449205 

	15
	4695920 
	40449271 
	16
	4695939 
	40449288 

	17
	4695958 
	40449304 
	
	
	


2、监测内容

根据预测塌陷区外围取一固定监测点，用以比照监测采空区地表可能发生地面塌陷地质灾害的地表以及地裂缝及地表变形情况。

3、监测方法

地面塌陷地质灾害：首先通过实地调查或人工测量方法，调查地面塌陷发生的地段及规模，圈定发生地面塌陷和地裂缝的范围；其次对形成的塌陷坑和地裂缝，用水准、全站仪、钢卷尺、等方法进行测量。

4、监测频率

正常情况下，每月监测1次；如在汛期、雨季，应加密监测；根据实际情况，对于存在隐患的不稳定地段则应进行连续跟踪监测。

5、技术要求

监测点选用截面为矩形的水泥桩制作，水泥桩高度分为0.5m与1.5m两种，对应截面边长分别为1.5m与2m；水泥桩中心标志可用Φ10mm的钢筋制作。钢筋顶部打磨水平，中心制作有清晰的十字线。每次的观测应做好记录，分析预测地表移动规律，及时进行地面塌陷地质灾害预警。
 6、监测时限

监测时间为2025年1月1日-2025年12月31日。

五、结合绿色矿山建设完善前期矿山地质环境治理
本年度设计完成趋于稳定的塌陷区的治理、2023年度治理工程植被管护以及整个塌陷区监测工程工作。在今后完善前期完成的矿山地质环境治理工程，同时结合绿色矿山建设开展矿山地质环境治理工程。

第六章 经费估算

根据矿山实际，本年度计划投入矿山地质环境治理费用98.07万元。见表6-1。

 表6-1 年度矿山地质环境治理工程投资估算总表

	风水沟煤矿2025年度矿山地质环境治理计划经费估算

	序号
	工程或费用名称
	估算金额
	各项费用占总费用的比例（％）

	
	
	元
	万元
	

	1
	工程施工费
	770003.48
	77
	79

	2
	其他费用
	88657.24
	8.87
	8

	3
	不可预见费
	25759.82
	2.57
	3

	4
	监测管护费
	96250.44
	9.63
	10

	5
	总计
	980670.98
	98.07
	100


表6-2 工程经费概算总表

	风水沟煤矿2025年度矿山地质环境治理计划经费估算

	序号
	单项名称
	预算金额
	各项费用占工程施工费的比例（%）

	
	
	元
	万元
	

	1
	土方工程
	743922.68
	74.39
	97

	2
	石方工程
	0 .00
	0.00
	0.00

	3
	砌体工程
	0.00
	0.00
	0.00

	4
	混凝土工程
	0.00
	0.00
	0.00

	5
	植被工程
	26080.8
	7.87
	3

	6
	辅助工程
	0.00
	0.00
	0.00

	总计
	770003.48
	77
	100.00


表6-3 工程施工费预算表

	风水沟煤矿2025年度矿山地质环境治理计划经费估算

	序号
	定额编号
	项目名称
	单位
	工程量
	综合单价（元）
	合计（万元）

	
	(1)
	（2）
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)

	一
	土方工程
	74.39

	1
	10197
	回填平整
	100m3
	487.68
	1525.432
	74.39

	三
	植被恢复工程
	2.61

	1
	50031
	撒播草籽
	hm2
	7.5
	3477.44
	2.61

	总计
	77.00


表6-4 其它费用表

	风水沟煤矿2025年度矿山地质环境治理计划经费估算
	金额单位：万元

	序号
	费用名称
	计算式
	预算金额
	各项费用占其他费用的比例（%）

	
	(1)
	(2)
	(3)
	(4)

	1
	前期工作费
	
	3.98
	44.88

	(1)
	项目勘测与设计费
	工程施工费×7.5/180
	3.21
	36.19

	(2)
	项目招标代理费
	工程施工费×1%
	0.77
	8.69

	2
	工程监理费
	4+(工程施工费-500）×2%
	1.54
	17.36

	3
	竣工验收费
	
	2.08
	23.45

	(1)
	工程验收费
	工程施工费×1.7%
	1.31
	14.77

	(2)
	项目决算编制与审计费
	工程施工费×1.0%
	0.77
	8.69

	4
	项目管理费
	(工程施工费+前期工作费+工程监理费+竣工验收费)×1.5%
	1.27
	14.31

	
	总计
	
	8.87
	100.00


表6-5 不可预见费预算表

	风水沟煤矿2025年度矿山地质环境治理计划经费估算
	金额单位：万元

	序号
	费用名称
	工程施工费
	其他费用
	小计
	费率（%）
	合计

	
	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)

	1
	不可预见费
	77
	8.87
	85.87
	3.00 
	2.57


表6-6 监测与管护费预算表

	风水沟煤矿2025年度矿山地质环境治理计划经费估算

	项目
	工程施工费（元）
	费率（%）
	监测费

	
	
	
	（元）
	（万元）

	监测
	770003.48
	0.5
	3850.02 
	0.23 

	管护
	770003.48
	12
	92400.42
	6.16

	合计
	96250.44
	9.63


表6-7 人工单价计算表

	甲类工：（二类地区）
	

	序号
	项目
	公式
	单价

	1
	基本工资
	1441×12÷（250-10）
	72.050 

	2
	辅助工资
	8.076 
	8.076 

	(1)
	施工津贴
	3.5×365×0.95÷（250-10）
	5.057 

	(2)
	夜餐津贴
	（3.5+4.5）÷2×0.2
	0.800 

	(3)
	节日加班津贴
	72.05×（3-1）×11÷250×0.35
	2.219 

	3 
	工资附加费
	
	14.023 

	(1)
	职工福利基金
	（72.05+8.076）×14%
	11.218 

	(2)
	工会经费
	（72.05+8.076）×2%
	1.603 

	(3)
	工伤保险费
	（72.05+8.076）×1.5%
	1.202 

	4 
	人工工日预算单价
	基本工资+辅助工资+工资附加费
	94.15 

	乙类工：（二类地区）

	序号
	项目
	公式
	单价

	1
	基本工资
	1100×12÷（250-10）
	55.000 

	2
	辅助工资
	3.82 
	3.816 

	(1)
	施工津贴
	2.0×365×0.95÷（250-10）
	2.890 

	(2)
	夜餐津贴
	（3.5+4.5）÷2×0.05
	0.200 

	(3)
	节日加班津贴
	55×（3-1）×11÷250×0.35
	0.726 

	3 
	工资附加费
	
	10.292 

	(1)
	职工福利基金
	（55+8.076）×14%
	8.234 

	(2)
	工会经费
	（55+8.076）×2%
	1.176 

	(3)
	工伤保险费
	（55+8.076）×1.5%
	0.882 

	4 
	人工工日预算单价
	基本工资+辅助工资+工资附加费
	69.11 


表6-8 定额单价表

	土方平整

	定额编号：
	10225
	
	
	单位：100m3

	工作内容：平整场地、剥离表土

	编号
	名称及规格
	单位
	数量
	单价(元)
	小计(元)

	一
	直接费
	
	
	
	503.30

	(一)
	直接工程费
	
	
	
	482.09

	1
	人工费
	
	
	
	36.29

	
	乙类工
	工日
	0.50
	69.11
	34.56

	
	其他费用
	%
	5.00
	34.56
	1.73

	2
	机械费
	
	
	
	445.80

	
	推土机74kw
	台班
	0.66
	643.29
	424.57

	
	其他费用
	%
	5.00
	424.57
	21.23

	(二)
	措施费
	%
	4.40
	482.09
	21.21

	二
	间接费
	%
	5.00
	503.30
	25.17

	三
	利润
	%
	3.00
	528.47
	15.85

	四
	材料价差
	
	
	
	190.94

	
	柴油
	kg
	36.30
	5.26
	190.94

	五
	税金
	%
	6.00
	735.26
	44.12

	
	合计
	元
	
	
	779.38

	种草

	定额编号：

	工作内容：撒播草籽
	50031
	
	
	单位：hm2

	编号

	一
	名称及规格
	单位
	数量
	单价(元)
	小计(元)

	(一)
	直接费
	
	
	
	1923.81

	1
	直接工程费
	
	
	
	1839.21

	
	人工费
	
	
	
	609.21

	
	乙类工
	工日
	8.60
	69.11
	594.35

	2
	其他费用
	%
	2.50
	594.35
	14.86

	
	材料费
	
	
	
	1230.00

	
	草籽
	kg
	40.00
	30.00
	1200.00

	(二)
	其他费用
	%
	2.50
	1200.00
	30.00

	二
	措施费
	%
	4.60
	1839.21
	84.60

	三
	间接费
	%
	5.00
	1923.81
	96.19

	四
	利润
	%
	3.00
	2020.00
	60.60

	
	材料价差
	
	
	
	1200.00

	五
	草籽
	kg
	40.00
	30.00
	1200.00

	
	税金
	%
	6.00
	3280.60
	196.84

	
	合计
	元
	
	
	3477.44

	土方回填

	定额编号：10197
	单位：100m3

	工作内容：挖装、运输、卸除、空回
	

	序号
	项目名称
	单位
	数量
	单价（元）
	小计（元）

	一
	直接费
	
	
	
	1241.874

	（一）
	直接工程费
	
	
	
	1218.997

	1
	人工费
	
	
	
	120.376

	
	乙类工
	工日
	0.800
	150.47
	120.376

	2
	机械使用费
	
	
	
	1078.252

	
	推土机74KW
	台班
	0.100
	2032.39
	203.239

	
	自卸汽车8t
	台班
	0.77
	1136.38
	875.013

	3
	其他费用
	%
	3.000
	678.98
	20.369

	（二）
	措施费
	%
	3.600
	635.47
	22.877

	二
	间接费
	%
	5.000
	573.56
	28.678

	三
	利润
	%
	3.000
	585.24
	17.557

	四
	材料价差
	
	
	
	206.4

	
	柴油
	kg
	20.000
	10.32
	206.4

	五
	税金
	%
	6.000
	515.36
	30.923

	合计
	
	
	
	1525.432


第七章 保障措施

按照“谁开发，谁保护、谁破坏，谁治理”和“谁损毁，谁复垦”原则，明确本次年度矿山地质环境治理计划书实施的组织机构及职责，具体如下： 
一、建立健全组织机构及管理制度 

建立以矿山主要领导为组长的治理恢复领导小组，由总工程师专门分管治理工作，责任到人。制定严格的管理制度，使领导小组工作能正常开展，不能流于形式。领导小组要把治理恢复工作贯穿到各种生产当中，让全体员工了解矿山地质环境治理和绿色矿山建设的重要性，确保治理效果。 

二、矿山地质环境治理基金制度 

为保证这些治理工作能落到实处，矿山要认真落实矿山地质环境治理基金制度，按有关规定按时缴存基金，认真落实矿山地质环境治理内容，按照当地自然资源主管部门要求按时进行核查和验收。

第八章 结论
1、本年度拟治理区为趋于稳定的地面塌陷区的治理，本年度矿山地质环境治理区面积为50.05hm2。矿山地质环境监测范围为448.14hm2。

2、本年度对拟治理塌陷区进行回填、平整、撒播草籽、监测养护工程等。

3、本年度治理工程拟计划完成回填平整48768m3、种草7.5hm2。

4、本年度矿山地质环境治理费用为98.07万元。

5、矿山要认真落实矿山地质环境治理基金制度，按有关规定按时缴存基金，认真落实矿山地质环境治理内容，按照当地自然资源主管部门要求按时进行核查和验收。



