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第一章 矿山基本情况

表1-1 矿山基本信息表

	矿山企业基本信息

	矿山名称
	内蒙古平庄煤业（集团）有限责任公司老公营子煤矿

	采矿权人
	内蒙古平庄煤业（集团）有限责任公司
	负责人
	迟青君

	采矿许可证号
	C1000002011021120107108
	发证机关
	中华人民共和国国土资源部

	有效期限
	2015年5月8日至2033年12月15日
	发证日期
	2015年5月8日

	矿区地址
	内蒙古赤峰市元宝山区风水沟镇

	经纬度坐标
	 东经119°17′00″-119°24′00″；北纬42°22′00″-42°24′00″

	经济类型
	股份有限公司
	生产规模
	大型

	开采矿种
	煤炭
	采矿方式
	井工

	矿区面积
	5.949km2
	生产现状
	生产

	建矿时间
	2003
	设计生产能力
	120（万吨/年）

	设计服务年限
	38年
	实际生产能力
	180（万吨/年）

	剩余服务年限
	20.5年
	开采深度
	350m至-200m标高

	矿区范围

拐点坐标
	2000国家大地坐标系(3度带)

编号

X

Y

编号

X

Y

1
4691882.84
40446180.78
7
4692722.87
40442694.76
2
4692442.85
40445247.78
8
4693577.87
40443194.77
3
4692597.85
40445312.78
9
4695201.87
40446187.80
4
4693437.87
40443697.77
10
4694457.86
40446766.80
5
4692367.87
40442974.77
11
4693729.86
40446562.79
6
4692264.87
40442687.76
12
4693000.86
40446216.79
标高350m至-200m



	基金提取
	已计提5214.12万元
	基金使用
	39.34万元

	矿山企业联系方式

	联系人
	李伟
	手机号
	13948685151

	通讯地址
	赤峰市元宝山区风水沟镇老公营子煤矿
	邮 编
	024081

	固定电话
	
	E-mail
	13948685151@163.com


第二章 矿山地质环境治理方案的编制与执行情况

一、近期方案编制概况

1、矿山于2012年3月委托内蒙古自治区地质环境监测院编制了《内蒙古平庄煤业（集团）有限责任公司老公营子煤矿矿山地质环境保护与恢复治理方案》。

2、矿山于2014年4月委托内蒙古灵信房地产评估有限责任公司与赤峰冠诚地质勘查有限责任公司编制了《内蒙古自治区赤峰市元宝山区（内蒙古平庄煤业【集团】有限责任公司）老公营子煤矿矿山地质环境分期治理及土地复垦方案（2012年2月—2014年7月）》。 

3、矿山于2017年3月委托内蒙古第十地质矿产勘查开发院编制了《内蒙古平庄煤业（集团）有限责任公司老公营子煤矿矿山地质环境分期治理及土地复垦方案（2014.8.1-2017.7.31）》。

4、矿山于2019年8月委托中国有色金属工业西安勘察设计研究院有限公司编制《内蒙古自治区赤峰市元宝山区（内蒙古平庄能源股份有限公司）老公营子煤矿矿山地质环境治理方案》。
5、2020年内蒙古平庄能源股份有限公司老公营子煤矿编制了《2020年度矿山地质环境治理计划书》。

6、2021年内蒙古平庄能源股份有限公司老公营子煤矿编制了《2021年度矿山地质环境治理计划书》。

7、2022年内蒙古平庄煤业（集团）有限责任公司老公营子煤矿编制了《2022年度矿山地质环境治理计划书》。

8、2023年内蒙古平庄煤业（集团）有限责任公司老公营子煤矿编制了《2023年度矿山地质环境治理计划书》。

 9、2024年内蒙古平庄煤业（集团）有限责任公司老公营子煤矿编制了《2024年度矿山地质环境治理计划书》。
二、治理方案规划的治理工程内容

1、《内蒙古平庄煤业（集团）有限责任公司老公营子煤矿矿山地质环境保护与恢复治理方案》治理内容：

近期（2012年2月至2017年1月）治理工程设计为①对地面塌陷区进行围封，设置警示牌；②对基本稳定了的塌陷幅度较大的区域、地表裂缝用矸石进行回填、平整、覆土恢复为耕地；③对塌陷幅度较小地区进行平整复垦。具体治理措施及工程量见下表2-1。

表2-1近期恢复治理工程量表

	重点防治区（A区）保护及治理工程经费

	工程项目
	单位
	工程量

	地下采

空塌陷区防治亚区

(A1)
	警示牌
	块
	152

	
	混凝土柱
	m3
	56.09

	
	购买安装铁丝
	kg
	3712.73

	
	表土清理
	m3
	352740

	
	回填工程
	m3
	1175800

	
	覆土
	m3
	352740

	
	平整工程
	m2
	1175800

	
	填充地表裂缝
	m3
	13180.24

	
	排水沟挖方
	m3
	15760.16

	
	排水沟浆砌石
	m3
	7577

	次重点防治区（B区）保护及治理工程经费

	矿区道路防治亚区
	种植杨树
	株
	1013

	
	树坑挖方
	m3
	218.81


2、《内蒙古自治区赤峰市元宝山区（内蒙古平庄煤业【集团】有限责任公司）老公营子煤矿矿山地质环境分期治理及土地复垦方案（2012年2月—2014年7月）》治理内容：

主要治理工程为复垦区土地翻耕整平；未稳定塌陷区、预测塌陷区设置警示牌。具体治理措施及工程量见下表。

表2-2分期治理（一期）工程量汇总表

	治理及复垦单元
	本期矿山地质环境治理及土地复垦工程

	
	面积（hm2）
	土地翻耕整平（hm2）
	警示牌（个）

	地面塌陷复垦区
	47.74
	47.74
	—

	未稳定地面塌陷区
	126.26
	—
	4

	预测地面塌陷区
	57.00
	—
	4

	合计
	231.00
	47.74
	8


3、《内蒙古平庄煤业（集团）有限责任公司老公营子煤矿矿山地质环境分期治理及土地复垦方案（2014.8.1-2017.7.31）》治理内容：

主要治理工程为地表裂缝密集区域进行土地平整、继续对预测地面塌陷区进行地面变形监测、继续对矿区附近地下水动态进行监测。具体治理措施及工程量见下表。

表2-3 分期治理（二期）工程量汇总表

	治理及复垦单元
	本期矿山地质环境治理及土地复垦工程

	
	面积（hm2）
	土地整平（m3）

	地表裂缝密集区域
	18.56
	55680


4、《内蒙古自治区赤峰市元宝山区（内蒙古平庄能源股份有限公司）老公营子煤矿矿山地质环境治理方案》治理内容如下：

近期（2020年1月至2024年12月）对应治理近期矿山地质环境影响破坏的单元进行治理，治理任务主要为对预测地面塌陷区进行治理；对矿山地质环境采取监测措施；对复垦区域进行管护；对前期治理工程进行完善。

5、《内蒙古平庄能源股份有限公司老公营子煤矿2020年度矿山地质环境治理计划书》治理内容如下：

治理工程为对北侧地表裂缝进行平整，对北侧地表裂缝区域影响上安公路沉陷区域进行充填；对北侧地裂开裂的房屋进行拆除；对地面塌陷区进行监测。

6、《内蒙古平庄能源股份有限公司老公营子煤矿2021年度矿山地质环境治理计划书》治理内容如下：治理现状采空区出现的塌陷区域通过就地挖土平整，填补裂缝，填土夯实。

表2-4 2021年度塌陷区治理工程量统计表

	治理单元
	面积（hm2）
	治理措施

	
	
	土方平整（m3）
	夯实（m2）

	地面塌陷区
	12.43 
	49720
	62150


7、《内蒙古平庄煤业（集团）有限责任公司老公营子煤矿2022年度矿山地质环境治理计划书》治理内容如下：治理现状采空区出现的塌陷区域通过就地挖土平整，填补裂缝，填土夯实。

表2-5 2022年度塌陷区治理工程量统计表
	治理单元
	面积（hm2）
	治理措施

	
	
	土方平整（m3）
	夯实（m2）

	地面塌陷区
	13.00
	39000
	52000


8、《内蒙古平庄煤业（集团）有限责任公司老公营子煤矿2023年度矿山地质环境治理计划书》治理内容如下：治理现状采空区出现的塌陷区域通过就地挖土平整，填补裂缝，填土夯实。

表2-6 2023年治理工程量统计表

	治理单元
	面积（hm2）
	治理措施

	
	
	土方平整（m3）
	夯实（m2）

	地面塌陷区
	13.88
	41640
	55520


《内蒙古平庄煤业（集团）有限责任公司老公营子煤矿2024年度矿山地质环境治理计划书》治理内容如下：治理现状采空区出现的塌陷区域通过就地挖土平整，填补裂缝，种草。

表2-7   2024年治理工程量统计表

	治理单元
	面积（hm2）
	治理措施

	地面塌陷区
	8.7
	土方平整（m3）
	覆土（m3）
	种草（hm2）

	
	
	13800
	19400
	8.7


三、矿山地质环境治理方案执行情况

1、矿山依据《内蒙古平庄煤业（集团）有限责任公司老公营子煤矿矿山地质环境保护与恢复治理方案》近期治理内容开展矿山地质环境治理，完成了进行了塌陷区回填、覆土，矿区地下水水位监测和矿区绿化等全部工作。

2、矿山依据《内蒙古自治区赤峰市元宝山区（内蒙古平庄煤业【集团】有限责任公司）老公营子煤矿矿山地质环境分期治理及土地复垦方案（2012年2月—2014年7月）》开展矿山地质环境治理。并于2015年9月24日通过赤峰市国土资源局验收（验收意见书编号15004）。验收专家组认为矿山完成地面塌陷区翻耕整平0.04774km2，布设塌陷区警示牌8个，监测点10个，监测点正常监测（人工定时监测），基本完成了分期治理方案设计的工程内容，治理工程量基本符合设计要求。

3、矿山依据《内蒙古平庄煤业（集团）有限责任公司老公营子煤矿矿山地质环境分期治理及土地复垦方案（2014.8.1-2017.7.31）》开展矿山地质治理工程，未进行验收。

4、矿山依据《内蒙古平庄能源股份有限公司老公营子煤矿2020年度矿山地质环境治理计划书》开展治理内容，2020年4月24日，赤峰市自然资源局组织有关专家组成核查组对“内蒙古平庄能源股份有限公司老公营子煤矿《2020年度矿山地质环境治理计划书》”执行情况进行现场核查，现场核查，已完成对北侧地表裂缝区域的平整，已恢复耕地标准。已完成对北侧地表裂缝区域影响上安公路充填工程，目前上安公路已恢复通车。北侧地表裂缝区域开裂的房屋山已进行了补偿，法院已判决，但未完成房屋拆除搬迁工作。根据矿山提供的资料，地面陷监测工作正常进行。专家组认为，老公营子煤矿《2020年度矿山地质环境治理计划书》编制内容合规；矿山完成的治理工程量与治理工程效果基本符合年度治理计划书的要求。矿山后期应继续实施补充方案设计的治理工程內容；继续做好治理单元的管护工作；继续按照要求实施地面塌陷监测工作。

5、矿山依据《内蒙古平庄能源股份有限公司老公营子煤矿2021年度矿山地质环境治理计划书》我矿开展治理内容，2021年度完成治理12.43hm2的耕地恢复，完成治理后移交当地村民进行耕种，投入治理费用87.70万元。

6、矿山依据《内蒙古平庄煤业（集团）有限责任公司老公营子煤矿2022年度矿山地质环境治理计划书》开展治理，2022年度完成地面塌陷治理平整工程量39000m3，夯实52000m2。对矿区进行地质环境监测和植被管护等，治理费用为77.95万元。

7、矿山依据《内蒙古平庄煤业（集团）有限责任公司老公营子煤矿2023年度矿山地质环境治理计划书》开展治理，2023年度完成地面塌陷区平整和夯实面积为13.88hm2。平整工程量41640m3，夯实55520m2矿山地质环境监测范围为594.90hm2。矿山地质环境治理费用为84.37万元。
    8、矿山依据《2024年度矿山地质环境治理计划书》开展治理，2024年度完成地面塌陷区平整和夯实面积为8.70hm2。平整工程量13800m3，夯实19400m2，种草面积8.7公顷，矿山地质环境监测范围为594.90hm2。矿山地质环境治理费用为57.93万元。
第三章 本年度矿山生产计划

矿山2025年全矿计划回采2个工作面，计划动用为6-4煤层、6煤层，主要开采工作面见表。

表3-1 老公营子煤矿2025年采、掘计划表

	年度
	工作面地点
	采煤方法
	落煤方式
	工作天数
	起止日期
	走向长(m)
	面长(m)
	煤量总产（万吨）

	2025 
	Ⅲ06-4(4)工作面
	垮
	综放
	138
	2025.1.1-2025.3.9
	114
	165 
	28.8 

	
	Ⅲ06(6)1工作面
	垮
	综放
	228
	2025.3.10-2025.12.31
	614
	191
	146.2 
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图3-1   2025年开采计划进度图

第四章 矿山地质环境问题

一、矿山地质环境问题现状

根据现场调查，现状破坏矿山地质环境的单元主要为工业广场和采空区等损毁土地，共损毁土地面积295.45hm2。对矿山地质环境问题分别论述如下：

1、地质灾害现状

老公营子煤矿于2007年-2019年开采3-1、3、4、5-1、5-3、5煤层，

在矿区中部形成了2个地面投影面积分别为161.75hm2（采空区1）、36.19hm2（采空区2）的采空区（总面积197.94hm2）。2020-2021年开采5、6-1、6-2、6等煤层，在矿区西侧和东南形成了采空区，新增采空区面积为70.65hm2。
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图4-1 已治理验收区
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照片4-2 现状存在的地裂缝

在采空区内均不同程度的引发了地面塌陷（沉陷）、地表裂缝地质灾害。采空区之上地面呈现不同程度变形。依据对上安公路地面变形监测结果，地面塌陷幅度一般在30cm左右，最大塌陷幅度约为130cm；现状在采空区出现多处裂缝，裂缝长3-25m，宽10-20cm，裂缝两壁落差30-50cm。地面塌陷（沉陷）、地表裂缝地质灾害发育程度较轻至中等，规模为小-中型。老公营子煤矿现状采空区引发了地面塌陷（沉陷），危害对象主要为上安公路、耕地、林地，以及及过往行人、车辆等。现状对矿区内道路、耕地、林地造成不同程度的损毁，威胁人数小于100人，造成的直接经济损失小于500万元，其危害程度中等，危险性中等。现状地质灾害较发育。近几年矿山对上安公路、耕地、林地地面塌陷（沉陷）、地表裂缝随时进行了治理，已恢复上安公路的正常使用及耕地、林地的功能。其他区域位于采空区影响范围外该区地形平缓，地面活动主要是耕作和绿化，以及往来人畜和车辆，现状条件下，崩塌、滑坡、泥石流、地面塌陷、地面沉降、地裂缝等地质灾害不发育。地质灾害危险性小。
2、含水层破坏现状

矿区内主要含水层为第四系松散岩类孔隙含水层，其次为白垩系碎屑岩类孔隙裂隙含水层。矿山开采未抽取第四系松散岩类孔隙水，因此对第四系松散岩类孔隙含水层直接影响较小，矿区开采后的煤层导水裂隙带最大高度为52.65m、地表裂缝最大深度25m，而整个井田的上覆岩层厚度在110-324m左右，第四系厚度61-75m，且导水裂隙带上方至浅部含水层之间有多个隔水层存在，矿井开采过程中要留设第四系含水层防水煤岩柱，因此开采3-1煤时导水裂隙带一般不会波及第四系松散岩类含水层。4煤组、5煤组和其他煤组开采的导水裂隙没有超过3-1煤的导水裂隙，很难和第四系水发生水力联系。煤层开采对浅部含水层的影响轻微。煤层开采冒落带和导水裂隙带对碎屑岩类裂隙-孔隙承压水含水层结构造成一定程度的破坏，矿坑排水主要来自该含水层内，矿区内碎屑岩类裂隙-孔隙承压水含水层富水性差，水量微弱。本矿开采过程中仅对采区内渗出的积水外排，排水量较小，经调查矿山目前开采未造成区域地下水位下降，所以矿山开采对碎屑岩类裂隙-孔隙承压水含水层影响较轻。 矿山采用一段排水，在采场底部设水泵房及水仓，工作面涌水经截水沟汇入水仓，由水泵排出地表。矿床开采不产生有毒、有害物质，坑内外排的地下水仅含固体颗粒物，水质与当地农业生产抽取的地下水基本一致，主要污染物为悬浮物，浓度＜150mg／L。该矿山开采对该区域水资源影响较轻。总之现状评估，地下开采对地下含水层影响程度较轻。

3、对地形地貌景观影响

1）矿区中部现状采空区

老公营子煤矿开采在中部形成的采空区总面积197.94hm2。在采空区内均不同程度的引发了地面塌陷（沉陷）、地表裂缝地质灾害。现状矿山对上安公路、耕地、林地地面塌陷（沉陷）、地表裂缝随时进行了治理，已恢复上安公路的正常使用及耕地、林地的功能。塌陷区内局部地段缓慢下沉，对地面形态产生一定影响，其幅度和范围较小。现状评估矿区中部现状采空区范围对原生的地形地貌景观影响和破坏程度小。

2）工业广场

占地面积26.86hm2。工业广场的建设按照绿色矿业标准建设，各功能区分割明确，排矸场地和黄泥灌浆取土场地，位于工业场地西北侧。场区中部为主井生产系统和副井辅助生产区域。场区东北侧靠近上安公路段，布置有行政福利区，主要包括办公楼、食堂、夜班职工休息室及车库等。场区西南侧为铁路装车站场，主要担负本矿煤炭的外运及大宗材料的运输，设有铁路站台和龙门吊车并设有装卸作业场地，以便货物装卸周转。各场地其间连接道路、场地均已硬化，道路两侧、场地外围种植景观树，作为隔离、绿化带，房前屋后空地植树、种草，辅以花卉，使得工业广场清洁优美，对周围环境也起到了美化作用。现状矸石山占地面积约1.17hm2，矸石排放有序，高度不大，且随时被运往热电厂、建材厂及塌陷回填使用。

现状评估工业广场对原生的地形地貌景观影响和破坏程度小。
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照片4-3 工业广场
4、土地资源影响现状

1）矿区中部现状采空区

老公营子煤矿开采在中部形成的采空区总面积268.59hm2。塌陷区内局部地段缓慢下沉，对地面形态产生一定影响，损毁土地总面积268.59hm2，其中耕地80.41hm2（＞2hm2）、林地111.31hm2（＞4hm2）。

现状评估矿区中部和西部现状采空区对土地资源的影响和损毁严重。

2）工业广场

工业广场，其占地面积26.86hm2，占用土地类型为采矿用地，面积较大。不占用、破坏耕地、林地、荒地和其他未开发利用土地。

现状评估工业广场对土地资源的影响和破坏较严重。

表4-1 矿山地质环境现状说明表

	单元名称
	面积hm2
	现状矿山地质环境问题

	
	
	地质灾害
	含水层影响
	地形地貌景观影响
	土地资源影响

	现状采空区
	268.59
	较严重
	较轻
	较轻
	严重

	工业广场地
	26.86
	不发育
	-
	较轻
	较严重

	合计
	295.45
	-
	-
	-
	-


二、矿山地质环境问题预测

根据矿山提供的采掘计划，2025年1月1日-2025年12 月 31 日期间继续进行生产，计划回采2个工作面，计划动用为6-4煤层、6煤层，开采Ⅲ06-4(4)工作面、Ⅲ06(6)1工作面。矿山开采各阶段主要的地质环境问题主要是地下采空区引发的地面塌陷、沉陷及伴生的地表裂缝。预测范围在现状存在的采空区内。

第五章 矿山地质环境防治工程

一、矿山地质环境治理区的确定

1、治理区的确定原则与依据：

1）根据矿山地质环境影响及土地利用现状调查和预测结果，确定本期治理区域、治理内容和治理工程量。

2）治理区的确定要与矿业生产相协调，要依据矿产资源开发利用说明书所确定的采矿活动进度，合理确定治理区；矿业生产中，要兼顾治理区矿山地质环境治理工程的实施，为矿山地质环境的恢复治理提供条件。

3）按照边开采边治理的原则，对于本期能够治理及土地复垦的区域进行矿山地质环境治理及土地复垦。

4）坚持在保护中开发，在开发中保护的原则，对于矿山建设，按照相应的设计规范进行作业，在施工中不随意破坏土地，维护周围地形地貌景观，建设绿色矿山。特别在矿区地质环境治理结合完善和改进矿区环境，提高资源综合利用、节能减排前提下开展治理，特别减少矸石升井，综合利用矸石。

5）治理区域现状存在的地面塌陷地质灾害区域到目前未进行治理过的区域。
2、治理区的确定：

矿山于2019年8月委托中国有色金属工业西安勘察设计研究院有限公司编制《内蒙古自治区赤峰市元宝山区（内蒙古平庄能源股份有限公司）老公营子煤矿矿山地质环境治理方案》，适用期限为2019年12月-2024年12月，现已到期。随着采矿生产的进行，地面塌陷的治理工作刻不容缓，为了有效和按时完成2025年度矿山地质环境治理工作，结合矿山生产对地质环境影响现状和前期治理方案中的中-远期工作安排，确定2025年度治理区为现状存在的地面塌陷区的严重区域，治理面积为5.29hm2。矿山地质环境监测范围为594.90hm2。
 表5-1     矿山地质环境治理区拐点坐标
	2025年度矿山地质环境治理区拐点坐标

（2000国家大地坐标系）

	编号
	X
	Y

	1
	4693806.473
	445190.664

	2
	4693827.173
	446021.464

	3
	4693786.373
	446050.164

	4
	4693761.673
	445404.964

	5
	4693688.073
	445401.364

	6
	4693686.205
	445328.130

	7
	4693703.308
	445328.626

	8
	4693696.286
	445196.726


图5-1   2025年度治理区域影像图[image: image6.png]



二、矿山地质环境治理工程

1、因塌陷区范围内为耕地，现状耕地继续耕作中。为了有效的恢复耕地，对现状地面地裂缝进行平整，因地裂缝宽度不大，进行平整和覆土。地裂缝宽度0.1-0.2m，为了恢复损毁区域，对其出现地裂缝区域进行就地挖土平整及覆土。塌陷区治理范围面积为5.29hm2。平整工程量为24500m³，平整后场地全部满足耕作条件，坡度不大于5°。对塌陷区治理范围面积5.29公顷内的塌陷坑及地裂缝平整后进行覆土，根据现场实测核实，覆土工程量为19800m³。
表5-2 治理工程量统计表
	治理单元
	面积（hm2）
	治理措施

	地面塌陷区
	5.29
	土方平整（m3）
	覆土（m3）

	
	
	24500
	19800


三、矿山地质环境管护工程

结合绿色矿山建设，对矿区绿化区域进行管护，复垦为草地、林地的植被应进行人工管护，恢复植被后的管护期内进行植被管护，防止牲畜对恢复的植被造成损害，严格执行禁放牧、禁开荒、禁采石、禁狩猎、禁用火。

1、林地管护

1）松土：入冬前浅翻地一次，深度约5-20cm，来年开冻后全面整平。

2）修剪、整形

新种植苗木修剪、整形的主要目的是为了促进苗木恢复生长和提高观赏性。修剪以保留自然树形为主，主要修除徒长枝、病虫枝、交叉枝、下垂枝及枯枝烂头，促进其枝叶繁茂。修剪一般在秋季苗木进入休眠期进行，整形则主要在春季苗木萌发前进行。

3）施肥、浇水

灌溉时间视天气变化进行控制。如久干无雨，土壤干燥（土壤泛白开裂）浇水灌溉，浇水灌溉宜在早晨或傍晚进行。施肥是促进苗木生长健壮的有效手段，施肥须等植物根系损伤恢复并开始生长后进行，即苗木种植约半年后，一般施用尿素、复合肥等根肥。

4）病虫害防治

密切注意观察，一旦出现病虫害症状，立即对症下药，严防病虫害蔓延。

5）苗木补缺

对死亡苗木进行清除，并在原有位置补栽新的植株；对人为破坏的缺空处也应进行补种，使整体的绿化面貌饱满整齐。

6）地形整形

对土壤沉降、不整平部分进行整平、加土、及时撒入种植土进行地形修复。

2、草地管护

复垦草地选种的草种为绿化用草，其在苗期根系不够发达，遇旱则严重影响生长发育。有条件的地方，在出现干旱现象时应及时灌溉。但当出现明显的缺素症状时，亦应及时追肥。定期对种植的草种进行浇灌、补种。春、秋两季各浇灌、补种两次。

四、矿山地质环境监测工程

1、地面塌陷地质灾害监测

为保障边坡在生产期间的安全，对开采形成的采空区进行监测，以分析其表变形趋势，判断采空区地表的稳定性与危险性，做出实时预警预报。

1）监测范围

预测采空区地表可能发生地面塌陷地质灾害，根据矿体产状特点，考虑到采空区地表可能发生塌陷地质灾害，本期继续对预测地面塌陷区设置监测点进行监测。塌陷地质灾害监测点坐标见表5-3。
表5-3 塌陷区地质灾害监测点坐标表

	位置
	点号
	2000国家大地坐标系
	点号
	2000国家大地坐标系

	
	
	X
	Y
	
	X
	Y

	预测地面塌陷区范围
	1
	4694041.98
	40444826.65
	12
	4693070.59
	40444824.32

	
	2
	4693772.50
	40445260.92
	13
	4693259.82
	40444488.88

	
	3
	4693489.29
	40445667.71
	14
	4693681.27
	40444708.20

	
	4
	4693207.79
	40445696.89
	15
	4693461.94
	40445065.15

	
	5
	4693001.82
	40445908.02
	16
	4693191.01
	40445490.90

	
	6
	4692864.50
	40446112.27
	17
	4692816.86
	40445688.72

	
	7
	4692568.76
	40446103.92
	18
	4692438.42
	40445804.84

	
	8
	4692081.47
	40445912.35
	19
	4694437.94
	40445233.85

	
	9
	4692275.00
	40445607.01
	20
	4694350.19
	40445588.29

	
	10
	4692451.32
	40445323.18
	21
	4693952.44
	40445829.90

	
	11
	4692846.97
	40445159.76
	
	
	


2）监测内容

根据预测塌陷区外围取一固定监测点，用以比照监测采空区地表可能发生地面塌陷地质灾害的地表以及地表裂缝及地表变形情况。

3）监测方法

地面塌陷地质灾害：首先通过实地调查或人工测量方法，调查地面塌陷发生的地段及规模，圈定发生地面塌陷和地表裂缝的范围；其次对形成的塌陷坑和地表裂缝，用水准、全站仪、钢卷尺、等方法进行测量。

4）监测频率

正常情况下，每月监测1次；如在汛期、雨季，应加密监测；根据实际情况，对于存在隐患的不稳定地段则应进行连续跟踪监测。

5）技术要求

监测点选用截面为圆柱体的水泥桩制作，监测桩长1m，直径0.15m，中间加金属圆点1cm制作。钢筋顶部打磨水平，中心制作有清晰的十字线。每次的观测应做好记录，分析预测地表移动规律，及时进行地面塌陷地质灾害预警。

6）监测时限

监测时间为2025年1月1日-2025年12月31日。

含水层监测

1）监测点的布设

监测点布设在地上2个钻孔监测点，观测地下水水位和水温。

表5-4 含水层监测点位坐标表（2000国家大地坐标系）

	点位编号
	X
	Y

	1
	4693459.858
	40445728.416

	2
	4694150.915
	40445166.78


2）监测项目

监测含水层水质变化和水温变化。

3）监测方法

安装水温动态监测系统，对地下水水质进行监测，观测其水文变化情况；

4）监测频率

水位和水温变化按月记录。

5）监测技术要求

每次监测都要做好观测笔记，记录观测时间、地点以及地下水温度等，并对引发的变化与矿山开采活动进行分析。

6）监测时间

自2025年1月1日—2025年12月31日。

五、结合绿色矿山建设完善前期矿山地质环境治理
本年度设计完成塌陷区的治理工作。完善前期已治理的矿山地质环境治理工程，同时结合绿色矿山建设开展矿山地质环境治理工程。
第六章 经费估算

根据矿山实际，2025年度计划投入矿山地质环境治理费用62.92万元，见表6-1。

 表6-1 年度矿山地质环境治理工程投资估算总表

	老公营子煤矿2025年度矿山地质环境治理计划经费估算

	序号
	工程或费用名称
	估算金额
	各项费用占总费用的比例（％）

	
	
	元
	万元
	

	1
	工程施工费
	510891.47
	51.09
	81.00

	2
	其他费用
	58819.49
	5.42
	9.00

	3
	不可预见费
	17091.33
	1.71
	3.00

	4
	监测管护费
	42403.99
	4.24
	7.00

	5
	总计
	629206.28
	62.92
	100


 表6-2 工程经费概算总表

	老公营子煤矿2025年度矿山地质环境治理计划经费估算

	序号
	单项名称
	预算金额
	各项费用占工程施工费的比例（%）

	
	
	元
	万元
	

	1
	土方工程
	510891.47
	51.09
	100

	2
	石方工程
	0.00
	0.00
	0.00

	3
	砌体工程
	0.00
	0.00
	0.00

	4
	混凝土工程
	0.00
	0.00
	0.00

	5
	植被工程
	0.00
	0.00
	0.00

	6
	辅助工程
	0.00
	0.00
	0.00

	总计
	510891.47
	51.09
	100


表6-3 工程施工费预算表

	老公营子煤矿2025年度矿山地质环境治理计划经费估算

	序号
	定额编号
	项目名称
	单位
	工程量
	综合单价（元）
	合计（万元）

	
	(1)
	（2）
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)

	一
	土方工程
	51.09

	1
	10221
	土方平整
	100m3
	245.00
	592.26
	14.51

	2
	10197
	覆土
	100m3
	198.00
	1847.413
	36.58


表6-4 其它费用表

	老公营子煤矿2025年度矿山地质环境治理计划经费估算
	金额单位：万元

	序号
	费用名称
	计算式
	预算金额
	各项费用占其他费用的比例（%）

	
	(1)
	(2)
	(3)
	(4)

	1
	前期工作费
	
	2.64
	45.05%

	(1)
	项目勘测与设计费
	工程施工费×7.5/180
	2.13
	36.34%

	(2)
	项目招标代理费
	工程施工费×1%
	0.51
	8.70%

	2
	工程监理费
	4+(工程施工费-500）×2%
	1.02
	17.41%

	3
	竣工验收费
	
	1.41
	24.06%

	(1)
	工程验收费
	工程施工费×1.7%
	0.9
	15.36%

	(2)
	项目决算编制与审计费
	工程施工费×1.0%
	0.51
	8.70%

	4
	项目管理费
	(工程施工费+前期工作费+工程监理费+竣工验收费)×1.5%
	0.84
	14.33%

	
	总计
	
	5.88
	100


表6-5 不可预见费预算表
	老公营子煤矿2025年度矿山地质环境治理计划经费估算
	金额单位：万元

	序号
	费用名称
	工程施工费
	其他费用
	小计
	费率（%）
	合计

	
	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)

	1
	不可预见费
	51.09
	5.88
	56.97
	3
	1.71


表6-6 监测与管护费预算表

	老公营子煤矿2025年度矿山地质环境治理计划经费估算

	项目
	工程施工费（元）
	费率（%）
	监测费

	
	
	
	（元）
	（万元）

	监测
	510891.47
	0.3
	1532.67
	0.15

	管护
	
	8
	40871.32
	4.09

	合计
	42403.99
	4.24


表6-7 人工单价计算表

	甲类工：（二类地区）
	

	序号
	项目
	公式
	单价

	1
	基本工资
	1441×12÷（250-10）
	72.050 

	2
	辅助工资
	8.076 
	8.076 

	(1)
	施工津贴
	3.5×365×0.95÷（250-10）
	5.057 

	(2)
	夜餐津贴
	（3.5+4.5）÷2×0.2
	0.800 

	(3)
	节日加班津贴
	72.05×（3-1）×11÷250×0.35
	2.219 

	3 
	工资附加费
	
	14.023 

	(1)
	职工福利基金
	（72.05+8.076）×14%
	11.218 

	(2)
	工会经费
	（72.05+8.076）×2%
	1.603 

	(3)
	工伤保险费
	（72.05+8.076）×1.5%
	1.202 

	4 
	人工工日预算单价
	基本工资+辅助工资+工资附加费
	94.15 

	乙类工：（二类地区）

	序号
	项目
	公式
	单价

	1
	基本工资
	1100×12÷（250-10）
	55.000 

	2
	辅助工资
	3.82 
	3.816 

	(1)
	施工津贴
	2.0×365×0.95÷（250-10）
	2.890 

	(2)
	夜餐津贴
	（3.5+4.5）÷2×0.05
	0.200 

	(3)
	节日加班津贴
	55×（3-1）×11÷250×0.35
	0.726 

	3 
	工资附加费
	
	10.292 

	(1)
	职工福利基金
	（55+8.076）×14%
	8.234 

	(2)
	工会经费
	（55+8.076）×2%
	1.176 

	(3)
	工伤保险费
	（55+8.076）×1.5%
	0.882 

	4 
	人工工日预算单价
	基本工资+辅助工资+工资附加费
	69.11 


表6-8 定额单价表

	土方平整

	定额编号：
	10224
	
	
	单位：100m3

	工作内容：平整场地、剥离表土

	编号
	名称及规格
	单位
	数量
	单价(元)
	小计(元)

	一
	直接费
	
	
	
	382.89

	(一)
	直接工程费
	
	
	
	366.75

	1
	人工费
	
	
	
	29.02

	
	乙类工
	工日
	0.40
	69.11
	27.64

	
	其他费用
	%
	5.00
	27.64
	1.38

	2
	机械费
	
	
	
	337.73

	
	推土机74kw
	台班
	0.50
	643.29
	321.65

	
	其他费用
	%
	5.00
	321.65
	16.08

	(二)
	措施费
	%
	4.40
	366.75
	16.14

	二
	间接费
	%
	5.00
	382.89
	19.14

	三
	利润
	%
	3.00
	402.03
	12.06

	四
	材料价差
	
	
	
	144.65

	
	柴油
	kg
	27.50
	5.26
	144.65

	五
	税金
	%
	6.00
	558.74
	33.52

	
	合计
	元
	
	
	592.26

	种草

	定额编号：

	工作内容：撒播草籽
	50031
	
	
	单位：hm2

	编号

	一
	名称及规格
	单位
	数量
	单价(元)
	小计(元)

	(一)
	直接费
	
	
	
	1923.81

	1
	直接工程费
	
	
	
	1839.21

	
	人工费
	
	
	
	609.21

	
	乙类工
	工日
	8.60
	69.11
	594.35

	2
	其他费用
	%
	2.50
	594.35
	14.86

	
	材料费
	
	
	
	1230.00

	
	草籽
	kg
	40.00
	30.00
	1200.00

	(二)
	其他费用
	%
	2.50
	1200.00
	30.00

	二
	措施费
	%
	4.60
	1839.21
	84.60

	三
	间接费
	%
	5.00
	1923.81
	96.19

	四
	利润
	%
	3.00
	2020.00
	60.60

	
	材料价差
	
	
	
	1200.00

	五
	草籽
	kg
	40.00
	30.00
	1200.00

	
	税金
	%
	6.00
	3280.60
	196.84

	
	合计
	元
	
	
	3477.44

	覆土

	定额编号：10197
	单位：100m3

	工作内容：挖装、运输、卸除、空回
	

	序号
	项目名称
	单位
	数量
	单价（元）
	小计（元）

	一
	直接费
	
	
	
	1310.441 

	（一）
	直接工程费
	
	
	
	1264.904 

	1
	人工费
	
	
	
	76.021 

	
	
	
	
	
	

	
	乙类工
	工日
	1.100 
	69.110 
	76.021 

	2
	机械使用费
	
	
	
	1152.041 

	
	装载机2m3
	台班
	0.680 
	670.095 
	455.665 

	
	推土机74KW
	台班
	0.150 
	735.121 
	110.268 

	
	自卸汽车8t
	台班
	0.77
	761.180 
	586.109 

	3
	其他费用
	%
	3.000 
	1228.062 
	36.842 

	（二）
	措施费
	%
	3.600 
	1264.904 
	45.537 

	二
	间接费
	%
	5.000 
	1310.441 
	65.522 

	三
	利润
	%
	3.000 
	1375.963 
	41.279 

	四
	材料价差
	
	
	
	325.600 

	
	柴油
	kg
	80.000 
	4.070 
	325.600 

	五
	税金
	%
	6.000 
	1742.842 
	104.571 

	合计
	
	
	
	1847.413 


第七章 保障措施

按照“谁开发，谁保护、谁破坏，谁治理”和“谁损毁，谁复垦”原则，明确本次年度矿山地质环境治理计划书实施的组织机构及职责，具体如下： 
一、建立健全组织机构及管理制度 

建立以矿山主要领导为组长的治理恢复领导小组，由总工程师专门分管治理工作，责任到人。制定严格的管理制度，使领导小组工作能正常开展，不能流于形式。领导小组要把治理恢复工作贯穿到各种生产当中，让全体员工了解矿山地质环境治理和绿色矿山建设的重要性，确保治理效果。 

二、矿山地质环境治理基金制度 

为保证这些治理工作能落到实处，矿山要认真落实矿山地质环境治理基金制度，按有关规定按时缴存基金，认真落实矿山地质环境治理内容，按照当地自然资源主管部门要求按时进行核查和验收。
第八章 结论

1、本年度拟治理区为现状采空区出现的塌陷区域，面积为5.29hm2。矿山地质环境监测范围为594.90hm2。

2、本年度拟对地面塌陷区进行平整、覆土。对矿区进行地质环境监测和植被管护等。

3、本年度拟计划完成平整工程量24500m3，覆土工程量19800m3。
4、本年度矿山地质环境治理费用为62.92万元。

5、矿山要认真落实矿山地质环境治理基金制度，按有关规定按时缴存基金，认真落实矿山地质环境治理内容，按照当地自然资源主管部门要求按时进行核查和验收。

6、本年度设计将围绕绿色矿山建设和矿山地质环境治理与土地复垦方案展开。  
