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第一章 矿山基本情况

表1-1 矿山基本信息表

	矿山企业基本信息

	矿山名称
	内蒙古平庄煤业（集团）有限责任公司西露天煤矿

	采矿权人
	内蒙古平庄煤业（集团）有限责任公司
	主要负责人
	于海涛

	采矿许可证号
	C1000002011121140121005
	发证机关
	内蒙古自治区自然资源厅

	有效期限
	2024年1月31日至2028年7月31日
	发证日期
	2020年10月30日

	矿区地址
	内蒙古赤峰市元宝山区平庄镇

	经纬度坐标
	东经：119°12′39.37″-119°13′42.94″；北纬 ：42°00′01.87″-42°01′47.33″。

	经济类型
	其他有限责任公司分公司
	生产规模
	大型

	开采矿种
	煤
	采矿方式
	地下开采

	矿区面积
	3.4892km2
	生产现状
	生产

	首次发证时间
	1958年
	设计生产能力
	120万吨/年

	设计服务年限
	56年
	实际生产能力
	120万吨/年

	剩余服务年限
	11年
	开采深度
	577m至260m标高

	矿区范围

拐点坐标
	2000国家大地坐标系

点号

X

Y

点号

X

Y

1

4652493.5200 
40436187.8600 
16
4652600.0808 
40434823.8014 
2

4653958.5600 
40436222.8700 
17
4652549.5052 
40434758.7167 
3

4654958.5800 
40436189.8800 
18
4652351.6535 
40434806.5745 
4

4655174.5900 
40436088.8800 
19
4652347.7163 
40434801.6608 
5

4655318.5900 
40435732.8800 
20
4652340.3838 
40434803.1671 
6

4655283.6000 
40435438.8700 
21
4652341.8006 
40434808.9034 
7

4654595.5900 
40434982.8500 
22
4652050.0462 
40434879.2991 
8

4654458.5800 
40434969.8500 
23
4652021.7427 
40434869.2140 
9

4654298.5800 
40435087.8500 
24
4651937.4019 
40434888.9384 
10
4654103.5800 

40434949.8400 

25
4651957.0649 
40434962.2821 
11
4653883.5700 

40435142.8400 

26
4652472.2918 
40434840.1083 
12
4653770.5700 

40435236.8500 

27
4652518.5392 
40434872.5352 
13
4653363.5600 

40435120.8400 

28
4652208.5200 
40435057.8200 
14
4653076.5500 

40434914.8300 

29
4652070.5200 
40435062.8200 
15
4652725.5400 

40434748.8200 

30
4652238.5300 
40435562.8300 


	基金提取
	计提255万元
	基金使用
	312.0181万元

	矿山企业联系方式

	联系人
	刘四炜
	手机号
	18604187008

	通讯地址
	内蒙古自治区赤峰市元宝山区平庄镇
	邮 编
	024076

	固定电话
	0476-3338076
	E-mail
	ruiandice@163.com


第二章 矿山地质环境治理方案的编制与执行情况

一、方案编制概况

1、2009年3月，内蒙古自治区地质环境监测院编制《内蒙古平庄煤业（集团）有限责任公司西露天煤矿太平地排土场矿山地质环境恢复治理项目设计书》[内国土资字（2009）363号]。

2、2012年3月，内蒙古自治区地质环境监测院编制的《内蒙古平庄能源股份有限公司西露天煤矿矿山地质环境保护与恢复治理方案》。
3、2014年4月，内蒙古灵信房地产评估有限责任公司、赤峰冠诚地质勘查有限责任公司编制完成《内蒙古自治区赤峰市元宝山区（内蒙古平庄能源股份有限公司西露天煤矿矿山地质环境分期治理及土地复垦方案》。

4、2017年2月，内蒙古第十地质矿产勘查开发有限责任公司编制完成《内蒙古自治区赤峰市元宝山区(内蒙古平庄能源股份有限公司)西露天煤矿矿山地质环境分期治理及土地复垦方案》。
5、2019年4月，中国有色金属工业西安勘察设计研究院有限公司编制完成《内蒙古平庄能源股份有限公司西露天煤矿矿山地质环境保护与土地复垦方案》。
6、2024年7月，内蒙古众鑫安国土技术有限公司编制完成《内蒙古平庄煤业（集团）有限责任公司西露天煤矿矿山地质环境保护与土地复垦方案》。

二、治理方案规划的治理工程内容

1、2009年3月《内蒙古平庄煤业（集团）有限责任公司西露天煤矿太平地排土场矿山地质环境恢复治理项目设计书》治理内容：
该设计书设计治理目标为太平地排土场，治理内容为排土场平台整平与穴状整地、排土场平台简易整平治理、排土场边坡削坡治理、排土场挡墙建设、生物治理工程。

2、《内蒙古平庄能源股份有限公司西露天煤矿矿山地质环境保护与恢复治理方案》治理内容：
露天采坑外围修建网围栏，树立警示牌；清理采坑内危岩；对三家、山后排土场覆土、绿化。

3、2012年3月《内蒙古自治区赤峰市元宝山区（内蒙古平庄能源股份有限公司西露天煤矿矿山地质环境分期治理及土地复垦方案》治理内容：
①该分期方案适用年限2012年4月至2014年7月，设计治理目标为露天采坑，治理内容为露天采坑底帮边坡种植小叶杨。
②具体设计治理单元和工程量如下：

表2-1 《一分期治理方案》设计的治理工程

	日期
	治理区域
	主要工程技术
	治理工程量
	投资（万元）

	2012 年4月 -2014 年7月
	露天采场非工作帮
	植被补植种树
	24800棵
	55.15


表2-2 《一分期治理方案》设计治理单元拐点坐标表

	治理单元名称
	1980 西安坐标系
	治理面积（hm2）

	
	拐点编号
	X
	Y
	拐点编号
	X
	Y
	

	露天采场非工作帮

	1
	4653012
	40436138
	6
	4654489
	40435773
	44.63

	
	2
	4653959
	40436143
	7
	4654097
	40435784
	

	
	3
	4654585
	40436135
	8
	4653911
	40435942
	

	
	4
	4654911
	40436025
	9
	4653373
	40435972
	

	
	5
	4654916
	40435800
	10
	4653146
	40435992
	


4、2014年4月《赤峰市元宝山区(内蒙古平庄能源股份有限公司)西露天煤矿矿山地质环境分期治理方案（2014.8.1-2017.7.31）》治理内容：

①对露天采场非工作帮南端及中部存在两处废弃渣堆进行清运，并恢复清运后地表植被。②南排土场东北端矿山地质环境治理示范工程外还存在局部矸石堆，与项目区规划极不相协调。根据辽宁工程技术大学《西露天煤矿伴生矿产评价报告》提供数据显示，南排土场东北端煤矸石总量合计3400万吨，有很大的开发再利用价值，矿山现阶段正针对此处矸石进行开发利用，故本次治理任务暂不对煤矸石堆放区进行治理。为消除矸石堆裸露边坡造成的不协调景观现象，对与国家治理项目相接的边坡进行整理及恢复植被。③山后排土场1985年就停用，目前大部分区域植被已自然恢复，但其北西侧存在较大范围的裸露边坡，边坡均为废弃岩石自然堆积，发育零星植被。本次分期治理方案将对其边坡进行规整取直、坡面整形、覆土及恢复植被。④因露天采场西侧边坡较陡，为防止人畜意外坠落，本次治理工程设计在露天采场西侧边坡顶部设置网围栏。⑤对整个露天采场进行监测。具体设计治理单元和工程量如下：
表2-3 《二分期治理方案》设计的治理工程

	日期
	治理区域
	主要工程技术措施
	治理工程量
	投资

（万元）

	2014.8.1—2017.7.31
	露天采场非工作帮南端

露天采场非工作帮东部

山后排土场北西侧边坡

三家排土场边坡
	利用机械清运废渣并对边坡进行整形、在台阶覆土、种植小叶杨树，在林地间撒播草籽恢复植被，在坡面覆土并撒播草籽恢复植被。利用机械清运废渣，然后覆土、种植小叶杨树并撒播草籽恢复植被。在排土场边坡坡面覆土然后撒播草籽恢复植被。露天采坑南侧、西侧、北侧边坡需设置网围栏。
	清运石渣337551m3，整理废渣22343m3，覆土110197.18m3，种植小叶杨7243株，种植针茅339818.56m2，监测60次，管护12次。设置网围栏3.89 km。
	1892.67


5、2017年2月《内蒙古平庄能源股份有限公司西露天煤矿矿山地质环境保护与土地复垦方案》治理内容如下：
对预测地面塌陷区周围设立警示牌，对出现的塌陷坑回填、覆土、恢复植被；对已有和出现的塌陷裂缝进行回填、恢复植被；对三家排土场（东区）边坡边坡规整、坡面整形、覆土、撒播草籽；对露天采坑东北侧已治理区恢复植被，对露天采坑东侧及南侧边坡削坡整形，覆土、恢复植被；对山后排土场（西侧边坡北段）边坡规整、坡面整形、覆土、恢复植被；对地面塌陷区（瑞安）出现的塌陷坑回填、恢复植被；对采空区上方地面监测点继续监测，监测地面移动情况；对周围水井进行观测，观测地下水位变化情况；对评估区地形地貌景观进行监测；对植被恢复区域进行管护。

6、2019年4月《内蒙古平庄能源股份有限公司西露天煤矿矿山地质环境保护与土地复垦方案》治理内容如下：

持续进行矿山地质环境监测，对地面塌陷影响区地表变形情况进行监测；对各工程场地地形地貌景观进行监测；对地下水进行监测；对水土环境进行监测。 在预测地面塌陷区外约为50m处设置及警示牌。布设警示牌18块；对预测地面塌陷区及露天采坑边坡地表变形情况进行监测，每年度监测12次；对含水层水位、水量进行监测，每年度监测4点次；每年度对全区地形地貌景观及土地资源进行12次监测；对矿区其它区域进行不定期人工巡查。
7、《内蒙古平庄能源股份有限公司西露天煤矿2020年度矿山地质环境治理计划书》治理内容如下：完善一分期治理方案和二分期治理方案。

8、《内蒙古平庄能源股份有限公司西露天煤矿2021年度矿山地质环境治理计划书》治理内容如下：对三家排土场南段煤矸石清理，治理面积5.00hm2，计划完成清理工程量1500000m3。

9、《内蒙古平庄煤业（集团）有限责任公司西露天煤矿2022年度矿山地质环境治理计划书》治理内容如下：对原五家矿供应科、选煤厂场地进行平整、穴坑栽植乔木和灌木，在穴坑内覆土。对矿区进行地质环境监测和植被管护等。

10、《内蒙古平庄煤业（集团）有限责任公司西露天煤矿2023年度矿山地质环境治理计划书》治理内容如下：对西露天矿工业广场进行治理，治理内容包括广场绿化、修缮，工业广场内护坡绿化，小游园铺装栽植，围墙修缮，新建长城墙和排水渠，不锈钢围栏及硬化铺装等工程；对露天矿坑坑底治理，治理内容包括平整、覆土。其中工业广场治理面积2.57hm2；露天矿坑坑底治理区治理面积17.68hm2。并做好矿山地质环境监测和土地复垦监测与管护工作。
11、《内蒙古平庄煤业（集团）有限责任公司西露天煤矿2024年度矿山地质环境治理计划书》治理内容如下：对非工作帮上部台阶治理区进行削坡，局部挖高填低，对平整后的治理区域进行覆土、种草，治理区面积7.95hm2，并做好矿山地质环境监测和土地复垦监测与管护工作，包括植被恢复效果监测、崩塌滑坡监测、塌陷监测、地下水监测、补苗、灌溉等。

三、矿山地质环境治理方案执行情况

1、2008年自治区财政下达补助经费2000万元，平煤公司匹配资金600万元(总投资2600万元)，对太平地排土场矿山地质环境进行治理，主要工程内容为排土场平台整平、削坡、修建挡墙及全面覆土绿化(平台种植山杏166hm2、赤峰杨179.33hm2，边坡种沙棘76.33hm2、小叶杨259.64hm2，复垦农田6.7 hm2)，治理恢复面积688hm2。2012年，太平地排土场治理工程通过自治区国土资源厅和财政厅竣工验收。
2、2012年，中央财政下达补助经费9000万元、企业匹配资金1202 万元(总投资10202万元)安排赤峰市元宝山区平庄矿区矿山地质环境治理示范工程(即西露天南排土场)，治理面积4.73km2。治理工程内容为排土场地形整治、边坡修整、恢复植被。项目实施后，排土场将建设成为元宝山区煤炭交易市场及205省道沿线的绿化长廊，恢复建设用地348.35hm2，恢复林地140.24hm2，砂石公路5700m；供水井1眼、蓄水池1座、输水管3122.75m、供水管道2116.76m。目前，南排土场治理工程正在实施中，未完成验收。

3、根据内蒙古自治区矿山地质环境分期治理工程验收意见书（编号15005），2015年5月14日，赤峰市国土资源局聘请有关专家组成验收组对内蒙古平庄能源股份有限公司西露天煤矿矿山地质环境分期2011年8月至2014年7月治理工程进行现场验收，经实地查看，专家组认为，矿山地质环境分期治理工程基本完成了分期治理方案设计的工程内容，工程量基本符合设计要求，经专家组讨论，一致同意该工程通过验收。

4、2020年8月24日赤峰市自然资源局组织有关专家组成核查组对内蒙古平庄能源股份有限公司提交的《内蒙古平庄能源股份有限公司西露天煤矿2020年度矿山地质环境治理计划书》执行情况进行现场核查，现场核查，矿山对露天采场非工作帮南段废渣进行清运，对边坡进行了整形，完成台阶面覆土及种草。对露天采场非工作帮东侧废渣进行清运，场地覆土及种草。露天采场南、西、北侧边坡设置了网围栏。对山后排土场边坡独立废渣堆进行清运，对边坡进行整理并在坡面覆土及种草。对三家排土场裸露边坡进行了整理，覆土及种草。但本年度植被恢复工程中的种草长势略差，植树尚未完成（西露天煤矿承诺于秋季植树季节完成剩余植被恢复工程，赤峰市自然资源局元宝山区分局承诺监督执行）。专家组认为，西露天煤矿完成的主体治理工程效果基本符合年度治理计划书的要求。

5、2021年矿山对三家排土场南段治理面积5.00hm2内煤矸石全部清理，投入费用780多万。

6、2022年度西露天煤矿对原五家矿供应科、选煤厂场地进行平整、穴坑栽植乔木和灌木，在穴坑内覆土。对矿区进行地质环境监测和植被管护，基本符合年度治理计划书的要求。

7、2023年西露天矿对工业广场进行治理，治理内容包括广场绿化、修缮，工业广场内护坡绿化，小游园铺装栽植，围墙修缮，新建长城墙和排水渠，不锈钢围栏及硬化铺装等工程；对露天矿坑坑底治理，治理内容包括平整、覆土。其中工业广场治理面积2.57hm2；露天矿坑坑底治理区治理面积17.68hm2，基本符合年度治理计划书的要求。
8、2024年西露天矿投入费用250余万元，对预测地面塌陷区周围设立警示牌，对出现的塌陷坑回填、覆土、恢复植被；对已有和出现的塌陷裂缝进行回填、恢复植被。同时完成植被恢复效果监测、崩塌滑坡监测、塌陷监测、地下水监测、补苗、灌溉等矿山地质环境监测和土地复垦监测与管护任务，包括在预测地面塌陷区外约为50m处设置及警示牌。布设警示牌18块；对预测地面塌陷区及露天采坑边坡地表变形情况进行监测，监测12次；对含水层水位、水量进行监测，监测4点次；对全区地形地貌景观及土地资源进行12次监测；对矿区其它区域进行不定期人工巡查，符合年度治理计划书的要求。
第三章 本年度矿山生产计划
一、本年度的主要生产指标计划

2025年度西露天煤矿原煤生产指标定为120万t。

表3-1 2025年生产计划总指标

	地点
	工  作  天  数
	煤    量
	一  季  度
	二  季  度
	三  季  度
	四  季  度

	
	
	总       产      (万t)
	计
	1
	2
	3
	计
	4
	5
	6
	计
	7
	8
	9
	计
	10
	11
	12

	全矿产量
	351
	120 
	31.1
	10.5
	10.1
	10.5
	25.8
	10.2
	8.3
	7.3
	31.5
	10.7
	10.6
	10.2
	31.6
	10.5
	10.1
	11

	全矿回采产量
	
	118
	30.8
	10.4
	10
	10.4
	25.1
	10
	8
	7.1
	30.8
	10.4
	10.4
	10
	31.3
	10.4
	10
	10.9

	全矿掘进煤量
	
	2.0
	0.3
	0.1 
	0.1
	0.1
	0.7
	0.2
	0.3
	0.2
	0.7
	0.3
	0.2
	0.2
	0.3
	0.1
	0.1
	0.1


二、开采范围

西露天煤矿井工开采区域位于矿区西侧，井工开采范围较小，主要开采2煤层和1煤层，1煤层底板标高为﹢270m～﹢340m，2煤层底板标高为﹢320m～﹢390m。矿山2025年度计划开采1煤层，范围见下图。
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图3-1 2025年度开采平面布置图
第四章 矿山地质环境问题

一、矿山地质环境问题现状

根据现场调查，目前露天开采已形成1个露天采坑（包括一个内排土场和一个风井工业场地）、3个外排土场（太平地排土场、三家排土场、山后排土场）、井工开采使用原瑞安公司五家四井煤矿1个工业场地。井工开采2022年8月初采，现无采空区，仅有少量裂缝位于边坡上，已进行了回填。2016年已结束露天开采，3个外排土场均已停止使用。现状各单元已开始进行矿山地质环境治理。对矿山地质环境问题分别论述如下：

1、露天采场

[image: image2.png]



照片4-1 现状露天采场

西露天煤矿自1958年建矿以来，形成了走向长3.8km，倾向宽0.7～1.2km的露天矿坑，面积约402.7799hm2。露天采坑东边帮坡为底帮，西边帮坡为顶帮；底部最低标高+356m，非帮地表标高+550m左右，底帮为顺层边坡，边坡最大高度为170m，坡角15°～20°；顶帮地表标高+550m～+716m，顶帮为逆倾边坡，边坡最大高度为360m，倾角17°～28°，北部顶帮坡角22°～34°，顶帮坡角从北至南逐渐呈增大趋势，南部顶帮局部最大坡角45°。

A、地质灾害现状

以往矿山在露天开采的历史过程中，在露天采坑西侧陡边坡形成了3处滑坡区，3处滑坡区面积为10.6688hm2。自从1959年4月发生第一次滑坡，截止目前，发生滑坡多次，累计滑落量超过400万m3。西北帮F3断层顺层滑坡多次导致运输系统铁道扭曲、变形、悬空，运输机车车辆脱轨倾覆，输电线路、排水管路遭到严重破坏，造成重大经济损失和生产中断；第三系边坡的大范围滑坡造成部分剥离台阶不能到界，影响露天矿的深部境界。特别是2002年6月25日，底帮488站发生大规模滑坡，影响范围165082.5m2，体积290.95m3，造成经济损失1528.98万元。原赤峰瑞安矿业有限责任公司四井采区滑坡区位于露天采坑西部采矿证之外，面积127656m2。紧邻露天采场，由于露天采坑的存在所以形成了临空面，造成滑坡灾害。滑坡体上部呈滑坡阶梯状，落差3～9m，阶梯后缘陡坡坡度 60～70°。滑坡体长525m，宽120m，体积约630000m3。瑞安四井矿区内出现滑坡张裂隙及伴生裂隙。滑坡区南侧（西露天采场外缘）存在2处地裂隙及伴生裂隙，裂隙长5～57m，宽20～50cm。
综上所述，现状矿山转入地下开采，但露天采坑边坡存在崩塌、滑坡灾害，结合矿山露天开采阶段曾发生过边坡崩塌、滑坡灾害，评估认为露天采坑存在崩塌、滑坡灾害，地质灾害规模中等，发生的可能性中等，影响程度严重。
现状未见地裂缝、塌陷坑，塌陷和沉陷地质灾害不发育。
含水层破坏现状

①含水层结构破坏

西露天煤矿露天开采阶段，已经形成露天采坑面积4027799.48m2，形成的开采范围南北长约3.8km，东西向宽0.7～1.2km，露天采坑最大采深360m。现状条件下露天采坑顶部境界及最终采深已到界，松散岩类孔隙水、新近系碎屑岩类孔隙水、白垩系碎屑岩类裂隙水3个含水层已全部揭露，造成各含水层一定程度上沟通，严重破坏了露天开采范围的含水层结构。
②对矿区及周围含水层水位的影响

区内无地表水体，所含地下水为第四系孔隙水及基岩裂隙水，富水性弱，大气降水是地下水唯一的补给来源，区内降水多集中在雨季，地下水补给条件差，补水条件较单一。现状含水层基本上全部揭露，造成周围区域地下水位下降。
露天开采阶段，西露天煤矿在矿区及矿区周边布设了19个水位监测井（孔），监测数据显示2004年至今矿区及周边水位随着矿井疏干排水，各区域地下水水位均有不同程度的下降，自2004年至今马架子村自来水井水位下降值约5m，矿区南部的监测孔（基岩水文孔ZK80-5）水位下降值约11m，矿区北部的监测孔（基岩水文孔ZK9-1）水位下降值约19m。

从矿山对矿区及周边地下水水位长期观测结果来看，矿坑疏干排水对矿区周围主要充水含水层水位影响较严重。
露天采坑西南侧瑞安四井煤矿已于2015年10月结束开采，西露天煤矿地下开采现状条件下继续使用五家四井煤矿原有的主、副斜井及巷道，采矿活动仍需对该开采系统进行疏干，疏干水造成各含水层相互沟通，含水层结构遭到破坏；致使周围区域地下水水位下降。

矿山开采对该区域水质影响较轻。矿山废水用于绿化养护，不外排，据此推断现状矿山对地下水水质影响较轻。
（3）地形地貌景观影响现状

西露天煤矿自1958年建矿以来，形成了走向长3.8km，倾向宽0.7～1.2km的露天矿坑，面积4027799.48m2。露天采坑东边帮坡为底帮，西边帮坡为顶帮；底部最低标高+356m，非帮地表标高+550m左右，底帮为顺层边坡，边坡最大高度为170m，坡角15°～20°；顶帮地表标高+550m～+716m，顶帮为逆倾边坡，边坡最大高度为360m，倾角17°～28°，北部顶帮坡角22°～34°，顶帮坡角从北至南逐渐呈增大趋势，南部顶帮局部最大坡角45°。
回风斜井建于露天采坑坑底南部，井筒深度232m，井筒净宽（直径）3.5m，井筒净断面10.4m2，井筒体积2412.8m3。
露天采坑东部大部分区域已恢复植被，长势良好。露天采坑北部已修建了台阶，大部分区域已覆土恢复植被，台阶规整，边坡坡度25-35°。
（4）土地资源影响现状

矿山现状，损毁类型为挖损损毁，损毁程度为重度，损毁土地利用类型为耕地、林地、草地、商业服务业用地、工矿仓储用地和住宅用地，面积为4027799.48m2。

B、外排土场
外排土场包括太平地排土场、山后排土场和三家排土场。
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照片4-2 已治理的太平地排土场

太平地排土场面积6665977.11m2，平均堆积高度30m，边坡角15-35°，废土石量20013.98万m3，服务期1958-1985年；现状已完成治理-复垦。排土场原始地形坡度1～5°，地形相对高差28m，地形相对平坦开阔，哈尔脑干河河床位于其东南约1km处，附近无其他水系发育。根据现状调查，地形地貌景观现已得到了恢复，通过植被监测管护工程，太平地排土场的景观生态格局预测会逐渐变好。

山后排土场总面积为1001525.05m2，平均堆积高度25m，边坡角15-35°，废土石量2991.18万m3，服务期1958-1985年；现状山后排土场平台已完成复垦。山后排土场位于丘陵区。排土场堆置物为露天采坑剥离废石，松散物源较少；排土场原始地形坡度9～13°，地形相对高差78m，地形相对平坦开阔。山后排土场西侧边坡长2320m，边坡高度6-20m，坡度30-35°。根据现状调查，地形地貌景观现已基本得到了恢复，通过植被监测管护工程，山后排土场的景观生态格局预测会逐渐变好，山后排土场西侧北段局部边坡不规整。
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照片4-3 已治理的山后排土场
根据2023年赤峰市元宝山区人民政府收回国有土地使用权的批复（见附件），经政府收回国有土地后，三家排土场剩余面积为562536.44m2，被道路分隔成东区和西区，三家排土场西区面积植被恢复效果较好，现状已治理完成，地形地貌景观相对较协调，三家排土场现有蓄水池2个，均为混凝土结构，池体长160m宽160m，深10m。水池西侧有长320m的排土1号边坡，边坡高2-5m，边坡坡度25-30°，不规整。水池北东侧有长340m的2号边坡，边坡高0.5-3m，边坡坡度25-30°，不规整。三家排土场东区紧邻道路650m有长300m的3号边坡，边坡高0.5-2.5m，边坡坡度25-30°，不规整。三家排土场西区已完成治理，植被恢复效果较好。
（1）地质灾害现状

原赤峰瑞安矿业有限责任公司四井采区开采方式为井下开采，矿区范围内形成了大面积的采空区。采空区面积410074m2，开采最高标高500m，最低标高266m。采空区上方形成了地面塌陷区，地面塌陷区主要分布在采空区上方及外延，塌陷区面积469966.38m2。2021年地面塌陷区内存在地表裂缝，较为明显的一条地表裂缝，长180m，宽2m，深1m，现状已经治理。工业场地西北侧（16537.94m2）位于地面塌陷区（瑞安）范围内。西露天煤矿2022年8月井工开采开始回采，根据日常观测情况，开采区域地表尚未形成塌陷，未见塌陷坑，现状地面塌陷不发育。
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（2）含水层破坏现状

外排土场堆放于采区外地表，区域内基本无废水排放，对含水层影响较轻。

（3）地形地貌景观影响现状

通过地形整治、边坡修整、恢复植被等工程，外排土场景观与周围自然景观基本协调。三家排土场西区已完成治理，植被恢复效果较好，山后排土场西侧北段局部边坡不规整。

（4）土地资源影响现状

太平地排土场压占损毁土地面积为6665977.11m2，山后排土场压占土地面积为1001525.05m2，三家排土场占用土地面积为562536.44m2。太平地排土场损毁土地类型为耕地、林地、草地、商业服务业用地、工矿仓储用地、住宅用地、特殊用地、交通运输用地、水利及水域设施用地和其他用地，山后排土场损毁土地类型为耕地、林地、草地、工矿仓储用地、交通运输用地、其他用地，三家排土场损毁土地类型为耕地、林地、工矿仓储用地、交通运输用地。
C、工业广场及办公生活区 
（1）地质灾害

工业广场及办公生活区场地建设已完毕，场地地形平坦，地下无采空区，远离露天采坑和井口，现状条件下地质灾害不发育。
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照片4-4 工业场地及办公生活区

（2）水层影响及破坏现状

工业广场及办公生活区，生产废水和生活废水排放前经过处理，达到排放标准，对含水层影响较轻。

（3）地形地貌景观的影响和破坏现状

工业场地位于采矿许可证外，为原赤峰瑞安矿业有限责任公司四井采区工业场地，赤峰瑞安矿业有限责任公司四井采区闭坑治理后，治理责任主体变更为内蒙古平庄煤业（集团）有限责任公司西露天煤矿，工业场地占地面积166751.33m2。工业场地场地较为平坦，工业场地内建设有办公楼，主斜井、副斜井。主斜井井筒深度557m，井筒净宽（直径）2.8m，井筒净断面6.7m2，现砌筑浆砌石体积13.4m3，井筒体积3731.9m3，副斜井井筒深度557m，井筒净宽（直径）2.8m，井筒净断面6.7m2，现砌筑浆砌石体积13.4m3，井筒体积3731.9m3，现场调查发现，工业场地范围存在的斜坡高度小于10m，且已经进行方格硬化并进行了绿化。工业场地的建设破坏了原生的地形地貌景观和植被，对地形地貌景观影响程度较严重。

（4）土地资源影响现状

工业场地占用损毁土地面积为166751.33m2，损毁土地类型为草地、工矿仓储用地、交通运输用地。

二、矿山地质环境问题预测
2025年度矿山计划生产原煤120万t，地下开采可能引发地面塌陷地质灾害，影响范围见下图。工业场地不扩大，井下产生的矸石在露天采坑内内排，不占用外排土场。
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图4-1 近5年开采地表下沉等值线图
第五章 矿山地质环境防治工程
一、矿山地质环境治理区的确定

1、治理区的确定原则与依据：

1）根据矿山地质环境影响及土地利用现状调查和预测结果，确定本期治理区域、治理内容和治理工程量。

2）治理区的确定要与矿业生产相协调，要依据矿产资源开发利用说明书所确定的采矿活动进度，合理确定治理区；矿业生产中，要兼顾治理区矿山地质环境治理工程的实施，为矿山地质环境的恢复治理提供条件。

3）按照边开采边治理的原则，对于本期能够治理及土地复垦的区域进行矿山地质环境治理及土地复垦。

4）坚持在保护中开发，在开发中保护的原则，对于矿山建设，按照相应的设计规范进行作业，在施工中不随意破坏土地，维护周围地形地貌景观，建设绿色矿山。特别在矿区地质环境治理结合完善和改进矿区环境，提高资源综合利用、节能减排前提下开展治理。

5）紧密结合《矿山地质环境保护与土地复垦方案（2024年7月）》规划的近期治理工程确定本年度的治理区。
2、治理区的确定：

为了有效和按时完成年度矿山地质环境治理工作，根据2024年7月编制完成的《内蒙古平庄煤业（集团）有限责任公司西露天煤矿矿山地质环境保护与土地复垦方案》要求，2025年度矿山地质环境拟治理区为预测塌陷区、露天采坑东侧边坡和评估区。

表5-1  2025年度矿山地质环境治理区拐点坐标（预测塌陷区，2000国家大地坐标系）
	治理区
	编号
	X
	Y

	预测塌陷区
	1
	40435163.685 
	4652542.808 

	
	2
	40435181.543 
	4652563.599 

	
	3
	40435195.445 
	4652571.710 

	
	4
	40435240.148 
	4652601.698 

	
	5
	40435289.890 
	4652630.589 

	
	6
	40435417.260 
	4652672.783 

	
	7
	40435626.265 
	4652725.995 

	
	8
	40435734.426 
	4652805.287 

	
	9
	40435669.262 
	4652802.216 

	
	10
	40435644.886 
	4652800.160 

	
	11
	40435565.937 
	4652779.112 

	
	12
	40435518.328 
	4652773.651 

	
	13
	40435478.989 
	4652775.989 

	
	14
	40435459.767 
	4652780.122 

	
	15
	40435490.695 
	4652784.550 

	
	16
	40435537.947 
	4652792.991 

	
	17
	40435576.912 
	4652815.360 

	
	18
	40435609.542 
	4652825.623 

	
	19
	40435649.491 
	4652846.100 

	
	20
	40435665.856 
	4652868.654 

	
	21
	40435665.735 
	4652910.411 

	
	22
	40435658.570 
	4652916.237 

	
	23
	40435621.692 
	4652984.227 

	
	24
	40435624.679 
	4652987.186 

	
	25
	40435682.281 
	4652929.396 

	
	26
	40435715.960 
	4652902.464 

	
	27
	40435713.496 
	4652939.560 

	
	28
	40435717.952 
	4653018.102 

	
	29
	40435709.272 
	4653059.063 

	
	30
	40435701.203 
	4653118.583 

	
	31
	40435687.065 
	4653190.841 

	
	32
	40435686.343 
	4653429.744 

	
	33
	40435691.128 
	4653421.265 

	
	34
	40435697.829 
	4653287.101 

	
	35
	40435742.599 
	4653066.681 

	
	36
	40435762.599 
	4652891.205 

	
	37
	40435754.076 
	4652874.779 

	
	38
	40435782.068 
	4652861.883 

	
	39
	40435802.632 
	4652845.717 

	
	40
	40435763.115 
	4652786.606 

	
	41
	40435723.823 
	4652738.631 

	
	42
	40435794.141 
	4652678.896 

	
	43
	40435794.332 
	4652674.985 

	
	44
	40435737.293 
	4652654.505 

	
	45
	40435677.796 
	4652640.277 

	
	46
	40435597.399 
	4652628.407 

	
	47
	40435376.325 
	4652612.864 

	
	48
	40435321.147 
	4652606.139 

	
	49
	40435274.511 
	4652595.523 

	
	50
	40435211.718 
	4652572.177 

	
	51
	40435175.717 
	4652548.372 

	
	52
	40435163.685 
	4652542.808 


表5-2  2025年度矿山地质环境治理区拐点坐标（露天采坑东部边坡治理区，2000国家大地坐标系）
	治理区
	编号
	X
	Y

	露天采坑东部边坡治理区
	1
	435726.824
	4654503.777

	
	2
	435784.671
	4654635.635

	
	3
	435811.042
	4654637.336

	
	4
	435810.191
	4654679.020

	
	5
	435843.368
	4654777.700

	
	6
	435839.966
	4654907.856

	
	7
	435822.952
	4654986.971

	
	8
	435855.278
	4654992.075

	
	9
	435857.830
	4655099.262

	
	10
	435897.371
	4655125.132

	
	11
	435902.066
	4655108.620

	
	12
	435936.945
	4655109.471

	
	13
	435959.913
	4655157.109

	
	14
	435976.077
	4655154.557

	
	15
	435994.787
	4655195.904

	
	16
	436013.411
	4655199.428

	
	17
	436039.083
	4655204.965

	
	18
	436112.072
	4655103.788

	
	19
	436149.447
	4654802.954

	
	20
	436153.416
	4654538.829

	
	21
	436169.291
	4654526.826

	
	22
	436168.517
	4654466.035

	
	23
	436179.746
	4654365.748

	
	24
	436180.520
	4654325.478

	
	25
	436173.163
	4654305.731

	
	26
	436180.273
	4654206.663

	
	27
	436180.869
	4654198.025

	
	28
	436189.209
	4654184.622

	
	29
	436199.297
	4654007.166

	
	30
	436162.484
	4653923.286

	
	31
	436162.782
	4653877.714

	
	32
	436185.074
	4653786.330

	
	33
	436178.233
	4653787.338

	
	34
	436142.568
	4653865.564

	
	35
	436139.045
	4653900.800

	
	36
	436125.957
	4653964.727

	
	37
	436118.407
	4654036.206

	
	38
	436119.414
	4654077.482

	
	39
	436123.440
	4654127.315

	
	40
	436103.306
	4654315.072

	
	41
	436094.924
	4654441.257

	
	42
	436074.372
	4654446.022

	
	43
	436050.246
	4654438.278

	
	44
	436036.843
	4654411.472

	
	45
	436017.069
	4654292.539

	
	46
	436008.256
	4654262.754

	
	47
	436010.371
	4654253.060

	
	48
	436011.605
	4654249.536

	
	49
	436004.555
	4654240.371

	
	50
	435996.038
	4654214.039

	
	51
	435967.789
	4654214.309

	
	52
	435947.360
	4654206.987

	
	53
	435921.049
	4654138.472

	
	54
	435915.321
	4654134.577

	
	55
	435902.033
	4654122.892

	
	56
	435875.455
	4654026.663

	
	57
	435876.830
	4654012.228

	
	58
	435874.310
	4654007.188

	
	59
	435870.185
	4654002.605

	
	60
	435859.188
	4653978.319

	
	61
	435839.484
	4653896.983

	
	62
	435812.579
	4653823.897

	
	63
	435793.390
	4653840.303

	
	64
	435801.959
	4653862.585

	
	65
	435814.335
	4653920.800

	
	66
	435815.252
	4653969.389

	
	67
	435809.280
	4653996.473

	
	68
	435829.910
	4654122.275

	
	69
	435817.681
	4654133.993

	
	70
	435762.145
	4654080.750

	
	71
	435748.134
	4654083.552

	
	72
	435750.172
	4654095.526

	
	73
	435769.031
	4654148.923

	
	74
	435718.763
	4654154.595

	
	75
	435705.915
	4654186.067

	
	76
	435708.766
	4654445.833

	
	77
	435726.824
	4654503.777


图5-1 2025年度治理区域影像图（预测塌陷区）
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图5-2 2025年度治理区域影像图（露天采坑东侧边坡治理区）
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二、矿山地质环境治理工程
1：预测地面塌陷区治理：

1）地裂缝回填

对预测地面塌陷区进行地裂缝回填，回填面积为7.19hm2。回填量2812.82m3。
2）散播草籽
对预测地面塌陷区回填后区域撒播草籽，面积为321.7m2。

2、露天采坑（东部边坡）治理；

1）削坡整形
对露天采坑（东部边坡）治理区进行削坡，削坡后边坡坡度以规整边坡坡度（25°~35°）为准，与周围地形相协调。削坡后形成445m标高平台、460m标高平台、475m标高平台、490m标高平台、500m标高平台、515m标高平台、530m标高平台、545m标高平台、560m标高平台、575m标高平台、590m标高平台、605m标高平台、620m标高平台、635m标高平台、650m标高平台、665m标高平台，平台宽度根据实际情况适当调整。治理面积347084.95㎡。削坡整形量192552m3。
2）覆土

对平整后的治理区域进行覆土，可以满足后期恢复植被的要求，覆土总量约104125.2m3。

3）播撒草籽
对覆土治理后的区域恢复植被，种草。草种选择紫花苜蓿、猪毛菜、狗尾草、羊草等混合草籽，人工撒播，牧草混播比例为1:1:1:1撒播草籽面积为347084.95m2。

3、评估区

对评估区进行地质灾害监测、地形地貌景观监测、地下水监测和植被管护。
表5-1治理工程量汇总表

	治理工程场地
	治理工程量

	预测地面塌陷区
	地裂缝回填（m3）
	2812.82

	
	撒播草籽（m2）
	321.7

	露天采坑（东部边坡）治理
	削坡整形（m3）
	192552

	
	覆土（m3）
	104125.2

	
	播撒草籽（m2）
	347084.95

	评估区
	地质灾害、地形地貌景观、地下水监测、植被管护(年)
	1


三、矿山地质环境管护工程

对上年度恢复植被区域进行管护工程。
1、植被恢复效果监测

植被恢复效果监测工程指植被恢复质量监测。为尽快恢复土地的生产力，保证植被恢复质量，拟采用随机调查样方的方法对植被恢复效果进行监测，主要监测成活率、郁闭度、丛高、冠幅等参数。

在进行样方调查时，应对植被恢复生长情况作出评价，包括长势、郁闭度、成活率、有无病虫害等。

2、补苗及灌溉

对新种植的植被，做好种植后期的管护和监测，由矿部因地制宜，进行定期补植，旱季无雨时节要进行必要的灌溉，增加植被成活率。

四、矿山地质环境监测工程

为了切实加强矿山地质环境保护，在实施矿山地质环境治理工程的同时，同步进行矿山地质环境监测工程。本矿山存在的地质环境问题主要有：地质灾害、地下水环境破坏。针对以上矿山地质环境问题进行监测工作布置，进行重点监测。

1、崩塌、滑坡监测
监测地点：露天采场工作帮和非工作帮边坡。
监测内容：变形监测。
监测方法：人工巡查，后期购置设备后更改监测方法。

监测频率：其中非雨季每10天进行一次，雨季(7、8、9三个月)每3天一次，雨天(每年按50个雨天计算)每天一次。

监测时间：2025年1月1日-2025年12月31日。

2、塌陷监测

监测地点：预测地面塌陷区。
监测内容：相对位移监测。 

监测方法：采用地面人工观察，定期巡视。
监测频率：每半月进行一次，进入雨季要特别关注天气变化，增加监测次数。遇强降雨天气时，要24小时不间断监控。

监测时间：2025年1月1日-2025年12月31日。
表5-2 地质灾害监测点

	编号
	X
	Y
	编号
	X
	Y

	GNSS01
	4654528
	40435471
	GNSS02
	4654475
	40435476

	GNSS03
	4654383
	40435466
	GNSS04
	4654329
	40435470

	GNSS05
	4654244
	40435484
	GNSS06
	4654440
	40435410

	GNSS07
	4654347
	40435410
	GNSS08
	4654266
	40435409

	GNSS09
	4654166
	40435409
	GNSS10
	4654120
	40435402

	GNSS11
	4654441
	40435378
	GNSS12
	4654347
	40435380

	GNSS13
	4654264
	40435377
	GNSS14
	4654195
	40435375

	GNSS15
	4654117
	40435380
	GNSS16
	4653249
	40435522

	GNSS17
	4653354
	40435560
	GNSS18
	4652798
	40435784

	GNSS19
	4652830
	40434849
	GNSS20
	4652871
	40434911

	GNSS21
	4652969
	40434980
	GNSS22
	4654174
	40435237

	GNSS23
	4654036
	40435106
	GNSS24
	4654054
	40435284

	GNSS25
	4653930
	40435116
	地下水1
	4652311
	40434812

	地下水2
	4654007
	46435665
	
	
	


5-3 矿山监测工程记录表

时间：       年   月   日           星期                     天气：     

	监测单元
	

	监测内容
	

	监测人员
	

	监测情况：

	存在问题
	

	处理意见
	

	处理结果
	


3、对地下水进行监测

监测点的布设：地下水监测设置2个监测点，分别对含水层水位、水量的动态变化情况进行监测。

表5-4 地下水监测点坐标
	编号
	X
	Y

	水文观测孔
	4652311.706
	40434812.683

	坑下水仓
	4654007.498
	40435665.209


监测项目：主要监测项目为涌水量变化，特别是在雨季，要加强观测；其次监测地下水水位变化，包括地下含水层的水位埋深、水位标高变化。
监测方法：以人工测量为主，对地下水涌水量、水位进行监测；每次监测都要做好观测笔记，记录观测时间、地点、涌水量、地下水水位标高。
监测频率：正常情况下，水位、水量每月监测 1 次。

监测时限：2025年1月1日-2025年12月31日。
五、结合绿色矿山建设完善前期矿山地质环境治理
本年度矿山地质环境治理为对预测地面塌陷区进行地裂缝回填并撒播草籽，对露天采坑北侧撒播草籽，对评估区进行地质灾害监测、地形地貌景观监测、地下水监测和植被管护。完善前期完成的矿山地质环境治理工程，同时结合绿色矿山建设开展工作。
第六章 经费估算

根据矿山实际，2025年度矿山地质环境治理估算投入费用710.05万元，见表6-1。

表6-1 2025年度矿山地质环境治理工程投资估算总表

	项目名称：内蒙古平庄煤业（集团）有限责任公司西露天煤矿2025年度矿山地质环境治理计划书

	序号
	工程或费用名称
	估算金额
	各项费用占总费用的比例（％）

	
	
	元
	万元
	

	1
	工程施工费
	5933957.56
	593.40
	83.57%

	2
	其他费用
	683269.34
	68.33
	9.62%

	3
	不可预见费
	198508.81
	19.85
	2.80%

	4
	监测管护费
	284805.96
	28.48
	4.01%

	5
	总计
	7100541.67
	710.05
	100.00


 表6-2 工程经费概算总表

	项目名称：内蒙古平庄煤业（集团）有限责任公司西露天煤矿2025年度矿山地质环境治理计划书

	序号
	单项名称
	预算金额
	各项费用占工程施工费的比例（%）

	
	
	元
	万元
	

	1
	回填/清运
	4493434.07
	449.34
	75%

	2
	覆土
	1308851.25
	130.89
	22%

	3
	撒播草籽
	131672.24
	13.17
	3%

	
	
	
	
	

	总计
	5933957.56
	593.40
	100.00


表6-3 工程施工费预算表

	项目名称：内蒙古平庄煤业（集团）有限责任公司西露天煤矿2025年度矿山地质环境治理计划书

	序号
	定额编号
	项目名称
	单位
	工程量
	综合单价（元）
	合计（万元）

	
	(1)
	（2）
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)

	一
	削坡工程
	

	1
	20272
	回填/清运
	100m3
	1953.65
	2300.02
	449.34

	二
	土方工程
	

	1
	50031
	撒播草籽
	hm2
	34.74
	3790.22
	13.17

	三
	植被恢复工程
	

	1
	10197
	覆土
	100m³
	1041.25
	1257
	130.89

	总计
	593.40


表6-4 其它费用表

	项目名称：内蒙古平庄煤业（集团）有限责任公司西露天煤矿2025年度矿山地质环境治理计划书
	金额单位：万元

	序号
	费用名称
	计算式
	预算金额
	各项费用占其他费用的比例（%）

	
	(1)
	(2)
	(3)
	(4)

	1
	前期工作费
	
	30.65
	45%

	(1)
	项目勘测与设计费
	工程施工费×7.5/180
	24.72
	36%

	(2)
	项目招标代理费
	工程施工费×1%
	5.93
	9%

	2
	工程监理费
	4+(工程施工费-500）×2%
	11.87
	17%

	3
	竣工验收费
	
	16.02
	23%

	(1)
	工程验收费
	工程施工费×1.7%
	10.09
	14%

	(2)
	项目决算编制与审计费
	工程施工费×1.0%
	5.93
	9%

	4
	项目管理费
	(工程施工费+前期工作费+工程监理费+竣工验收费)×1.5%
	9.78
	15%

	
	总计
	
	68.33
	100


表6-5 不可预见费预算表

	项目名称：内蒙古平庄煤业（集团）有限责任公司西露天煤矿2025年度矿山地质环境治理计划书
	金额单位：万元

	序号
	费用名称
	工程施工费
	其他费用
	小计
	费率（%）
	合计

	
	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)

	1
	不可预见费
	593.40
	68.32
	661.72
	3.00 
	19.85


表6-6 监测与管护费预算表

	项目名称：内蒙古平庄煤业（集团）有限责任公司西露天煤矿2025年度矿山地质环境治理计划书

	项目
	工程施工费（元）
	费率（%）
	监测费

	
	
	
	（元）
	（万元）

	监测
	5933957.56
	0.3
	17800.37
	1.78

	管护
	5933957.56
	4.35
	267005.59
	26.70

	合计
	284805.96
	28.48


6-7 人工单价计算表

	甲类工：（二类地区）
	

	序号
	项目
	公式
	单价

	1
	基本工资
	1441×12÷（250-10）
	72.050 

	2
	辅助工资
	8.076 
	8.076 

	(1)
	施工津贴
	3.5×365×0.95÷（250-10）
	5.057 

	(2)
	夜餐津贴
	（3.5+4.5）÷2×0.2
	0.800 

	(3)
	节日加班津贴
	72.05×（3-1）×11÷250×0.35
	2.219 

	3 
	工资附加费
	
	14.023 

	(1)
	职工福利基金
	（72.05+8.076）×14%
	11.218 

	(2)
	工会经费
	（72.05+8.076）×2%
	1.603 

	(3)
	工伤保险费
	（72.05+8.076）×1.5%
	1.202 

	4 
	人工工日预算单价
	基本工资+辅助工资+工资附加费
	94.15 

	乙类工：（二类地区）

	序号
	项目
	公式
	单价

	1
	基本工资
	1100×12÷（250-10）
	55.000 

	2
	辅助工资
	3.82 
	3.816 

	(1)
	施工津贴
	2.0×365×0.95÷（250-10）
	2.890 

	(2)
	夜餐津贴
	（3.5+4.5）÷2×0.05
	0.200 

	(3)
	节日加班津贴
	55×（3-1）×11÷250×0.35
	0.726 

	3 
	工资附加费
	
	10.292 

	(1)
	职工福利基金
	（55+8.076）×14%
	8.234 

	(2)
	工会经费
	（55+8.076）×2%
	1.176 

	(3)
	工伤保险费
	（55+8.076）×1.5%
	0.882 

	4 
	人工工日预算单价
	基本工资+辅助工资+工资附加费
	69.11 


表6-8 定额单价表

	回填/清运单价表

	定额编号：[20342]                             
	单位：100m3                

	序号
	项目名称
	单位
	数量
	单价(元)
	小计（元）

	一
	直接费
	
	
	
	1543.66 

	(一)
	直接工程费
	
	
	
	1490.02 

	1 
	人工费
	
	
	
	85.44 

	(1)
	甲类工
	工日
	0.1
	94.15 
	9.42 

	(2)
	乙类工
	工日
	1.1
	69.11 
	76.02 

	2 
	机械使用费
	
	
	
	1372.51 

	(1)
	装载机2m3
	台班
	0.48
	914.68 
	439.05 

	(2)
	推土机74KW
	台班
	0.22
	643.29 
	141.52 

	(3)
	自卸汽车5t
	台班
	1.98
	399.97 
	791.94 

	3 
	其他费用
	%
	2.2
	1457.95 
	32.07 

	(二)
	措施费
	%
	3.6
	1490.02 
	53.64 

	二
	间接费
	%
	6
	1543.66 
	92.62 

	三
	利润
	%
	3
	1636.28 
	49.09 

	四
	材料价差
	
	
	
	467.39 

	(1)
	柴油
	kg
	138.28
	3.38 
	467.39 

	五
	税金
	%
	9
	1636.28 
	147.27 

	合计
	
	
	
	2300.02 

	种树单价表

	定额编号：50004（挖坑、栽植、浇水、覆土保墒）     
	单位：元/100株

	序号
	项目名称
	单位
	数量
	单价
	小计

	一
	直接费
	
	
	
	1856.22 

	（一）
	直接工程费
	
	
	
	1791.72 

	1 
	人工费
	
	
	
	1264.09 

	
	甲类工
	工日
	
	
	

	
	乙类工
	工日
	18.20 
	69.11 
	1257.80 

	
	其它费用
	%
	0.50 
	1257.80 
	6.29 

	2 
	材料费
	
	
	
	527.63 

	
	树苗
	株
	102.00 
	5.00 
	510.00 

	
	水
	m³
	3.00 
	5.00 
	15.00 

	
	其它费用
	%
	0.50 
	525.00 
	2.63 

	3 
	机械使用费
	
	
	
	

	（二）
	措施费
	%
	3.60 
	1791.72 
	64.50 

	二
	间接费
	%
	8.00 
	1856.22 
	148.50 

	三
	利润
	%
	3.00 
	2004.72 
	60.14 

	四
	材料价差
	
	
	
	816.00 

	
	树苗
	株
	102
	8
	816.00 

	五
	税  金
	%
	9.00 
	2880.86 
	259.28 

	合      计
	
	
	
	2324.13 

	种草单价表

	定额编号：50030（不覆土）
	单位：hm2

	工作内容：种子处理、人工撒播草籽、不覆土或用耙、耱、石磙子碾等方法覆土。
	

	序号
	项目名称
	单位
	数量
	单价（元）
	小计（元）

	一
	直接费
	
	
	
	2059.43 

	（一）
	直接工程费
	
	
	
	1984.03 

	1
	人工费
	
	
	
	148.03 

	
	乙类工
	工日
	2.10 
	69.11 
	145.13 

	
	其他人工费
	%
	2.00 
	145.13 
	2.90 

	2
	材料费
	
	
	
	1836.00 

	
	草籽
	kg
	60.00 
	30.00 
	1800.00 

	
	其他材料费
	%
	2.00 
	1800.00 
	36.00 

	3
	机械使用费
	
	
	
	

	
	其他机械使用费
	%
	
	
	

	（二）
	措施费
	%
	3.80 
	1984.03 
	75.39 

	二
	间接费
	%
	5.00 
	2059.43 
	102.97 

	三
	利润
	%
	3.00 
	2162.40 
	64.87 

	四
	材料价差
	
	
	
	1250.00 

	
	草籽
	kg
	50.00 
	25.00 
	1250.00 

	五
	税金
	%
	9.00 
	3477.27 
	312.95 

	合  计
	
	
	
	3790.22 


第七章 保障措施

按照“谁开发，谁保护、谁破坏，谁治理”和“谁损毁，谁复垦”原则，明确本次年度矿山地质环境治理计划书实施的组织机构及职责，具体如下： 

一、建立健全组织机构及管理制度 

建立以矿山主要领导为组长的治理恢复领导小组，由总工程师专门分管治理工作，责任到人。制定严格的管理制度，使领导小组工作能正常开展，不能流于形式。领导小组要把治理恢复工作贯穿到各种生产当中，让全体员工了解矿山地质环境治理和绿色矿山建设的重要性，确保治理效果。 

二、矿山地质环境治理基金制度 

为保证这些治理工作能落到实处，矿山要认真落实矿山地质环境治理基金制度，按有关规定按时缴存基金，认真落实矿山地质环境治理内容，按照当地自然资源主管部门要求按时进行核查和验收。

 结论

1、2025年度矿山地质环境拟治理区为预测地面塌陷区、露天采坑（东部边坡）和评估区。
本年度治理内容：

对预测地面塌陷区7.19hm2进行地裂缝回填，地裂缝回填量2812.82m³，并撒播草籽，撒播面积321.7㎡；

2）对露天采坑（东部边坡）治理：削坡整形量192552m³；覆土量104125.2m³；播撒草籽347084.95㎡；
3）对评估区进行地质灾害监测、地形地貌景观监测、地下水监测和植被管护。
3、本年度估算矿山地质环境治理费用为710.05万元。

4、矿山要认真落实矿山地质环境治理基金制度，按有关规定按时缴存基金，认真落实矿山地质环境治理内容，按照当地自然资源主管部门要求按时进行核查和验收。


