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[bookmark: _Toc66989668]一、矿山基本情况
矿山基本信息表
	矿山企业基本信息

	矿山名称
	赤峰全盛炭质泥岩有限责任公司15万吨炭质泥岩矿

	采矿权人
	赤峰全盛炭质泥岩有限责任公司
	法人代表
	郑明友

	采矿许可证号
	C1504002010126220103037
	发证机关
	赤峰市自然资源局

	有效期限
	2020年8月16日至2029年8月15日
	发证日期
	2025年8月29日

	矿区地址
	赤峰市元宝山区平庄镇山前村

	经纬度坐标
	东经：119°15′39″～119°15′52″；
北纬：42°03′48″～42°03′59″。

	经济类型
	有限责任公司
	生产规模
	小

	开采矿种
	泥炭
	采矿方式
	露天

	矿区面积
	0.1298km2
	生产现状
	停产

	建矿时间
	2007年08月
	设计生产能力
	15×104t/年

	设计服务年限
	2011年1月至2024年12月
	实际生产能力
	0

	剩余服务年限
	4.3年
	开采深度
	525m至479m标高

	查明资源储量
	97.46×104t
	剩余资源储量
	64.14×104m3

	矿区范围
拐点坐标
	见下附表

	基金计提
	已计提0.02万元
	基金使用
	未使用

	矿山企业联系方式

	联系人
	赵文宇
	手机号
	18748057007

	通讯地址
	元宝山区平庄镇山前村
	邮 编
	024076

	固定电话
	无
	E-mail
	606999373@qq.com

	2000国家大地坐标系

	点号
	X
	Y
	点号
	X
	Y

	1
	4656850.0884
	40436987.7877
	8
	4657204.0899
	40437326.7778

	2
	4656904.0889
	40437195.7882
	9
	4657324.0900
	40437210.7872

	3
	4656921.0890
	40437262.7883
	10
	4657234.0896
	40437130.7872

	4
	4656946.0892
	40437352.7784
	11
	4657158.0893
	40437092.7873

	5
	4657062.0897
	40437438.7784
	12
	4657083.0890
	40437028.7873

	6
	4657137.0899
	40437439.7783
	13
	4657048.0889
	40436973.7872

	7
	4657234.0900
	40437367.7778
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[bookmark: _Toc66989669]二、矿山地质环境治理方案的编制与执行情况
[bookmark: _Toc66989670]（一）方案编制概况
[bookmark: OLE_LINK42][bookmark: OLE_LINK44]2020年9月，赤峰全盛炭质泥岩有限责任公司委托辽宁有色勘察研究院有限责任公司编制了《内蒙古自治区赤峰市元宝山区（赤峰全盛炭质泥岩有限责任公司）15万吨炭质泥岩矿矿山地质环境治理方案》，该方案规划矿山地质环境治理年限为5年，即2021年1月1日～2025年12月31日。
2015年7月由赤峰冠城地质勘查有限责任公司编制的《赤峰市元宝山区赤峰全盛炭质泥岩有限责任公司15万吨炭质泥岩矿矿山地质环境分期治理及土地复垦方案（2011.1-2014.8.1）》（赤国土环分治备字【2015】314号），分期方案于2015年09月评审，分期方案的规划年限为3年。
2018年8月由赤峰冠城地质勘查有限责任公司编制的《赤峰市元宝山区（赤峰全盛炭质泥岩有限责任公司）15万吨炭质泥岩矿矿山地质环境分期治理（变更）方案》（赤分治字（2018）变更04号），变更方案于2018年09月评审。
2019年08月由内蒙古自治区煤田地质局104勘探队编制的《赤峰全盛炭质泥岩有限责任公司15万吨炭质泥岩矿矿山地质环境分期治理方案（2014.8.1-2017.7.31）》（以下简称二分期方案），分期方案于2019年11月评审，分期方案的规划年限为3年，备案文号：赤分治字（2019）072号。
2026年4月，赤峰全盛炭质泥岩有限责任公司委托辽内蒙古荣镝矿业勘查开发有限公司编制了《赤峰全盛炭质泥岩有限责任公司15万吨炭质泥岩矿矿矿区生态修复方案》，该方案规划矿山地质环境治理年限为7年，即2026年1月1日～2032年12月31日。
[bookmark: _Toc66989671]（二）治理方案规划的近期治理工程内容
1、方案首期治理时间为2011年1月至2013年12月，近期防治区为对露天采场设置网围栏，对松动的边坡及时削坡，对近期形成的平台进行平整。
2、变更方案规划的治理时间为2011年1月1日-2014年7月31日。变更方案规划的治理单元、工程措施、治理面积、治理工程量与资金估算见表2-1。
3、二分期方案规划的治理时间为2014年8月1日-2017年7月31日，二分期方案规划的治理单元、工程措施、治理面积、治理工程量与资金估算见表2-2、表2-3。

表2-1  变更规划内容一览表
	单元名称
	治理面积
	网围栏
	削坡
	垫坡
	清理
	回填
	石方整平
	压实
	覆土
	土方整平
	边坡整形
	种草
	费用（万元）

	
	m2
	m
	m3
	m3
	m3
	m3
	m3
	m3
	m3
	m3
	m2
	m2
	

	露天采坑（剔除滑坡体）
	70858
	1060
	5500
	3500
	
	145000
	9270
	
	
	7000
	
	44858
	577.33

	露天采坑内滑坡体
	27216
	
	1000
	
	1000
	
	
	2073
	
	888
	
	27216
	

	排渣场
	169422
	
	5000
	
	
	
	
	
	83000
	53570
	
	178564
	

	挡水梗（挡土墙）
	350
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	350
	
	

	合  计
	267846
	1060
	11500
	3500
	1000
	145000
	9270
	2073
	83000
	61458
	350
	250638
	



表2-2  二分期方案规划内容一览表
	日期
	治理区域
	主要工程技术措施
	治理工程量
	投资
（万元）

	2014.8.1
-
2017.7.31
	露天采坑西北侧
	回填、覆土、种草、种树
	回填79600m3，覆土3980m3，恢复耕地7960m2，管护12次
	133.60

	
	各个单元
	采场边坡稳定性监测、地形地貌景观及土地资源监测
	监测3年，共计监测次数108次
	


表2-3  二分期治理单元拐点坐标一览表
	治 理 区
	2000国家大地坐标系

	
	拐点编号
	X
	Y
	X
	Y

	露天采坑西北侧
	1
	4657244.3489 
	40437034.1479
	4657368.5389 
	40437144.9979

	
	2
	4657213.7089 
	40437066.7979
	4657360.9189 
	40437118.8679

	
	3
	4657349.1189 
	40437176.6479
	4657254.7589 
	40437049.2279



[bookmark: _Toc66989672]（三）矿山地质环境治理方案执行情况
1、前期矿山地质环境治理情况
矿山完成了对变更方案中的露天采坑设置网围栏，对采坑坑底进行局部回填，对越界开采区域修整平台，对场地平整，治理后效果见照片2-1、2-2、2-3。对二分期治理方案规划情况已经进行治理。
[image: IMG_20190425_141649]
照片2-1  采坑坑底回填治理效果
[image: ]
照片2-2  对越界开采区治理效果
[image: ]
照片2-3   排渣场治理效果
（四）2022年度矿山治理情况
矿山2022年利用建筑垃圾、废渣等符合相关部门要求的回填物对露天采场西南部破坏的耕地已经进行了回填，场地进行了覆土，根据现场治理情况，原工业场地已经达到恢复旱地的标准，治理效果见照片2-4。
[image: C:\Users\Administrator\AppData\Local\Temp\WeChat Files\98331f2e7418a1c5987b1346bf43438.jpg]
照片2-4  2022年度治理效果
（五）2023年度矿山治理情况
矿山2023年利用建筑垃圾、废渣等符合相关部门要求的回填物对露天采场西南部破坏的耕地已经进行了回填，场地进行了覆土，根据现场治理情况，回填后的场地已经达到恢复旱地的标准。
表2-4  治理范围坐标表
	治理单元
	面积m2
	编号
	X
	Y
	编号
	X
	Y

	部分露天采坑
	5698
	1
	4656896
	40437142
	6
	4656865
	40437003

	
	
	2
	4656885
	40437146
	7
	4656877
	40437065

	
	
	3
	4656843
	40437083
	8
	4656907
	40437000

	
	
	4
	4656861
	40437043
	9
	4656913
	40437021

	
	
	5
	4656865
	40437003
	10
	4656919
	40437047


表2-5  治理工程量汇总表
	治理时限
	治理场地名称
	治理工程措施及工程量

	（年）
	
	回填
	覆土
	恢复耕地

	
	
	m3
	m3
	m2

	2023.1.1
-
2023.12.31
	部分露天采坑
	28490
	2849
	5698

	合计
	28490
	2849
	5698


（六）2024年度矿山治理情况
矿山2024年利用建筑垃圾、废渣等符合相关部门要求的回填物对露天采场南部破坏的场地已经进行了回填，并撒播草籽，植被恢复效果较好。
表2-6  治理范围坐标表
	治理单元
	面积m2
	编号
	X
	Y
	编号
	X
	Y

	部分露天采坑
	3277
	1
	4656974
	40437200
	8
	4656935
	40437180

	
	
	2
	4656976
	40437170
	9
	4656937
	40437199

	
	
	3
	4656960
	40437150
	10
	4656941
	40437215

	
	
	4
	4656939
	40437139
	11
	4656943
	40437222

	
	
	5
	4656901
	40437122
	12
	4656946
	40437219

	
	
	6
	4656902
	40437127
	13
	4656946
	40437219

	
	
	7
	4656917
	40437156
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


表2-7  治理工程量表
	治理时限（年）
	治理场地名称
	治理工程措施及工程量

	
	
	回填（m3）

	2024.1.1
-
2024.12.31
	部分露天采坑
	98310

	合计
	98310



[image: E:\WeChat Files\yanaichun\FileStorage\Temp\5ada67a0c0bb71322e32fa880fe70b2.jpg]
照片2-5  2024年度治理效果
（七）2025年度矿山治理情况
矿山2025年利用建筑垃圾、废渣等符合相关部门要求的回填物对露天采场南部破坏的场地已经进行了回填，并撒播草籽，植被恢复效果较好。
表2-8  治理范围坐标表
	治理单元
	面积m2
	编号
	X
	Y
	编号
	X
	Y

	部分露天采坑
	2543
	1
	4656919
	40437047
	5
	4656946
	40437118

	
	
	2
	4656925
	40437055
	6
	4656943
	40437141

	
	
	3
	4656939
	40437074
	7
	4656939
	40437139

	
	
	4
	4656945
	40437094
	8
	4656901
	40437122



	治理时限（年）
	治理场地名称
	治理工程措施及工程量

	
	
	回填（m3）
	撒播草籽（m2）

	2025.1.1
-
2025.12.31
	部分露天采坑
	25430
	2543

	合计
	25430
	2543


表2-9  治理工程量表

[image: ]
照片2-6  2025年度治理效果
（八）验收情况
2018年10月30日，赤峰市自然资源局聘请有关专家组成验收组根据“分期治理方案（变更）”对赤峰全盛炭质泥岩有限责任公司15万吨炭质泥岩矿矿山地质环境分期治理工程进行现场验收（内蒙古自治区矿山地质环境分期治理工程验收意见书[编号181045]）专家组认为，赤峰全盛炭质泥岩有限责任公司15万吨炭质泥岩矿已经完成矿山地质环境分期治理方案设计的主体治理工程，基本实现了分期方案设计治理工程目的。经专家组讨论同意该工程通过验收。矿山应加强后期植被的补植与管护工作。
赤峰市自然资源局2020年组织专家对二分期治理工程进行了验收，专家一致认为治理效果达到预期目的，经专家组讨论同意该工程验收通过。


















[bookmark: _Toc66989673]三、本年度矿山生产计划
[bookmark: _Toc66989674]（一）本年度的主要生产指标计划
本年度矿山计划不生产，无新计划建设的生产单元。
[bookmark: _Toc66989675]（二）开采范围
本年度矿山计划不生产。




[bookmark: _Toc66989676]四、矿山地质环境问题
[bookmark: _Toc66989677]（一）矿山地质环境问题现状
赤峰全盛炭质泥岩有限责任公司15万吨炭质泥岩矿现状已形成的单元为：露天采坑、矿区道路。各单元按照现状条件下从矿山地质灾害现状、含水层破坏现状、地形地貌景观影响现状及土地资源影响现状四个方面进行叙述。
1、矿山地质环境现状
（1）露天采坑
1）地质灾害现状
露天采坑属于深凹露天开采，面积174951m2。采坑东北侧边坡已与元宝山区永兴煤矿相连；采坑西北侧，呈缓坡状，坡度45°～65°；采坑西南侧，自坑底中部至西南侧，呈台阶状，现状分为5个台阶，台阶宽度4-5m，即505m水平、510m水平、515m水平、525m水平、530m水平，平台边坡呈缓坡状，坡度25°～35°；采坑东南侧边坡，呈缓坡状，坡度45°～65°；采坑底部开采标高为479m。
根据现场调查，现状边坡稳定，露天采坑地质灾害不发育，见照片4-1、4-2、4-3。
[image: D:\4、全盛\terra_osgbs\照片\1.jpg]
照片4-1  现状采坑
[image: D:\4、全盛\terra_osgbs\照片\25.jpg]
照片4-2  现状采坑
[image: D:\4、全盛\terra_osgbs\照片\28.jpg]
照片4-3  现状采坑
2）含水层破坏现状
根据现场调查，采坑坑底西北处局部出现揭露含水层情况，此处采坑破坏的含水层为局部低洼处赋存的透镜体状上层滞水。
3）地形地貌景观现状
该矿山属于深凹型露天开采，开采对原始地形地貌进行大面积的开挖，破坏了原有的地形地貌景观。
4）土地资源现状
露天采坑已破坏土地面积174951m2，破坏土地类型为采矿用地174951m2。
（2）废渣堆
1）地质灾害现状
废渣堆位于露天采坑东北侧，为前期开采剥离产生的废渣堆积而成，面积58784m2，废渣堆北侧已形成2级台阶，第1级台阶标高+527m，台阶宽约3m，第2级台阶标高+503m，台阶宽约3m，台阶坡角约50°，台阶坡面有自然生长的草本植物，顶部较平整，现状条件下，废渣堆地质灾害不发育。废渣堆见照片4-4。
[image: ]
照片4-4  矿区道路
2）含水层破坏现状
废渣堆仅为对地表的压占，对含水层无影响。
3）地形地貌景观现状
废渣堆的形成破坏了原有地形地貌景观。
4）土地资源现状
废渣堆占用土地面积58784m2，占用土地类型为采矿用地58784m2。
矿山地表工程单元航片卫图（见图4-1）。
[image: 无标题.jpg]
图4-1  矿业活动影响航片卫图
综上所述矿山地质环境问题现状见下表（表4-1）。
表4-1 矿山地质环境问题现状说明表
	名 称
	面积
（m2）
	现状矿山地质环境问题

	
	
	地质灾害
	含水层
	地形地貌景观
	土地资源

	
	
	
	
	
	

	露天采坑
	[bookmark: OLE_LINK16][bookmark: OLE_LINK1]174951
	不发育
	破坏了含水层结构
	破坏了原有地形地貌景观
	损毁采矿用地

	矿区道路
	1461
	不发育
	无影响
	破坏了原有地形地貌景观
	占用采矿用地

	合  计
	176412
	—
	—
	—
	—



（二）矿山土地利用现状
矿业活动影响的各单元总面积233735m2，根据土地利用现状图山前镇幅（K50G047084）和《土地利用现状分类标准》（GB/T21010-2017），确定项目区破坏土地利用情况为采矿用地类型，土地权属为元宝山区平庄镇山前村所有，权属明确，界线明显，不存在权属争议。各单元占地类型与面积（见表4-2）。
表4-2矿区已损毁土地利用现状表
	破坏单元
	一级地类
	二级地类
	面积
（m2）
	土地权属

	
	编号
	名称
	编号
	名称
	
	

	露天采坑
	06
	工矿用地
	0602
	采矿用地
	174951
	元宝山区
平庄镇山前村

	废渣堆
	06
	工矿用地
	0602
	采矿用地
	58784
	

	合计
	233735
	


[bookmark: _Toc66989678]（三）矿山地质环境问题预测
本年度矿山计划不生产，预测矿山地质环境问题与现状一致，以下不再赘述。

















[bookmark: _Toc66989679]五、矿山地质环境防治工程
[bookmark: _Toc66989680]（一）矿山地质环境治理区的确定
[bookmark: _Toc66989681]根据《内蒙古自治区矿山地质环境分期治理方案编制技术要求》(2015年5 月内蒙古自治区国土资源厅编)，治理区域范围包括已存在矿山地质环境问题的区域及本期开采区、矿业活动的影响区域。根据《土地复垦方案编制规程》(TD/T1031-2011)，土地复垦责任范围为复垦区中已损毁和拟损毁的土地及土地复垦方案涉及的生产年限结束后不再留续使用的永久性建设用地共同构成的区域。要坚持“边开采，边治理”、“预防为主，防治结合”、“在保护中开发，在开发中保护”、“谁损毁，谁恢复”的原则，对于本期能够治理及土地复垦的区域进行矿山地质环境治理及土地复垦。
结合矿山现状及前期治理情况，露天采坑、废石堆后期将不再继续使用。
2026年4月，赤峰全盛炭质泥岩有限责任公司委托辽内蒙古荣镝矿业勘查开发有限公司编制了《赤峰全盛炭质泥岩有限责任公司15万吨炭质泥岩矿矿矿区生态修复方案》，方案规划2026年工作如下：
1、对露天采坑边坡进行垫坡整形、覆土、恢复植被；
2、对废石堆进行削坡清运；
3、对边坡稳定性监测点进行观测，为地质灾害监测预警提供技术依据；
4、定期对地下水水位进行动态观测，采集水质样品进行分析，监测水质污染状况；
5、定期对土壤污染监测点进行观测，并定期采样分析，监测土壤污染状况；
6、对地形地貌景观及土地资源进行监测；
7、对矿区生态环境进行监测。
综上所述，本期确定的治理区域区为：露天采坑、废石堆，由于露天采坑面积较大，并且边坡高度较高，为了后续的顺利治理，需要可供车辆通行道路，因此本期对露天采坑东侧部分区域进行回填，形成供车辆通行的道路，为后续治理提供通行条件，治理区主要拐点坐标见表5-1，具体范围见附图。





表5-1  2026年度治理区主要拐点坐标表（2000坐标系）
	治理单元
	面积m2
	编号
	X
	Y
	编号
	X
	Y

	露天采坑东部
	42823
	1
	4657066 
	40437290 
	7
	4656959 
	40437330 

	
	
	2
	4657099 
	40437335 
	8
	4656950 
	40437312 

	
	
	3
	4657115 
	40437352 
	9
	4656940 
	40437285 

	
	
	4
	4657032 
	40437405 
	10
	4656935 
	40437281 

	
	
	5
	4656981 
	40437340 
	11
	4656975 
	40437222 

	
	
	6
	4656966 
	40437329 
	
	
	

	废石场
	14696
	1
	4657448 
	40437564 
	6
	4657382 
	40437510 

	
	
	2
	4657479 
	40437704 
	7
	4657264 
	40437539 

	
	
	3
	4657425 
	40437807 
	8
	4657251 
	40437516 

	
	
	4
	4657395 
	40437804 
	9
	4657370 
	40437472 

	
	
	5
	4657415 
	40437710 
	10
	4657452 
	40437473 


（二）矿山地质环境治理工程
2026年4月，赤峰全盛炭质泥岩有限责任公司委托辽内蒙古荣镝矿业勘查开发有限公司编制了《赤峰全盛炭质泥岩有限责任公司15万吨炭质泥岩矿矿矿区生态修复方案》，方案规划2026年工作如下：
（一）露天采坑
1、警示牌
在露天采坑外围适当100m布设1块警示牌，在遇障碍物遮挡处可适当加密，在地面平直且没有明显遮挡区域间距可放大至150m。警示牌由埋地的混凝土桩、铁管柱体及警示语的钢板组成，混凝土桩呈方形、埋地深度0.50m，铁管柱体高度1.00m，警示语的钢板呈三角形、黄底红字，牌匾高度0.50m，对警示牌大小可作适当调整，要求警示效果明显，具备一定的抗风能力。
表5-2  警示牌位置坐标表
	编号
	X
	Y
	编号
	X
	Y

	JS1
	4657013.95
	40437434.3
	JS11
	4657410.36
	40437128.65

	JS2
	4657038.18
	40437477.8
	JS12
	4657330.56
	40437148.36

	JS3
	4657071.89
	40437515.82
	JS13
	4657263.21
	40437087.03

	JS4
	4657115.71
	40437535.34
	JS14
	4657190.51
	40437023.74

	JS5
	4657173.01
	40437542.54
	JS15
	4657121.67
	40436992.38

	JS6
	4657293.65
	40437479.63
	JS16
	4657029.9
	40436971.65

	JS7
	4657394.07
	40437457.76
	JS17
	4656982.02
	40436993.69

	JS8
	4657421.34
	40437403.6
	JS18
	4656946.98
	40437244.38

	JS9
	4657437.63
	40437295.66
	JS19
	4656951.53
	40437336.37

	JS10
	4657477.39
	40437205.15
	JS20
	4656976.6
	40437402.95




[bookmark: _GoBack]2、垫坡整形
对采坑边坡进行垫坡整形的防治工程，垫坡所需石方来源为对废石场削坡清运产生的废石。本次方案按照《开发利用方案》设计的开采境界，分台阶进行垫坡，台阶高度10m，台阶坡角25°，台阶宽5m，最终形成标高490m、500m、510m、520m共计4个台阶。经初步估算2026年垫坡整形量约79383m3。
3、覆土
对采坑台阶平台及采坑底部直接进行覆土，其中台阶边坡复垦方向为草地，覆土厚度0.3m，总面积42823m2，则覆土工程量12847m3。
4、植被重建工程
恢复为草地选择羊草+披碱草+紫花苜蓿混合播种，用于复垦牧草种子必须是一级种，并且要有“一签、三证”；在雨季来临后到入秋前，撒播草籽，根据草地实际生长情况，撒播量可适当调整。播种草籽方法采用撒播，草籽撒播密度为30kg/hm2，撒播种草的面积42823m2。
（二）废石堆
1、削坡清运工程
2026年对废石堆进行清运，用于露天采坑垫坡整形使用，经计算2026奶需削坡清运废石量79383m3。
2、覆土
对采坑台阶平台及采坑底部直接进行覆土，其中台阶边坡复垦方向为草地，覆土厚度0.3m，总面积14696m2，则覆土工程量5878m3。
3、植被重建工程
恢复为草地选择羊草+披碱草+紫花苜蓿混合播种，用于复垦牧草种子必须是一级种，并且要有“一签、三证”；在雨季来临后到入秋前，撒播草籽，根据草地实际生长情况，撒播量可适当调整。播种草籽方法采用撒播，草籽撒播密度为30kg/hm2，撒播种草的面积42823m2。






	治理时限（年）
	治理场地名称
	治理工程措施及工程量

	
	
	垫坡（m3）
	清运（m3）
	覆土（m3）
	种草（m2）

	2026.1.1
-
2026.12.31
	露天采坑东部
	79383
	79383
	12847
	42823

	
	废石堆
	
	79383
	5878
	14696

	合计
	79383
	158766
	18725
	57519


表5-3治理工程量汇总表
[bookmark: _Toc66989682]（三）矿山地质环境监测工程
[bookmark: _Toc65420956][bookmark: _Toc66989683]1、矿山地质环境监测
根据矿山地质环境影响程度的现状和预测评估结果，该矿区各地面工程现状和预测地质灾害分布范围较小，在矿山严格按照设计进行采矿作业的情况下，地质灾害发生的可能性小，可能引发的主要地质灾害为：在矿山开采过程中，矿石在采出后，原岩应力平衡遭到损毁，使围岩发生变形、位移、开裂，当岩石移动达到极限时，围岩应力平衡遭到损毁即会发生崩塌；因此本方案设计的地质灾害监测对象为露天采坑边坡。
（1）不稳定斜坡监测
①监测内容
建立露天采坑边坡岩移观测点，按岩层及地表移动观测规程要求，对受采动影响的地表及采场边坡移动变形情况进行监测。
②监测点的布设
重点布设在未来开采使用的场地中，在拟建露天采场边坡外围布设20处监测点。地质灾害监测点坐标见表表5-4。
表5-4  露天采坑崩塌灾害监测点坐标表（2000国家大地坐标系）
	编号
	X
	Y
	编号
	X
	Y

	JC01
	4656993.74 
	40436985.41 
	JC09
	4657196.29 
	40437549.09 

	JC02
	4657105.59 
	40436984.81 
	JC10
	4657151.19 
	40437537.64 

	JC03
	4657159.03 
	40437013.76 
	JC11
	4657092.91 
	40437523.70 

	JC04
	4657215.10 
	40437032.65 
	JC12
	4657055.14 
	40437501.38 

	JC05
	4657255.73 
	40437074.01 
	JC13
	4657036.35 
	40437446.10 

	JC06
	4657307.48 
	40437139.37 
	JC14
	4656998.01 
	40437417.13 

	JC07
	4657381.80 
	40437112.14 
	JC15
	4656968.82 
	40437378.01 

	JC08
	4657445.32 
	40437154.42 
	JC16
	4656942.77 
	40437287.47 


③监测方法
建设“天空地一体”边坡监测系统，配备边坡监测雷达、GNSS监测点、深部位移监测系统和视频监控，辅以无人机巡视、人工测量、边坡日常巡视，并结合应急管理部门的要求进行监测。
④监测频率
正常情况下每月监测2次，雨季时应每周1次；根据实际情况，对于存在隐患的地段则应每天监测1次，或者进行连续跟踪监测，确保及时预警崩塌、滑坡灾害的发生，避免人员财产的损失。
⑤技术要求
根据矿山实际生产情况，在开采过程中的采场边坡进行稳定性监测，实时监测边坡的变化情况，监测记录样表见表5-5。
表5-5  崩塌地质灾害监测记录表
	监测日期
	星期
	天气

	监测单元
	


	监测内容
	


	监测情况



	存在问题
	



	处理意见
	


	处理结果
	

	监测人员
	


⑥监测时限
矿山生产期间和综合治理期内，即2026年1月至2026年12月。
2、地下水及水污染监测
（1）监测内容
监测内容包括监测地下水水位、水质变化，包括地下含水层的水位埋深、水位标高变化、地下水水质等。
一般每年采取2次水质分析水样，丰水期（6-10月份）、枯水期（1-4月、12月）分别取水质分析水样，在恢复生产及出现污染事故的情况下需要提高频率。按照《地下水环境监测技术规范》（HJ 164-2020）附表 F.1 污染源地下水中的潜在特征项目中，煤炭及其他 
非金属矿采选业特征项目：pH、耗氧量、石油类、总汞、总铬、六价铬、总镉、总铅、总砷、总锌、总铁、总锰、硫化物、氟化物、总磷、总氮、氨氮、硫酸盐、总α放射性、总β放射性共计20项进行监测。
（2）监测点的布设
根据前文水环境的分析结果，对矿区内的水质进行监测，监测点位于矿区东侧居民水井，共计2个监测点。监测位置见表5-6。
表5-6水质监测点坐标一览表
	治理单元
	编号
	2000国家大地坐标系

	
	
	X
	Y

	矿区东侧居民水井
	SZ01
	4657191
	40437642

	露天采坑
	SZ02
	4657291
	40437318


（3）监测方法
以自动化监测与人工测量相结合，并在边坡影响范围区域内设置1处水量观测站，收集并对地下水水位、雨量、水温进行监测，观测其水文变化情况；
对采集的地下水水样进行化验监测。每次监测都要做好观测笔记，记录观测时间、地点、水位标高、涌水量以及水质的化验结果，并对引发的变化与矿山开采活动进行分析。
（4）监测频率
①地下水水位监测要求
一般情况下应每个月观测1次地下水水位；每年的丰水期（6-10月份）应统测矿区范围内的地下水位，在恢复生产及出现污染事故的情况下需要提高频率。
当矿坑排水量急剧变化时，应增加地下水位监测次数，地下水位的监测应尽可能与地下水量的监测同步进行。
②地下水水质、污染物监测要求
一般每年采取2次水质分析水样，丰水期（6-10月份）、枯水期（1-4月、12月）分别取水质分析水样，在恢复生产及出现污染事故的情况下需要提高频率。分析项目执行《地下水质量标准》（GB/T 14848-2017）要求以及后期编制的环境影响评价报告书监测要求。
（5）技术要求
每次监测都要做好观测笔记，记录观测时间、地点、水位标高、涌水量以及水质的化验结果，并对引发的变化与矿山开采活动进行分析。测量水位埋深要在不大量抽取地下水、水位稳定时进行测量，采取水样时要用洁净容器，送样时间不宜超过24小时。
（6）监测时限
矿山生产期间和综合治理期内，即2026年1月至2026年12月。
3、地形地貌景观及土地资源监测
（1）监测内容
开采过程中对矿区内地貌景观及土地资源进行监测。主要为挖损、压占和占用破坏土地资源，影响地形地貌景观情况，随时掌握影响状况，制定相应对策。
（2）监测方法
在拟建露天采场周边设置一条监测路线。采用人工巡查方式、小型无人机对地形地貌进行监测，在采矿过程中安全员随时监测。将历次照片进行对比分析地形地貌是否有变化，并采取必要的处理措施。
根据《矿山地质环境监测技术规程》（DZ/T0287-2015），本方案采用定期无人机航测（地面分辨率小于10cm）方式。定期指定专人采用人工监测、巡查的方式对矿山开采活动影响地段的地形地貌景观及土地损毁情况进行监测，防止矿山开采乱采乱挖以及废弃物的随意堆放。可根据样表5-7记录监测情况。
表5-7  地形地貌景观及土地资源监测记录表
时间：  年   月   日        星期              天气：     
	监测单元
	

	监测内容
	损毁土地面积（m2）
	

	
	破坏土地利用类型
	

	
	损毁方式
	

	
	影响破坏程度
	

	
	治理难度
	

	监测人员
	

	存在问题
	




	处理意见
	



	处理结果
	





（3）监测频率
每年1次（选取8月份）固定航测。
（4）监测时限
矿山生产期间和综合治理期内，即2026年1月至2026年12月。
4、土壤污染监测
（1）监测内容
根据矿山问题识别结果，参照《土壤环境质量农用地土壤污染风险管控标准（试行）》的必测项目以及《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》基本项目要求，确定矿山土壤污染监测内容为土壤理化性质、重金属八项，包括pH、砷、镉、铬（六价）、铜、铅、汞、镍、锌。
（2）监测点的布设
重点布设在采矿工业场地废石场内、风井工业场地废石场内，以及尾矿库周边，共计2个监测点，监测点坐标见表5-8。
表5-8  土壤污染监测点坐标一览表
	治理单元
	编号
	2000国家大地坐标系

	
	
	X
	Y

	露天采坑东侧边坡
	TZ01
	4657051
	40437462

	露天采坑西侧农田
	TZ02
	4657290
	40437045


（3）监测方法
按《土壤质量决策单元-多点增量采样法》（GB/T 42489-2023）中采样方法进行采样。
（4）监测频率
每年1次。
（5）监测时限
矿山生产期间和综合治理期内，即2026年1月至2026年12月。
5、生态系统监测
（1）植物要素指标监测 
①监测内容 
植物要素监测内容主要为：草地植被优势种、植被覆盖度、群落平均高度、物种频度、叶面积指数（LAI）、地上/地下生物量。 
②监测点布设 
与土壤监测点协同布设，位置对应。在每个监测样地内，设置固定监测样方（草地：1m×1m；灌丛：5m×5m；林地：20m×20m），并设立永久标志。 
③监测方法
群落调查：采用样方法，记录样方内所有植物的种类、数量、高度、盖度（目测或照相法）、频度（在多个小样方中出现次数）。 
④监测要求 
以遥感反演参数为基础，结合地面调查数据，通过收集生态系统生物量、植被覆盖度和水质等数据，评价森林、灌丛、草地和水质生态系统质量等级和空间特征，综合各类生态系统质量评价结果，分析评价区内生态系统质量状况以及不同时期动态变化特征。 
⑤监测期限、频率 
监测频率 2 次/年，监测时间 2026 年 1 月 1 日至 2026年 12 月 31 日。 
（2）土壤理化性要素指标监测 
①监测内容 
土壤理化性质监测涵盖以下核心指标：有机碳密度、土壤容重、土壤机械组成、土壤 PH、土壤含水量、土壤有机质含量、土壤全氮等核心指标等，全面覆盖土壤物理性状与化学养分关键参数，为土壤质量评价提供基础数据支撑。 
②监测点布设 
与植物要素监测点协同布设，位置一一对应，确保监测数据可匹配对比。在各监测样地内按土壤类型和地形特征设置固定监测样点，埋设永久标志，保障长期监测点位的一致性。 
③监测方法 
采用现场测定与实验室分析相结合的方式开展土壤理化性质监测，具体方法如下： 
pH 值：采用电位法现场测定，确保测定数据实时、准确，符合土壤 pH值监测规范要求；覆土厚度、有效土层厚度：采用钢尺量测，多次量测取平均值，减少量测误差；
土壤容重：采用环刀法测定，严格按照环刀法操作流程执行，保障样品采集的规范性；有机质、全氮等化学指标：采用常规土壤农化分析方法在实验室完成测定，严格遵循相关检测标准，确保分析结果可靠。 
④监测要求 
以土壤质量监测数据为基础，结合区域土地利用类型和生态修复目标，评价区内土壤理化健康状况与污染风险等级，分析不同时期土壤质量的动态变化趋势，为生态系统稳定性评估和修复措施优化提供依据。 
⑤监测期限、频率 
监测频率：土壤理化性质指标监测频次为 1 次/年； 
监测期限：2026 年 1 月 1 日至 2026年 12 月 31 日。

























六、经费估算
赤峰全盛炭质泥岩有限责任公司15万吨炭质泥岩矿2026年矿山地质环境治理费用为22.82元，其中：工程施工费20.77万元，监测费2.05万元，各单项工程经费估算结果详见表6-1。
表6-1  2026年度治理工程经费预算总表单位：万元
	修复阶段
	所属生态修复区块
	主要工程措施
	单位
	工程量
	单价（元）
	小计
	合计

	
	
	
	
	
	
	（万元）
	（万元）

	
	露天采坑
	垫坡整形
	m3
	79383
	2
	15.88 
	22.82

	
	
	覆土
	m3
	12847
	2
	2.57 
	

	
	
	种草
	m2
	42823
	0.2
	0.86 
	

	2026.1
	废石堆
	覆土
	m3
	5878
	2
	1.18 
	

	-
	
	种草
	m2
	14696
	0.2
	0.29 
	

	2026.12
	监测工程
	地质灾害监测
	点/次
	192
	20
	0.38 
	

	
	
	地形地貌景观监测
	点/次
	12
	200
	0.24 
	

	
	
	水位监测
	点/次
	2
	100
	0.02 
	

	
	
	水质监测
	点/次
	2
	2000
	0.40 
	

	
	
	土壤监测
	点/次
	4
	2000
	0.80 
	

	
	
	生态系统监测
	次
	1
	2000
	0.20 
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